____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație capitala la Liceul Teoretic "ProSucces" str. Dante Alighieri
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructii	
		1.1. Stadion	
		1.1.1. Lucrari de terasament	
1	DG05B k=1.5
	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	1 000,0000
	
2	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice.(echipament sportiv,gard existent )	kg	650,0000
	
3	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,1000
	
4	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	9,0000
	
5	TsC35A1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	2,6000
	
6	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	950,0000
	
		1.1.2. Instalarea bordurelor	
7	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,1100
	
8	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,0000
	
9	TsC35A1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,1100
	
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	21,6000
	
11	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,0800
	
12	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	10,8400
	
13	DE10A
	Borduri prefabricate din beton 100x30x15, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	271,0000
	
		1.1.3. Sistem de drenare	
14	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	12,0000
	
15	TsC35A1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,1200
	
16	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	17,0000
	
17	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,0000
	
18	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	10,0000
	
19	CB01C
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m  inclusiv	m2	100,0000
	
20	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp  (Укладка арматурный сетки vr 100*100*4)	kg	250,0000
	
21	AcA07C
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 200 mm	m	30,0000
	
22	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200	m3	11,0000
	
23	pret de piata
	Gratii din metal zincat latime 150mm (coordonat ci beneficiarul)	m	100,0000
	
		1.1.4. Strat suport stadion	
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	60,0000	
25	TsD21A
	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	1,5000
	
26	TsC54A	Strat de fundatie din savura din granit	m3	30,0000	
27	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,3000
	
28	CG08B
	Pardoseli din materiale plastice  montate pe suport existent, cu analtimea firului  de 40 mm cu infill de nisip cuart - (material - se exclude resursa Profil din pvc)	m2	600,0000
	
		1.1.5. Strat suport platforme baschet,volei	
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	60,0000	
30	TsD21A
	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	1,7700
	
31	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp  (Укладка арматурный сетки vr 100*100*4)	kg	1 766,0000
	
32	RpCE29A	Pelicula din polimeri	m2	882,5000	
33	CA03K1
	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton simplu clasa...M300 elicopterizat	m3	88,2500
	
34	CG53A aplicativ
	Pardoseli epoxidice turnate. Suprafata acoperire sportiva in 3 straturi, grosime minim 4mm (grund Epoxy+Resurfacer n=0.8kg/m2; nisip cuart n=0.1; strat elastic 1/2 n=0.8kg/m2; strat final color n=0.9kg/m2; Ksal=0.25). Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator instrumente)=1.008 Inclusiv marcajul	m2	882,5000
	
		1.1.6. Gard metalic	
35	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,8000
	
36	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200	m3	4,8000
	
37	CL18A
	Confectii metalice diverse din otel(zakladnie )
	kg	754,0000
	
38	CL18A
	Confectii metalice diverse din otel(stalpi 80*40*4 )	kg	4 020,0000
	
39	CL18A
	Confectii metalice diverse din otel (bara orizontala si suport colturi 60*40*3 )	kg	1 870,0000
	
40	RpCP16A
	Confectionarea, montarea panourilor de plasa de sirma zincata, (45*45*2,4)confectionat impletituri sau tesaturi simpla.H-3m (se exclude Profil normal I 12 mm)	m2	282,0000
	
41	CC14A
	Pretensionarea prin infasurare a sirmei SBP - 1, diametrul 8AI mm, la gard(tija )	100 m	6,0000
	
42	RpCP16A
	Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirma zincata, confectionat impletituri sau tesaturi simpla.(porti la intrare)	m2	4,0000
	
43	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	6,1000
	
44	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	300,0000
	
		1.1.7. Ecrane de protectie (10mx3m)	
45	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,1000
	
46	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200	m3	2,1000
	
47	CL18A	Confectii metalice diverse din otel(zakladnie )	kg	70,0000	
48	CL18A
	Confectii metalice diverse din otel(stalpi 80*40*4 )	kg	204,0000
	
49		Plasa poliamida 120x120x4mm(H=3m)		0,0000	
50	pret de piata	Plasa poliamida 120x120x4mm(h-3m)	m2	60,0000	
		2. Utilaj	
51	
	Panou de baschet complectat cu cos si plasa inclusiv piciorul suport	buc	2,0000
	
52	
	Porti pentru minifotbal inclusiv plasa si intarituri fixe in teren existent	buc	2,0000
	
53	
	Plasa de volei  inclusiv stilpii suport prefabricati	buc	1,0000
	
54	
	Urne pentru gunoi v=50l exterior,fixate	buc	3,0000