CAIET DE SARCINI 
pentru  achiziţia  lucrărilor
PMI-2026,   tab. E-G-I,  E-G-M, S1
Cod CPV  45232400-6, 45261310-0, 45453000-7
 
1. Obiectul achiziţiilor:  Lucrări  de  reparaţii  generale  şi  de renovare
	Lot
	
Denumirea lucrărilor solicitate
	Valoarea estimată,
 lei fără  TVA


	Lot 1÷ Lot 5
	Lucrări  de  reparaţii  generale  şi  de renovare
	1 233 150,00



2. Termenele de execuție.
2.1 Lucrările se vor desfășura în mun. Chișinău și în suburbiile acestuia.
2.2 Perioadă de îndeplinire a lucrărilor:  din momentul semnării contractului pe parcursul
       anului  2026.
2.3 Lucrările de la lotul nr. 1 se vor efectua în perioada: din data semnării contractului ÷ 30.10.2026. 
2.4 Lucrările de la lotul  nr. 2 se vor executa în perioada:  16.10 ÷30.12.2026.
2.5 Lucrările de la loturile  nr. 3-5  se vor executa - pe parcursul anului  2026.
2.6 După încheierea contractului Executantul va fi obligat să prezinte graficul de îndeplinire a obiectelor care va fi coordonat cu Beneficiarul.
2.7  Perioada de mobilizare până la începerea lucrărilor: 5 zile lucrătoare.

3. Termenul de garanție al lucrărilor calitativ îndeplinite
Termenul de garanție a lucrărilor va fi de 5 ani din data  aprobării procesului-verbal  de ambele Părții.
4. Volumul general al lucrărilor de reparații pe loturi
	Lot 
	
PMI- 2026, S1
	Denumirea lucrări solicitate
	UM
	Can-titate
	Valoarea estimativă,
lei fără TVA
	Nr. anexei

	Lot 1
	Lucrări de instalații  edilitare, proiect SP-69/25-CE
	
	Anexa nr.18

	1.1
	E-G-I,  pct. 4
Supliment 1
2026153004
	Executarea  unui  traseu de  rezervă  pentru  Nodul de evidență  a  apelor  uzate (conductă de ocolire -bypass) Sursa nr.1
	m
	37,5
	216 300,00
	Anexa nr.1

	Valoarea totală pentru lot nr. 1, lei fără TVA
	216 300,00
	

	Lot 2
	Lucrări de hidroizolare

	2.1
	E-G-I,pct. 5
	Executarea hidroizolației căminului tehnic subteran de evidență a apelor uzate Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3
	m2
	75
	48 250,00
	Anexa nr.2

	Valoarea totală pentru lot nr. 2, lei fără TVA
	48 250,00
	

	Lot 3
	Lucrări de reparație a tencuielilor/reparația suporturilor

	3.1
	E-G-I,  pct. 22
	Reparația locală a elementelor din beton armat a turnului de răcire nr. 1, Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3
	m2
	70
	125 000,00
	Anexa nr.3

	3.2
	E-G-I,  pct. 23
	Reparația elementelor portante din beton armat a estacadei dintre gospodăria de păcură și clădirea principală de producere, Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3
	m2
	20
	38 300,00
	Anexa nr.4

	3.3
	E-G-M,  pct. 2
	Lucrări de reparație a tencuielii la pereți în clădirea blocului auxiliar comun, Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3
	m2
	12
	12 050,00
	Anexa nr.5

	3.4
	E-G-M,  pct. 2
	Clădirea principală. Reparația locală a coloanelor din beton armat pentru restabilirea stratului de protecție a armăturii prin aplicarea tencuielii speciale pe bază de ciment, Sursa 1,str. Meșterul Manole, 3
	m2
	10
	29 000,00
	Anexa nr.6

	3.5
	E-G-M, pct. 8
	Lucrări de tencuire la elemente portante (coloane, grinzi), și pereți a clădirii principale de producere, Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5
	m2
	30
	62 850,00
	Anexa nr.7

	3.6
	E-G-M, pct. 18
	Executarea tencuielilor de protecție/finisare în jurul tocurilor de fereastră nou montate, CT Vest, str. Prunului, 24
	m2
	130
	162 700,00
	Anexa nr.8

	3.7
	E-G-M, pct. 21
	Tencuirea zidăriei din cărămidă a canalelor de evacuare a gazelor de ardere a cazanelor de apă fierbinte, CT Sud, str. Grenoble, 9
	m2
	50
	20 000,0
	Anexa nr.9

	3.8
	E-G-M, pct. 22
	Reparația pilonilor de susținere a rețelelor termice Raza II, CT Sud, str. Grenoble, 9
	buc
	5
	15 700,00
	Anexa nr.10

	Valoarea totală pentru lot nr. 3, lei fără TVA
	465 600,00
	

	Lot 4
	Lucrări de etanșare a rosturilor dintre elementele din beton armat

	4.1
	E-G-I,  pct. 7
	Etanșarea umpluturii dintre panourile de perete a clădirii depozitului de reagenți chimici, Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3
	m
	70
	20 000,00
	Anexa nr.11

	4.2
	E-G-M,  pct. 2
	Etanșarea umpluturii dintre panourile de perete a clădirii de pompe de antiincendiu Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3
	m
	24
	39 500,00
	Anexa nr.12

	4.3
	E-G-M, pct. 8
	Reparatia tencuielii și izolarea hidrofobă a rosturilor dintre panouri  la încăperea dispozitivelor electrice din clădirea stației de tratare a apei, Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5
	m
	24
	11 600,00
	Anexa nr.13

	4.4
	E-G-M, pct. 13
	Etansarea rosturilor suprafețelor pereților exteriori cu material de etanșare elastic a clădirilor Curatarea chimica a apei, Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5
	m
	130
	72 400,00
	Anexa nr.14

	4.5
	EGM, pct. 13
	Etansarea rosturilor suprafețelor pereților exteriori cu material de etanșare elastic a  clădirii de curățare preliminară, Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5
	m
	110
	31 400,00
	Anexa nr.15

	Valoarea totală pentru lot nr. 4, lei fără TVA
	174 900,00
	

	Lot 5
	Lucrări de finisare (vopsire, placaje cu plăci de gresie)

	5.1
	E-G-M, pct. 6
	Lucrări de reparație în incinta cantinei, Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3
	m2
	160
	178 100,00
	Anexa nr.16

	5.2
	E-G-M, pct. 28
	Vopsirea pereților exteriori a Centralei Termice, CT 6161, or. Stăuceni, str. Industrială, 3a
	m2
	500
	150 000,00
	Anexa nr.17

	Valoarea totală pentru lot nr. 5, lei fără TVA
	328 100,00
	

	Valoarea estimativă pentru toate loturile (1÷5), lei fără  TVA
	1 233 150,00
	



4.1 ”TERMOELECTRICA” S.A. își  rezervă  dreptul  de a modifica  volumul lucrărilor în limita
                prevederilor  legale  astfel  încât   lucrările   să  fie îndeplinite  calitativ și obiectul  să  fie 
                finalizat.
4.2 Beneficiarul  este  îndreptăţit  să  reducă  volumul  lucrărilor, despre care fapt  va  înştiinţa  în  
scris   Executantul  cu  cel  puţin 5 zile  lucrătoare de  până  la începutul  executării  acestora.
4.3 Listele cu cantitățile de lucrări ( detaliate) sunt prezentate în  Anexa nr.1÷17 la  Caietul de sarcini.

5. Materialele, compatibilități, reglementari tehnice și standarde utilizate
5.1 Lucrările vor fi realizate cu  materialele  Executantului. 
5.2  Materialele vor  fi livrate  până  la începerea lucrărilor, fără  achitarea  în  avans. 
5.3 Toate materialele și  echipamentele procurate  trebuie sa fie noi, de  calitate înaltă și  să fie  conforme cu  standardele   în  vigoare pe teritoriul  RM.
5.4  La livrarea materialelor la obiectul supus reparației se va prezenta certificatul de constanță a performanței al tuturor materialelor.
5.5 La prezentarea devizelor de lucrări în oferta comercială denumirea resurselor materiale trebuie să corespundă cerințelor Caietului de sarcini. 
5.6   După finalizarea lucrărilor  - vor fi evacuate de pe șantier toate utilajele și materialele utilizate, cât și deșeurile  formate - din contul Executantului.

6. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele si alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor
6.1 Toate instrumentele și utilajele necesare de efectuare a lucrărilor vor fi asigurate muncitorilor de către Executant.
6.2 La obiectul supus reparației este posibilitatea stocării pe timp de noapte și în zile de odihnă materialele și instrumentele care vor fi utilizate la efectuarea lucrărilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor
7.1 În caz de apariție a defecțiunilor (cauzate de condiții normale de exploatare) după recepția 
     finală a obiectului în perioada de garanție stabilită de prezentul caiet de sarcini, Executantul va 
     executa  lucrări  din cont propriu  în volumul  care necesită  de a aduce  obiectul  în starea 
      corespunzătoare normelor  tehnice.
7.2 Remedierea viciilor va fi efectuată conform cerințelor Caietului de sarcini dat, și anume
      conform cerințelor stipulate în Anexele 1-17.

8.  Documentaţia  tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor

	Nr.
	Codul documentului
	Denumirea documentului

	1.
	CP E.04.04-2005
	Executarea lucrărilor de izolare, protecţie şi finisare în construcţii

	2.
	CP H.04.02:2016
	Prepararea și aplicare mortarelor în construcții

	3.
	CP  H.04.04:2018
	Beton. Specificație, performanță și conformitate

	4. 
	NCM A.08.02:2014
	Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii

	5.
	CP A.08.01-1996
	Instrucţiuni de verificare a calităţii şi recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante la construcţii şi instalaţii aferente

	6.
	CUC 434/2023
	Codul urbanismului și construcțiilor

	7.
	NCM G.03.02:2015
	Rețele și instalații exterioare de canalizare

	8.
	CP G.03.02-2006
	Proiectarea şi montarea conductelor sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din materiale de polimeri



9. Cerințe privind calculul costului lucrărilor
9.1 Costul  lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executantul pentru  
        îndeplinirea volumului de lucrări.
9.2 Costul  lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne același pe toată perioada
    de derulare a contractului.
9.3 Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor  efectuate de către  antreprenori se efectuează cu
     respectarea  cerințelor ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024.
https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/
9.4  Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace antiincendiare - din 
      contul   Beneficiarului conform  pct. 6 al ordinului intern.
9.5  Condiții de executare a lucrărilor   sunt  normale, (cu excepția  lucrări în Anexa 1). 
9.6 La utilizarea  materialelor,  mecanismelor, ustensilelor  și  instrumentelor  din proprietatea 
      Beneficiarului, costul acestora va fi exclus din procesul- verbal de recepție a lucrărilor.

10. Documente obligatorii la  depunerea  ofertei 
10.1   Certificat de înregistrare a întreprinderii.
10.2 Declarație privind  lista principalelor lucrări similare, executate în ultimii 5 ani de activitate.
10.3 [bookmark: _Hlk189831388]Devize  de cheltuieli ( formular 3,5,7).
10.4 Lista și calificarea personalului care va fi implicat la realizarea lucrărilor.
10.5 Formular tipizat 3.1 cu declararea termenului de garanție oferit.

11. Condiții de recepție a lucrărilor:
11.1 Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de maxim 10 zile  lucrătoare  prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.
11.2 Pentru fiecare obiect supus lucrărilor de reparații va fi necesar întocmirea separată a documentației ce ține de legislația achizițiilor.
11.3 Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în funcție de complexitatea  procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.
11.4 În cazul în care se constată existenta vreunor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere; 
11.5 Lichidarea lipsurilor și deficiențelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;
11.6 După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. 



                       

























Anexa 1   
	Obiect: Sursa nr.1
	Formular Nr.1


	(denumirea obiectivului)
	



Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.1 (proiect SP-69/25-CE)
Lot 1. Conducta de ocolire (bypass) a nodului de evidență a volumelor de apă
 uzată de la CET Sursa nr.1, str. M. Manole, 3 

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Montarea retelei exterioare de canalizare. 
Сonditii ce difera de cele normale k=1,15 (p.6),
ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007
Coeficient  la manoperei=1,15000
Coeficient  la utilajului=1,15000

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Lucrari de terasament

	
	

	1
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.

	100 m3
	1,660

	2
	TsA20C

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare/ 166m3*3%=5m3

	m3
	5,000

	3
	TsE06A

	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv 

	100m2
	0,370

	4
	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip 

	m3
	5,550

	5
	AcF03A

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip

	m3
	19,880

	6
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.


	100 m3
	1,260

	7
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 

	100 m3
	1,134

	8
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	1,134

	9
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 

	m3
	12,600

	10
	TsD04A

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 

	m3
	12,600

	
	
	Capitolul 1.2. Retea exterioara de canalizare 

	
	

	11
	AcA10C

	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 315 mm/ PE100 PN10 SDR17 SM EN 12201-2 D=315
Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,01000

	m
	12,500

	12
	AcA10C1

	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga

	buc
	2,000

	13
	AcA08B, k=1.486

	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm/ Teava PVC SN4, SR EN 13476 si SR EN1401 D=315mm, (k=1.486  pt. manopera si utilaj)
Coeficient  la manoperei=1,48600
Coeficient  la utilajului=1,48600

	m
	25,000

	14
	AcB01D

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm/ Vana din fonta, pana cauciucat D=315 mm
Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,03000

	buc
	1,000

	15
	AcA53C, k=2.864

	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului/ Adaptor flansa PE100 SDR17,D=315 (k=2.864 pt. manopera si utilaj)
Coeficient  la manoperei=2,86400
Coeficient  la utilajului=2,86400

	buc
	2,000

	16
	AcA31C

	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 300-400 mm/ Flansa din otel DN300
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05000

	buc
	2,000

	17
	TfB05K2

	Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn  300

	buc
	2,000

	18
	AcA53C, k=2.864

	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului/ Mufa electrosudabila D=315 (k=2.864 pt. manopera si utilaj)
Coeficient  la manoperei=2,86400
Coeficient  la utilajului=2,86400

	buc
	2,000

	19
	RCsB31S, k=2.242

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / D=426mm, k=2.242 
Coeficient  la manoperei=2,24200
Coeficient  la pentru materiale=2,24200
Coeficient  la utilajului=2,24200

	buc
	6,000

	20
	IC44E, k=k=1.253

	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm / Manson din otel D=426x5.5, L=0.2m, k=1.253
Coeficient  la manoperei=1,25300
Coeficient  la pentru materiale=1,25300
Coeficient  la utilajului=1,25300

	buc
	2,000

	21
	AcF13D

	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 400 mm 
Material marunt  (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,00100

	buc
	6,000

	
	
	Capitolul 1.3. Camin al retelei alimentare cu apa

	
	

	22
	AcE11A

	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 
Material marunt  (scoabe, apa)=1,01500

	m3
	2,400

	23
	AcE11A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Placa КЦД-15 

	buc
	1,000

	24
	AcE11A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Inel prefabricat КЦ-15-6

	buc
	2,000

	25
	AcE11A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Inel prefabricat КЦ-15-9

	buc
	3,000

	26
	AcE11A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Placa КЦП2-15 

	buc
	1,000

	27
	AcE11A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Inel de reazem КЦО-1

	buc
	1,000

	28
	AcE11A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Люк Т

	buc
	1,000

	29
	AcE11A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Scara C8

	kg
	46,000

	30
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de constructii metalice in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  

	m2
	2,390

	31
	IzJ07A

	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat XC-010

	m2
	2,390

	32
	CN20A

	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, (XB-125 )

	m2
	2,390

	33
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01000

	kg
	49,920

	34
	RpAcF01A

	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment
Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02000

	buc
	1,000

	
	
	Capitolul 1.4. Camin de canalizare

	
	

	35
	AcE14A

	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana
Material marunt  (scoabe, apa)=1,00600

	m3
	1,600

	36
	AcE14A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Placa КЦД-15 

	buc
	1,000

	37
	AcE14A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Inel prefabricat КЦ-15-9

	buc
	1,000

	38
	AcE14A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Inel prefabricat КЦ-15-6

	buc
	2,000

	39
	AcE14A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Placa КЦП2-15 

	buc
	1,000

	40
	AcE14A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Inel de reazem КЦО-1

	buc
	1,000

	41
	AcE14A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Люк Т

	buc
	1,000

	42
	AcE14A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului  / Scara C1-05

	kg
	22,750

	43
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de constructii metalice in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  

	m2
	1,130

	44
	IzJ07A

	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat XC-010

	m2
	1,130

	45
	CN20A

	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, (XB-125 )

	m2
	1,130

	46
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01000

	kg
	49,920

	47
	RpAcF01D

	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment
Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02000

	buc
	1,000

	
	
	Capitolul  2. Transportarea

	
	

	48
	TsI51B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km, (p.1,2)

	t
	282,200

	49
	TsI51B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km, (p.6)

	t
	214,200


 
						
	                                                                                                         


Anexa 2 
	Obiect: Sursa nr.1
	Formular Nr.1


	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.2
Lot 2.  Executarea hidroizolației căminului tehnic subteran de evidență 
a apelor uzate Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	RpIzA01A

	Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii protectiilor anticorozive, executata pe suprafete intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 1-2 mm

	m2
	75,00

	2
	RpAcH07A

	Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a decantoarelor, deznisipatoarelor si camerelor de captare deschise, din beton, avind adincimea de pina la 2 m si latimea de 4-8 m

	m3
	2,50

	3
	RpAcH02A

	Evacuarea manuala a apei din sapaturi, cu pompa  ALWEIILER de 1 1/2 - 2'

	ora
	5,00

	4
	IzF32A

	Hidroizolarea fisurilor, rosturilor, imbinarilor, racordurile comunicatiilor (dimensiuni  20x20 mm)

	m
	30,00

	5
	IzF31A

	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda 

	m2
	75,00

	6
	RpCE29A

	Pelicula din polimeri  pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii

	m2
	40,00

	7
	RpCH31A

	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie

	m2
	10,00

	8
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri)

	t
	5,00

	9
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 20 km  (deseuri)

	t
	5,00


 
						


Anexa 3 
	Obiect: Sursa nr.1
	Formular Nr.1


	(denumirea obiectivului)
	



Lista cu cantitaţile de lucrări nr.3
Lot 3.1. Reparația locală a elementelor din beton armat a turnului de răcire nr.1,
str. Meșterul Manole, 3

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	70,00

	2
	TsH82A

	Maturarea aleelor, cu murdarie mica

	100m2
	0,75

	3
	RpCK10C

	Curatarea barelor de armatura de rugina executata mecanizat, cu discuri abrazive

	m2
	7,00

	4
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	40,00

	5
	RpCJ05A

	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar SCREPA 500 pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil

	m2
	70,00

	6
	IzF50A

	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale kpentru manopera=0,5 (aplicarea solutiei de sticla sodica lichida pe tencuiala proaspat executata)

	m2
	70,00

	7
	RpCJ12A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	70,00

	8
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri)
	t
	3,50

	9
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta 
de 5 t la distanta  de 20 km  (deseuri)

	t
	3,50

	10
	RpCH31D

	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei

	m2
	50,00


 	                                                                                                     
 
Anexa 4 
	               Obiect: Sursa nr.1
	Formular Nr.1


	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări nr.4
Lot 3.2. Reparația elementelor portante din beton armat a estacadei dintre Gospodăria de păcură  și Clădirea principală de producere, str. Meșterul Manole, 3

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	20,00

	2
	TsH82A

	Maturarea aleelor, cu murdarie mica

	100m2
	0,50

	3
	RpCK10C

	Curatarea barelor de armatura de rugina executata mecanizat, cu discuri abrazive

	m2
	5,00

	4
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	9,00

	5
	RpCJ05A

	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar SCREPA 500 pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil

	m2
	20,00

	6
	RpCJ12A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	20,00

	7
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri)

	t
	1,50

	8
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 
5 t la distanta  de 20 km  (deseuri)

	t
	1,50

	9
	RpCH31D

	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei

	m2
	40,00


 
						

Anexa 5 

	Obiect:  Sursa nr.1
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.5
Lot 3.3.  Lucrări de reparație a tencuielii la clădirea blocului auxiliar comun 
din str. Meșterul Manole, 3

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	RpCH31B

	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei

	m2
	23,00

	2
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	12,00

	3
	TsH82A

	Maturarea aleelor, cu murdarie mica

	100m2
	0,30

	4
	RpCJ10A

	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti

	m2
	12,00

	5
	RpCR01A

	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi

	m2
	12,00

	6
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri)

	t
	0,40

	7
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de
 5 t la distanta  de 20 km  (deseuri)

	t
	0,40


 
						
	                                                                                                         






Anexa 6 

	Obiect: Sursa nr.1
	Formular Nr.1


	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantităţile de lucrări  nr.6
Lot 3.4. Clădirea principală. Reparația locală a coloanelor din beton armat pentru restabilirea stratului de protecție a armăturii prin aplicarea tencuielii speciale 
pe bază de ciment, str. Meșterul Manole, 3

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	
	
Volum

	
	
	
	Unitatea de măsură 
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	10,00

	2
	TsH82A

	Maturarea aleelor, cu murdarie mica

	100m2
	0,30

	3
	RpCK10C

	Curatarea barelor de armatura de rugina executata mecanizat, cu discuri abrazive

	m2
	2,50

	4
	RpCJ10A3

	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar SCREPA M500 pentru stratul vizibil, aplicate la pereti suprafete curbe

	m2
	10,00

	5
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri)

	t
	2,00

	6
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 
5 t la distanta  de 20 km  (deseuri)

	t
	0,20

	7
	RpCH31D

	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei

	m2
	30,00


 
						
	                                                                                                         









Anexa 7 

	Obiect:  Sursa nr.2
	Formular Nr.1


	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantităţile de lucrări  nr.7
Lot 3.5.  Lucrari de tencuire la elemente portante (coloane, grinzi), și pereti a clădirii principale de producere, str. Vadul lui Vodă, 5

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	30,00

	2
	TsH82A

	Maturarea aleelor, cu murdarie mica

	100m2
	0,30

	3
	RpCK10C

	Curatarea barelor de armatura de rugina executata mecanizat, cu discuri abrazive

	m2
	5,00

	4
	RpCJ05A

	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil

	m2
	30,00

	5
	RpCJ12A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	30,00

	6
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri)

	t
	1,20

	7
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 20 km  (deseuri)

	t
	1,20

	8
	RpCH31D

	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei

	m2
	50,00


 









Anexa 8 

	Obiect:  CT Vest
	Formular Nr.1


	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.8
Lot 3.6.  Executarea tencuielilor de protecție/finisare în jurul tocurilor
 de fereastră nou montate,  str. Prunului, 24

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	65,00

	2
	RpCR42A

	Curatarea manuala a suprafetelor  fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var 

	m2
	65,00

	3
	TsH82A

	Maturarea aleelor, cu murdarie mica

	100m2
	1,50

	4
	RpCJ39A

	Reparatii de tencuieli in asize de fatade din piatra si beton cu utilizarea tehnologiei de alpinism: cu adeziv de gresie portelanata, grosimea stratului de 40 mm, lungimea tencuielii in asize 4 m, cu suprafata unor locuri separate: pina la 5 m2

	m2
	130,00

	5
	RpCR39A

	Vopsitorii perclorvinilice la fatade pe suprafete pregatite mecanizat cu utilizarea tehnologiei de alpinism: intr-un strat fatade simple

	m2
	130,00

	6
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri)

	t
	2,00

	7
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 20 km  (deseuri)

	t
	0,20


 
						
	                                                                                                         

         










Anexa 9 
					
	Obiect: CT Sud
	Formular Nr.1


	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.9
Lot 3.7.  Tencuirea zidăriei din cărămidă a canalelor de evacuare a gazelor de ardere a cazanelor de apă fierbinte, CT Sud, str. Grenoble, 9

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	RpCH31B

	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei

	m2
	50,00

	2
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	15,00

	3
	TsH82A

	Maturarea aleelor, cu murdarie mica

	100m2
	0,15

	4
	RpCG29A

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime

	m2
	2,50

	5
	CD50A

	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m

	m3
	0,30

	6
	RpCJ10A

	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti

	m2
	15,00

	7
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri)

	t
	0,20

	8
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 
5 t la distanta  de 20 km  (deseuri)

	t
	0,20


 
						
	                                                                                                         




         
Anexa 10
						                                                                             
	Obiect:  CT  Sud
	Formular Nr.1


	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări nr.10
Lot 3.8. Reparația pilonilor de susținere a rețelelor termice Raza II,
str. Grenoble, 9

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	RpCB18C

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc

	m3
	1,50

	2
	RpCD01A

	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere

	kg
	58,00

	3
	RpCC01A

	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime

	m2
	13,20

	4
	RpCB03A1

	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)

	m3
	1,50

	5
	CB11A

	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R

	buc
	24,00

	6
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri)

	t
	2,40

	7
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 
5 t la distanta  de 20 km  (deseuri)

	t
	2,40


 
						
	                                                                                                         
							

Anexa 11

	Obiect: Sursa nr.1
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	





Lista cu cantităţile de lucrări nr.11
Lot 4.1.  Etanșarea umpluturii dintre panourile de perete a clădirii depozitului de 
reagenți chimici, Sursa 1, str. Mesterul Manole, 3

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	CP31A

	Etansarea rosturilor dintre  panourile de fatade la constructii industriale, cu inaltimea pina la 35 m, rosturi verticale, cu strat suport din polistiren celular obisnuit, de 24 mm grosime si 60-80 mm latime si ecran de etansare din chit, inclusiv umplerea spatiului dintre panouri si stilpii halei industriale cu vata minerala, fara lianti si cu mortar de ciment marca M 100-T

	m
	70,00

	2
	TsH82A

	Maturarea aleelor, cu murdarie mica

	100m2
	1,00

	3
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri)

	t
	1,00

	4
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de
 5 t la distanta  de 20 km  (deseuri)

	t
	1,00


 
						
	                                                                                                       















Anexa 12


	Obiect:  Sursa nr.1
	Formular Nr.1


	(denumirea obiectivului)
	



Lista cu cantitaţile de lucrări nr.12
Lot 4.2.  Etanșarea umpluturii dintre panourile de perete a clădirii 
de pompe de antiincendiu Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	6,00

	2
	CP29A

	Izolarea hidrofuga si termica a rosturilor verticale dintre panourile mari de fatada executata cu pinza bitumata neacoperita si fisii din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, prevazute cu bariera de vapori din folie de polietilena de 0,2 mm grosime, avind latimea fisiilor de pina la 20 cm inclusiv

	m
	24,00

	3
	TsH82A

	Maturarea aleelor, cu murdarie mica

	100m2
	0,50

	4
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri)

	t
	1,20

	5
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 20 km  (deseuri)

	t
	1,20

	6
	CB14A

	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)

	m2
	250,00


 
						
	 












 
Anexa 13

	Obiect: Sursa nr.2
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.13
Lot 4.3.  Reparația tencuielii și izolarea hidrofobă a rosturilor dintre panouri
  la încăperea dispozitivelor electrice din clădirea stației de tratare a apei , 
 Sursa nr.2, str. Vadul lui Vodă, 5

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	RpCJ35A

	
Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	15,00

	2
	RpCJ12A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	15,00

	3
	CP31A

	Etansarea rosturilor dintre  panourile de fatade la constructii industriale, cu inaltimea pina la 35 m, rosturi verticale, cu strat suport din polistiren celular obisnuit, de 24 mm grosime si 60-80 mm latime si ecran de etansare din chit, inclusiv umplerea spatiului dintre panouri si stilpii halei industriale cu vata minerala, fara lianti si cu mortar de ciment marca M 100-T

	m
	24,00


 
						
	 
 


















Anexa 14

	Obiect:  Sursa nr.2
	Formular Nr.1


	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.14
Lot 4.4. Etansarea rosturilor suprafetelor peretilor exteriori cu material de 
etansare elastic a cladirii curățarea chimică a apei, 
Sursa nr.2, str. Vadul lui Vodă, 5

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	50,00

	2
	RpCK10C

	Curatarea barelor de armatura de rugina executata mecanizat, cu discuri abrazive

	m2
	7,00

	3
	RpIzA03A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma

	m2
	25,00

	4
	RpCJ12A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	70,00

	5
	CP31A

	Etansarea rosturilor dintre  panourile de fatade la constructii industriale, cu inaltimea pina la 35 m, rosturi verticale, cu strat suport din polistiren celular obisnuit, de 24 mm grosime si 60-80 mm latime si ecran de etansare din chit, inclusiv umplerea spatiului dintre panouri si stilpii halei industriale cu vata minerala, fara lianti si cu mortar de ciment marca M 100-T

	m
	130,00

	6
	CB14A

	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)

	m2
	90,00

	7
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri)

	t
	3,00

	8
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 20 km  (deseuri)

	t
	3,00


 
						
	                                                                                                         	

Anexa 15

	Obiect: Sursa nr.2 
	Formular Nr.1


	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări nr.15
Lot 4.5.  Etanșarea rosturilor suprafetelor pereților exteriori cu material 
de etanșare elastic a clădirilor curățarea preliminară a apei, 
Sursa nr.2, str. Vadul lui Voda, 5

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor  
     
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	CP31A

	Etansarea rosturilor dintre  panourile de fatade la constructii industriale, cu inaltimea pina la 35 m, rosturi verticale, cu strat suport din polistiren celular obisnuit, de 24 mm grosime si 60-80 mm latime si ecran de etansare din chit, inclusiv umplerea spatiului dintre panouri si stilpii halei industriale cu vata minerala, fara lianti si cu mortar de ciment marca M 100-T

	m
	110,00

	2
	TsH82A

	Maturarea aleelor, cu murdarie mica

	100m2
	1,50

	3
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri)

	t
	1,00

	4
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 20 km  (deseuri)

	t
	1,00


 
						
	                                                                                                         




















Anexa 16

	Obiect:  Sursa nr.1
	Formular Nr.1


	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.16
Lot 5.1.  Lucrari de reparatie în incinta cantinei, str. Meșterul Manole, 3

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	160,00

	2
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	30,00

	3
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	130,00

	4
	CG56B

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm

	m2
	40,00

	5
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	160,00

	6
	RpAcA48B

	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm

	m
	18,00

	7
	SB06C

	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 75 mm

	buc
	9,00

	8
	SB24D

	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 75 mm

	buc
	3,00

	9
	SB05D

	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire,  montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm

	m
	18,00


 
						
	                                                                                                         







Anexa 17
	Obiect:  CT-6161
	Formular Nr.1


	(denumirea obiectivului)
	



Lista cu cantitaţile de lucrări nr. 17
Lot 5.2.  Vopsirea peretilor exteriori ai Centralei Termice, 
CT- 6161, or. Stauceni, str. Industriala, 3a

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	RpCH31B

	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei

	m2
	480,00

	2
	RpCJ05A

	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil

	m2
	20,00

	3
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	480,00

	4
	CN05A

	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite (vopsea cauciucata rezistenta la raze ultraviolete)

	m2
	480,00

	5
	CE05A

	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (culoare la alegerea beneficiarului)

	m2
	30,00

	6
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri)

	t
	0,40

	7
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 
5 t la distanta  de 20 km  (deseuri)

	t
	0,40


 
						
	                                                                                                         Anexa 18
Proiect SP-69/25-CE(separat)

21

