CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrari de reparatie la IMSP AMT Centru                           (bloc CCD și bloc CMF-7)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. CCD			
		1.1. Etaj 1			
		1.1.1. Coridor sectia Profilaxie			
		1.1.1.1. Usi			
1	RpCR13B
	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	21,12	
2	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,60	
3	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	18,00	
4	CK26D
	Baghete din aliuminiu  montate la ferestre sau usi 	m	18,00	
5	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,60	
6	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60	
7	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	3,60	
8	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	3,60	
9	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	3,60	
10	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	3,60	
11	CK18B
	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	18,00	
		1.1.1.2. Pereti			
12	RpCP23A k=0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	4,00	
13	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti 	m2	70,80	
14	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,80	
15	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,80	
16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	70,80	
17	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	70,80	
18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	70,80	
19	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	70,80	
20	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,00	
21	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,00	
22	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	4,00	
23	CK18A
	Montarea baghetelor din laminat b=200mm (декоративный профиль по стене)	m	12,00	
		1.1.1.3. Tavan			
24	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	49,00	
		1.1.1.4. Pardosele			
25	RpCK42E
	Desfacerea plinte	m	28,00	
26	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	28,00	
		1.1.2. Hol			
		1.1.2.1. Usi			
27	RpCR13B
	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	26,40	
28	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,40	
29	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	12,00	
30	CK26D
	Baghete din aliuminiu  montate la ferestre sau usi 	m	36,00	
31	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,40	
32	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,40	
33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	2,40	
34	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	2,40	
35	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	2,40	
36	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	2,40	
37	CK18B
	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	12,00	
		1.1.2.2. Tavan			
38	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	173,00	
		1.1.2.3. Pereti			
39	RpCP23A k=0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	11,00	
40	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti 	m2	190,00	
41	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	190,00	
42	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	190,00	
43	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	190,00	
44	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	190,00	
45	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	190,00	
46	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	190,00	
47	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,00	
48	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	11,00	
49	CK18A
	Montarea baghetelor din laminat b=200mm (декоративный пояс по стене)	m	15,40	
		1.2. Etaj 2			
		1.2.1. Coridor sectia Recuperare			
		1.2.1.1. Usi			
50	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, tehnice.)	m2	10,50	
51	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	16,80	
52	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi pentru dulap tehnice)	m2	10,50	
53	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din lemn -material beneficiarului)	m2	16,80	
54	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  (in cabinete)	m2	21,00	
55	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (in cabinete)	m	42,00	
56	CK26D
	Baghete din aliuminiu  montate la ferestre sau usi (in cabinete)	m	42,00	
57	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (in cabinete)	m2	21,00	
58	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	21,00	
59	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton (in cabinete)	m2	21,00	
60	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  (in cabinete)	m2	21,00	
61	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton (in cabinete)	m2	21,00	
62	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex" (in cabinete)	m2	21,00	
63	CK18B
	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (in cabinete)	m	42,00	
64	CF18A
	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala  (in coridor)	m2	11,25	
65	CK26D
	Baghete din aliuminiu  montate la ferestre sau usi (in coridor)	m	45,00	
66	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (in coridor))	m2	11,25	
67	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton (in coridor)	m2	11,25	
68	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  (in coridor)	m2	11,25	
69	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton (in coridor)	m2	11,25	
70	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex" (in coridor)	m2	11,25	
71	CK18B
	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (in coridor)	m	45,00	
		1.2.1.2. Tavan			
72	RpCO56B
	Demontari:  tavane "Armstrong"	m2	20,00	
73	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,00	
		1.2.1.3. Pereti			
74	RpCP23A k=0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	6,00	
75	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	137,40	
76	RpCO36C
	Inlocuirea unui element de toc, la usa (exclusiv pragul), din cherestea de rasinoase (установка бруса для усиления проема)	buc	7,00	
77	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,00	
78	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	137,40	
79	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	137,40	
80	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	137,40	
81	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	137,40	
82	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,00	
83	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,00	
84	CK18A
	Montarea baghetelor din laminat b=200mm (декоративный пояс по стене)	m	12,00	
		1.2.1.4. Pardosele			
85	RpCK42E
	Desfacerea plinte	m	22,00	
86	CG20A
	Plinte orizontale la pereti cu  inaltimea maxima de 15 cm din marmura gata fasonate si finisate, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp plinta b/y	m	22,00	
		1.2.2. Coridor Sectia Planificare			
		1.2.2.1. Usi			
87	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	4,40	
88	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din lemn -material beneficiarului)	m2	4,40	
89	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  (in cabinete)	m2	6,00	
90	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (in cabinete)	m	11,00	
91	CK26D
	Baghete din aliuminiu  montate la ferestre sau usi (in cabinete)	m	11,00	
92	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (in cabinete)	m2	6,00	
93	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	6,00	
94	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton (in cabinete)	m2	6,00	
95	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  (in cabinete)	m2	6,00	
96	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton (in cabinete)	m2	6,00	
97	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex" (in cabinete)	m2	6,00	
98	CK18B
	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (in cabinete)	m	11,00	
99	CF18A
	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala  (in coridor)	m2	3,00	
100	CK26D
	Baghete din aliuminiu  montate la ferestre sau usi (in coridor)	m	12,00	
101	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (in coridor))	m2	3,00	
102	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton (in coridor)	m2	3,00	
103	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  (in coridor)	m2	3,00	
104	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton (in coridor)	m2	3,00	
105	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex" (in coridor)	m2	3,00	
106	CK18B
	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (in coridor)	m	12,00	
		1.2.2.2. Pereti			
107	RpCP23A k=0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,00	
108	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	82,00	
109	RpCO36C
	Inlocuirea unui element de toc, la usa (exclusiv pragul), din cherestea de rasinoase (установка бруса для усиления проема)	buc	2,00	
110	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,00	
111	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	82,00	
112	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	82,00	
113	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	82,00	
114	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	82,00	
115	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,00	
116	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,00	
117	CK18A
	Montarea baghetelor din laminat b=200mm (декоративный пояс по стене)	m	18,00	
		1.2.2.3. Tavan			
118	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	47,55	
		1.2.2.4. Pardosele			
119	RpCK42E
	Desfacerea plinte	m	28,40	
120	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	28,40	
		1.2.3. Coridor vice director,contabilitatea, sectia de cadru			
		1.2.3.1. Usi			
121	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, tehnice.)	m2	10,50	
122	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	24,00	
123	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi pentru dulap tehnice)	m2	10,50	
124	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din lemn -material beneficiarului)	m2	24,00	
125	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  (in cabinete)	m2	36,00	
126	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (in cabinete)	m	72,00	
127	CK26D
	Baghete din aliuminiu  montate la ferestre sau usi (in cabinete)	m	72,00	
128	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (in cabinete)	m2	36,00	
129	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	36,00	
130	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton (in cabinete)	m2	36,00	
131	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  (in cabinete)	m2	36,00	
132	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton (in cabinete)	m2	36,00	
133	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex" (in cabinete)	m2	36,00	
134	CK18B
	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (in cabinete)	m	72,00	
135	CF18A
	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala  (in coridor)	m2	14,25	
136	CK26D
	Baghete din aliuminiu  montate la ferestre sau usi (in coridor)	m	97,40	
137	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (in coridor))	m2	14,25	
138	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton (in coridor)	m2	14,25	
139	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  (in coridor)	m2	14,25	
140	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton (in coridor)	m2	14,25	
141	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex" (in coridor)	m2	14,25	
142	CK18B
	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (in coridor)	m	57,00	
		1.2.3.2. Pereti			
143	RpCP23A k=0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	8,00	
144	RCsB21A k=0,2
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	330,00	
145	CK35C
	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	330,00	
146	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	221,52	
147	RpCO36C
	Inlocuirea unui element de toc, la usa (exclusiv pragul), din cherestea de rasinoase (установка бруса для усиления проема)	buc	10,00	
148	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,00	
149	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	221,52	
150	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	221,52	
151	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	221,52	
152	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	221,52	
153	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,00	
154	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	6,00	
155	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	8,00	
156	CK18A
	Montarea baghetelor din laminat b=200mm (декоративный пояс по стене)	m	12,00	
		1.2.3.3. Tavan			
157	RpCO56B
	Demontari:  tavane "Armstrong"	m2	20,00	
158	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,00	
		1.2.3.4. Pardosele			
159	RpCK42E
	Desfacerea plinte	m	44,20	
160	CG20A
	Plinte orizontale la pereti cu  inaltimea maxima de 15 cm din marmura gata fasonate si finisate, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp plinta b/y	m	44,20	
		1.2.4. Cabinet 205			
		1.2.4.1. Tavan			
161	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane	m2	12,77	
162	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,77	
163	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	12,77	
164	CK26D
	Baghete din aliuminiu  montate la ferestre sau usi 	m	8,00	
165	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,77	
166	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	12,77	
167	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	12,77	
168	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	12,77	
169	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	12,77	
170	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,00	
171	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip LED 2x36	buc	2,00	
172	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta,  LED	buc	4,00	
		1.2.4.2. Pereti			
173	RpCP23A k=0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,00	
174	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	1,89	
175	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 	m2	37,86	
176	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	34,62	
177	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	34,62	
178	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	34,62	
179	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,62	
180	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,62	
181	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	34,62	
182	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	34,62	
183	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	34,62	
184	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	34,62	
185	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	
186	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	1,60	
187	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  	m2	6,12	
188	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	20,40	
189	CK26D
	Baghete din aliuminiu  montate la ferestre sau usi 	m	23,40	
190	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,12	
191	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	6,12	
192	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	6,12	
193	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  	m2	6,12	
194	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	6,12	
195	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	6,12	
196	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,00	
197	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usi MDF	m2	1,89	
198	CK18A
	Montarea baghetelor din MDF la usi (nalicinic)	m	10,00	
		1.2.4.3. Pardosele			
199	RpCK42E
	Desfacerea plinte	m	14,00	
200	CG06A
	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	14,00	
201	RpCK11B
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a plintelor	m	14,00	
202	RpCK10A
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul	m2	13,27	
203	RpCK11A
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a pardoselilor 	m2	13,27	
204	RpCK11C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	14,39	
		1.2.5. Cabinet 208			
		1.2.5.1. Tavan			
205	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane	m2	24,40	
206	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane	m2	24,40	
207	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	24,40	
208	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,40	
209	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	24,40	
210	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	24,40	
211	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	24,40	
212	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	24,40	
213	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,00	
214	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip LED 2x36	buc	4,00	
215	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta,  LED	buc	8,00	
		1.2.5.2. Pereti			
216	RpCP23A k=0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,00	
217	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 	m2	53,94	
218	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	53,94	
219	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	53,94	
220	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	53,94	
221	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,94	
222	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,94	
223	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	53,94	
224	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	53,94	
225	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	53,94	
226	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	53,94	
227	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	
228	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	4,00	
229	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  	m2	1,90	
230	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	6,30	
231	CK26D
	Baghete din aliuminiu  montate la ferestre sau usi 	m	6,30	
232	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,90	
233	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	1,90	
234	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	1,90	
235	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  	m2	1,90	
236	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	1,90	
237	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	1,90	
238	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,00	
		1.2.5.3. Pardosele			
239	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,40	
240	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	24,40	
241	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	24,40	
242	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez  FARA COSTUL LINOLEUM	m2	24,40	
		1.3. Etaj 4			
		1.3.1. Sectia sanatatii femei			
		1.3.1.1. Pereti			
243	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  	m2	25,00	
244	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(по периметру)	m2	25,00	
245	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,00	
246	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	25,00	
247	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  	m2	25,00	
248	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	25,00	
249	RpCR09B
	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	25,00	
		1.3.1.2. Tavan			
250	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(разборка обшивки потолка из ДСП)	m2	20,00	
251	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(разборка деревянного каркаса)	m2	225,00	
252	RpCO52E к=0,5
	Demontare tavane suspendate, cu panouri prefabricate din profiluri din otel electrogalvanizat sau din aluminiu	m2	225,00	
253	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	225,00	
		1.4. Etaj 6			
		1.4.1. Ferestre			
254	RpCO56A
	Demontari: timplarie din PVC ( ferestre,.)	m2	9,30	
255	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis -  glafuri,  (interioare si exterioare)	m	10,56	
256	CK23B1
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv B/y	m2	9,30	
257	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 	m	5,58	
258	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,28	
259	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, in jurul tocului interior	m2	6,33	
260	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interior	m	21,12	
261	CK26D
	Baghete din aliuminiu  montate la ferestre sau usi 	m	15,84	
262	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,33	
263	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	6,33	
264	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	6,33	
265	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  	m2	6,33	
266	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	6,33	
267	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	6,33	
268	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	3,17	
269	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime exterior	m	21,12	
270	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	3,17	
271	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  cu grund Supraton	m2	3,17	
272	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	3,17	
		1.5. Acoperis			
273	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (parapet)	m	6,00	
274	RCsB21A k=0,2
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (gauri cu D=1 cm) k=0,2	buc	20,00	
275	CK35C
	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	20,00	
276	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	15,00	
277	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	5,00	
278	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,00	
279	CE23D
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	6,00	
280	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	25,00	
281	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu  (strat 2)	m2	25,00	
282	CE24C
	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare   	buc	1,00	
283	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,00	
284	IzF08B
	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, 	buc	1,00	
285	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	2,50	
286	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,50	
		2. CMF 7			
		2.1. Rosturile orizontale si verticale			
287	RpCE31A
	Indepartarea chitului Romalchid din rosturile verticale si orizontale la panouri si refacerea muchiilor la panouri, in vederea rechituirii 	m	150,00	
288	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	22,50	
289	RpCJ08C kmat=2
	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m	150,00	
290	RpCE05B
	Bariera de vapori la pereti, executata cu mastica Mobital aplicat in 2 straturi 	m2	22,50	
291	RpCE32A
	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid 	m	150,00	
292	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,50	
293	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.( cu adeziv fasad)	m2	22,50	
294	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	22,50	
295	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent	m2	22,50	
296	R21A15A
	Instalarea echipamentului tehnologic de alpinism pentru lucrari de restaurare la inaltimi mari (Установка снаряжения альпинистской технологии для высотно-реcтаврационных работ)	buc	30,00	
		2.2. Copertina in subsol si priamoc			
297	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din  asbociment, 	m2	139,20	
298	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	139,20	
299	RpCP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	136,00	
300	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile  Progon din teava 40x40	kg	136,00	
301	CN20A
	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	7,68	
302	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (0,015) brus 50x50	m2	139,20	
303	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 	100m2	1,39	
304	CE06C
	Invelitori din PROFNASTIL, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.inclusiv riglete de legatura cu pereti b=200mm  l=72,8m	m2	139,20	
		3. Alte lucrari			
305	TrI1AA08A1
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t	14,00	
306	TrB05B1-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m 	t	22,00	
307	TsH92A
	Incarcarea in auto: gunoi, 	t	2,00	
308	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 	t	2,00