CAIET DE SARCINI
1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Institutul Oncologic
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Institutul Oncologic
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a birourilor medicilor  et.4 CCD
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Capitolul  1.1. Demolari


	1
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc


	m2
	14,20

	2
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment


	m2
	383,00

	3
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane


	m2
	516,50

	4
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)


	m2
	25,10

	5
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile


	buc
	30,00

	6
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)


	buc
	9,00

	7
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare ( cu recuperarea caloriferelor)


	m2
	8,74

	8
	TrB05A2-5

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m


	t
	25,00

	9
	TrI1AA01C1

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1


	t
	25,00

	10
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km


	t
	25,00

	
	
	2. Capitolul 1.2 Pardoseli Tip 1


	11
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact


	m2
	383,00

	12
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	383,00

	13
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=2


	m2
	383,00

	14
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 


	m2
	383,00

	15
	CG56A1

	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5


	m2
	-383,00

	16
	CK26C

	Profil de racordare din PVC R=30mm, H=100 mm pentru ridicarea covorului din linoleum pe perete


	m
	402,50

	17
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) t=2mm la pardoseli cu ridicarea pe perete cu h=120 mm


	m2
	428,96

	
	
	3. Capitolul 1.3  Pereti


	18
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonogrund


	m2
	968,20

	19
	IzF55C

	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala


	m2
	36,00

	20
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	58,20

	21
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime


	m
	234,00

	22
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	968,20

	23
	
	Cornier perforat din aluminiu 25/25 mm


	m
	481,20

	24
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	968,20

	25
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	968,20

	26
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	968,20

	27
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	968,20

	28
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antibacteriana folosita in incaperi cu standarde ridicate de igiena , superlavabile, resistente la solutii de dezinfectare , clasa 1 de lavabilitate,   culoarea se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	968,20

	29
	CF17D

	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.


	kg
	4,45

	30
	CI21A

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 300 x 600 mm 


	m2
	21,60

	
	
	4. Capitolul 1.4.1 Tavane 


	31
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(panouri t=15 mm, medicale)  inclusiv sistemul-grila


	m2
	421,20

	
	
	5. Capitolul 1.5 Timplarie


	32
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv


	m2
	25,41

	33
	CK22A

	Glasvanduri din profile din aluminiu cu usa 2000*800 mm ( 3 buc), cu toate accesoriile  


	m2
	19,32

	
	
	6. Lucrari electrice


	34
	RpEG02B

	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp  24 module


	buc
	2,00

	35
	pret

	Panou electric pentru 24 grupe


	buc
	2,00

	36
	08-02-409-1

	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm


	100 m
	8,12

	37
	pret

	Teava flexibila d=25 mm


	m
	812,00

	38
	08-02-148-1

	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg


	100 m
	10,12

	39
	pret

	Cablu cu fire din cupru VVGng 3*2.5 mm


	m
	544,00

	40
	pret

	Cablu cu fire din cupru VVGng 3*1.5 mm


	m
	468,00

	41
	RpEF02A

	Montarea corpuri de iluminat LED pentru Armstrong


	buc
	62,00

	42
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  


	buc
	2,00

	43
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare  


	buc
	66,00

	44
	RpEE14A

	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158


	buc
	15,00

	45
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 63 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  ( separator de sarcina 3P,BPT 63 3P 63 A)


	buc
	2,00

	46
	pret

	Intrerupator automat 3P, 63 A


	buc
	2,00

	47
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 20 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  1P,BA 47-29  20 A,B)


	buc
	8,00

	48
	pret

	Intrerupator automat 1 P,BA 47-29,20 A,B


	buc
	8,00

	49
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 16 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  1P,BA 47-29 16 A,B)


	buc
	16,00

	50
	pret

	Intrerupator automat 1 P,BA 47-29,16A,B 


	buc
	16,00

	
	
	7. Capitolul 2. Apeduct


	51
	SD07A

	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"


	buc
	26,00

	52
	SA20A

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm


	m
	68,00

	53
	RpIF09D

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x20  mm


	m
	68,00

	54
	SD20A

	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/8" -  1/2"


	buc
	6,00

	55
	SD20A

	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/8" -  1/2"


	buc
	6,00

	56
	SD01B

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"


	buc
	16,00

	57
	SF01C

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm


	m
	68,00

	58
	SF05C

	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm


	m
	68,00

	
	
	8. Capitolul 3. Canalizare


	59
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm


	m
	24,00

	60
	SB11C

	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	2,00

	61
	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot 90*


	buc
	4,00

	62
	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot 45*


	buc
	4,00

	63
	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm piesa de curatare


	buc
	2,00

	64
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm


	m
	14,30

	65
	SB11C

	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50 mm


	buc
	3,00

	66
	SB09C

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot 45 *


	buc
	8,00

	67
	SB09C

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot 90*  


	buc
	8,00

	68
	SB09C

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm piesa de curatare


	buc
	2,00

	69
	SB28A

	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.


	buc
	1,00

	
	
	9. Capitolul 4. Obiecte sanitare


	70
	SC04C

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal


	buc
	12,00

	71
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"


	buc
	12,00

	72
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S


	buc
	2,00

	73
	SC02A

	Cabina pentru dus 900x900 mm din   polimetacril complet echipata ( robinet,dus,sifon, racorduri), - inaltimea cazii de dus se va coordona cu Beneficiarul


	buc
	1,00

	74
	SC11B

	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin suport pentru hirtie WC


	buc
	2,00

	75
	SC13A

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.


	buc
	1,00


