CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia unor sectoare de drum din com. Colonita, mun. Chișinau. (str. Valea lui Simion)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		Restabilirea traseului	km	0,722	
		Trasarea axelor constructiei de drum şi a acceselor.	
km	  
0,722	
		1. 28.str. Valea lui Simion
	
		1.1. Lucrari de terasament
	
1	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (saparea covatei)
	100 m3	24,06	
2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	24,06	
3	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1,0 km 
	t	4 548,00	
4	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	24,06	
5	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	2,383	
6	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1,0 km 
	t	450,39	
7	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea pamintului in acostamente rambleate cu asternerea lui)
	100 m3	2,383	
8	TsD08A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (compactarea rambleului)
	100 m3	2,383	
9	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (zona verde)
	100m2	21,48	
10	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (covata drumului)
	100m2	45,92	
11	TsD08A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (compactarea covatei) 4591,67m2
	100 m3	13,78	
		1.2. Constructia sistemului rutier
	
12	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)
	m3	526,75	
13	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (h=0.28m) 
	m3	1 285,67	
14	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2
	t	2,65	
15	DB19F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)
	m2	4 074,40	
16	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2
	t	1,02	
17	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3)
	m2	4 074,40	
18	material
	Beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t	8,14	
19	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinten monolit)
	m3	1,44	
		1.3. Montarea bordurei
	
20	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta M400
	m3	87,24	
21	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton B15) 
	m	1 454,00	
22	
	Beton B15 (adaugator la norma DE10E)
	m3	10,18	
		1.4. Constructia podetului 2.0x2.0
	
23	DI122
	Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 1,5 m (k=0.8) 1buc. are L=1m, 7buc, 
	m3	5,04	
24	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 
	t	12,60	
25	PI06A
	Descarcarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (k=0.6)
	buc	7,00	
26	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (demolare elemente prefabricate)
	m3	1,89	
27	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	0,02	
28	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 
	t	4,73	
29	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,02	
30	PJ05B
	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat (decaparea fundatiei)
	m3	4,80	
31	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	0,05	
32	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 
	t	12,00	
33	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,05	
34	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (decaparea covatei)
	100 m3	0,224	
35	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  
	m3	5,60	
36	TsC54C
	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris (sub corpul podetului si sub capete)
	m3	18,24	
37	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (fundatie)
	m3	5,90	
38	DI122
	Montarea podetelor, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Inele prefabricate  2.0x2.0, ЗП10,100) 12buc
	m3	8,46	
39	TsC54C
	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris h=0.1m
	m3	0,50	
40	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (fundatie)
	m3	7,38	
41	DI122
	Montarea podetelor, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (prefabricat 2.0x2.0 ЗП35) 2buc
	m3	3,50	
42	TsC54C
	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris h=0.2m
	m3	0,75	
43	PD04A
	Montarea armaturilor 
	kg	469,16	
44	PC02A
	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane 
	m2	22,00	
45	AcE01A
	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m din beton B20
	m3	3,15	
46	TsC54C
	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris h=0.1m
	m3	0,15	
47	Dl125
	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ1лп) 
	m3	3,04	
48	TsC54C
	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris h=0.1m
	m3	0,15	
49	Dl125
	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripinr СТ3 лп) 
	m3	2,26	
50	TsC54C
	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris h=0.3m
	m3	3,00	
51	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (deversor aval, h=0,20m)
	m3	2,00	
52	PD04A
	Montarea armaturilor 
	kg	12,00	
53	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B15 h=15 cm pe fundatie din amestec nisip-pietris h=10 cm (taluz in aval)
	100m2	0,05	
54	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130  k=-7
	100m2	-0,05	
55	pretul firmei
	Chit asfaltic
	m3	0,10	
56	PD04A
	Montarea armaturilor 
	kg	30,30	
57	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B15 h=15 cm pe fundatie din amestec nisip-pietris h=10 cm (albia in aval)
	100m2	0,152	
58	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130  k=-3
	100m2	-0,152	
59	pretul firmei
	Chit asfaltic
	m3	0,30	
60	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinten)
	m3	1,00	
61	PD04A
	Montarea armaturilor 
	kg	27,41	
62	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B15 h=15 cm pe fundatie din amestec nisip-pietris h=10 cm (la anrocament)
	100m2	0,126	
63	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130  k=-3
	100m2	-0,126	
64	pretul firmei
	Chit asfaltic
	m3	1,81	
65	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  
	m3	15,00	
66	DI129
	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri 
	m3	2,70	
67	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2	10,73	
68	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2	99,78	
69	IzK01A
	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)
	t	0,16	
70	pretul firmei
	Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)
	kg	159,60	
71	PC02A
	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane 
	m2	10,00	
72	Dl119
	Fundatii monolite din mortar la edificiile artificiale  (mortar de ciment)
	m3	0,70	
73	TsD03A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II 
	100 m3	0,26	
74	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,26	
75	Dl135
	Executarea parapetului metalic (tip "Cruce") 
	m	8,00