Repratia birourilor "Semnatura Electronica" a IS STISC din str. 31 August 1989, 82, mun. Chsinau	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		
Lista cu cantitaţile de lucrări 
Reparatie
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie			
		Capitolul 1.1. Reparatie coridor			
		Capitolul 1.1.1. Lucrari de demolare			
1	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	13,30
	
 		Capitolul 1.1.2. Pardoseli
			
2	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum comercial minim 2,7mm grosime, rezistenta innalta, culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul, Norma de consum p-u linoleum- 20.5m2; Profil p.v.c., pervaz pardoseala- 23.51m)
	m2	13,30
	
 		Capitolul 1.1.3. Pereti
			
3	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund patrundere adinca tip Supraton extra sau analogic
	m2	32,00
	
 4	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	15,00
	
 5	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	32,00
	
 6	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	132,60
	
 7	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	132,60
	
 		Capitolul 1.1.4. Tavane
			
8	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund patrundere adinca tip Supraton extra sau analogic
	m2	40,00
	
 9	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	40,00
	
 		Capitolul 1.2. Reparatie bir. 1
			
		Capitolul 1.2.1. Demolare
			
10	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	37,50
	
 11	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,80
	
 12	RpCO11A aplicabil
	Demontarea si montarea la loc a plancutelor de protectie existente de pe perete
	m	9,00
	
 		Capitolul 1.2.2. Pardoseli
			
13	RpCK11D
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - curatirea lacului de pe parchet
	m2	11,80
	
 14	RpCK06A
	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple (Pervaz din lemn- se exclude)
	m2	2,00
	
 15	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive
	m2	11,80
	
 16	RpCK11A
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a pardoselilor
	m2	11,80
	
 17	CG07C
	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi
	m2	11,80
	
 18	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp (Plinta PVC 6cm innaltime)
	m	13,40
	
 		Capitolul 1.2.3. Pereti
			
19	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund patrundere adinca tip Supraton extra sau analogic
	m2	39,50
	
 20	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	37,50
	
 21	CF51B K=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) K=2
	m2	-37,50
	
 22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	37,50
	
 23	CN34A
	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Tapete vopsibile cu structura, modelul se va alege cu beneficiarul)
	m2	37,50
	
 24	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri
	m2	2,00
	
 25	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	39,50
	
 		Capitolul 1.2.4. Timplarie
			
26	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa PVC, miinim 5 camere, partea de jos cu umplutura din sandwich 24mm, partea de sus cu geam termopan 24mm mat)
	m2	1,80
	
 		Capitolul 1.3. Reparatie bir. 2
			
		Capitolul 1.3.1. Demolare
			
27	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	37,50
	
 28	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,80
	
 29	RpCO11A aplicabil
	Demontarea si montarea la loc a plancutelor de protectie existente de pe perete
	m	9,00
	
 		Capitolul 1.3.2. Pardoseli
			
30	RpCK11D
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - curatirea lacului de pe parchet
	m2	12,40
	
 31	RpCK06A
	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple (Pervaz din lemn- se exclude)
	m2	2,00
	
 32	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive
	m2	12,40
	
 33	RpCK11A
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a pardoselilor
	m2	12,40
	
 34	CG07C
	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi
	m2	12,40
	
 35	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp (Plinta PVC 6cm innaltime)
	m	13,70
	
 		Capitolul 1.3.3. Pereti
			
36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund patrundere adinca tip Supraton extra sau analogic
	m2	39,70
	
 37	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	37,60
	
 38	CF51B K=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) K=2
	m2	-37,60
	
 39	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	37,60
	
 40	CN34A
	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Tapete vopsibile cu structura, modelul se va alege cu beneficiarul)
	m2	37,60
	
 41	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri
	m2	2,10
	
 42	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	39,70
	
 		Capitolul 1.3.4. Timplarie
			
43	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa PVC, miinim 5 camere, partea de jos cu umplutura din sandwich 24mm, partea de sus cu geam termopan 24mm mat)
	m2	1,80
	
 		Capitolul 1.4. Reparatie bir. 3
			
		Capitolul 1.4.1. Demolare
			
44	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	37,50
	
 45	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,80
	
 46	RpCO11A aplicabil
	Demontarea si montarea la loc a plancutelor de protectie existente de pe perete
	m	9,00
	
 		Capitolul 1.4.2. Pardoseli
			
47	RpCK11D
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - curatirea lacului de pe parchet
	m2	12,40
	
 48	RpCK06A
	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple (Pervaz din lemn- se exclude)
	m2	2,00
	
 49	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive
	m2	12,40
	
 50	RpCK11A
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a pardoselilor
	m2	12,40
	
 51	CG07C
	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi
	m2	12,40
	
 52	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp (Plinta PVC 6cm innaltime)
	m	13,70
	
 		Capitolul 1.4.3. Pereti
			
53	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund patrundere adinca tip Supraton extra sau analogic
	m2	39,70
	
 54	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	37,60
	
 55	CF51B K=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) K=2
	m2	-37,60
	
 56	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	37,60
	
 57	CN34A
	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Tapete vopsibile cu structura, modelul se va alege cu beneficiarul)
	m2	37,60
	
 58	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri
	m2	2,10
	
 59	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	39,70
	
 		Capitolul 1.4.4. Timplarie
			
60	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa PVC, miinim 5 camere, partea de jos cu umplutura din sandwich 24mm, partea de sus cu geam termopan 24mm mat)
	m2	1,80
	
 		Capitolul 1.5. Reparatie bir. 4
			
		Capitolul 1.5.1. Demolare
			
61	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	37,50
	
 62	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,80
	
 63	RpCO11A aplicabil
	Demontarea si montarea la loc a plancutelor de protectie existente de pe perete
	m	9,00
	
 		Capitolul 1.5.2. Pardoseli
			
64	RpCK11D
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - curatirea lacului de pe parchet
	m2	12,40
	
 65	RpCK06A
	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple (Pervaz din lemn- se exclude)
	m2	2,00
	
 66	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive
	m2	12,40
	
 67	RpCK11A
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a pardoselilor
	m2	12,40
	
 68	CG07C
	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi
	m2	12,40
	
 69	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp (Plinta PVC 6cm innaltime)
	m	13,70
	
 		Capitolul 1.5.3. Pereti
			
70	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund patrundere adinca tip Supraton extra sau analogic
	m2	39,70
	
 71	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	37,60
	
 72	CF51B K=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) K=2
	m2	-37,60
	
 73	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	37,60
	
 74	CN34A
	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Tapete vopsibile cu structura, modelul se va alege cu beneficiarul)
	m2	37,60
	
 75	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri
	m2	2,10
	
 76	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	39,70
	
 		Capitolul 1.5.4. Timplarie
			
77	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa PVC, miinim 5 camere, partea de jos cu umplutura din sandwich 24mm, partea de sus cu geam termopan 24mm mat)
	m2	1,80
	
 		Capitolul 1.6. Reparatie bir. 5
			
		Capitolul 1.6.1. Demolare
			
78	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	34,70
	
 79	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,80
	
 80	RpCO11A aplicabil
	Demontarea si montarea la loc a plancutelor de protectie existente de pe perete
	m	9,00
	
 		Capitolul 1.6.2. Pardoseli
			
81	RpCK11D
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - curatirea lacului de pe parchet
	m2	10,10
	
 82	RpCK06A
	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple (Pervaz din lemn- se exclude)
	m2	1,50
	
 83	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive
	m2	10,10
	
 84	RpCK11A
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a pardoselilor
	m2	10,10
	
 85	CG07C
	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi
	m2	10,10
	
 86	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp (Plinta PVC 6cm innaltime)
	m	11,80
	
 		Capitolul 1.6.3. Pereti
			
87	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund patrundere adinca tip Supraton extra sau analogic
	m2	36,80
	
 88	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	34,70
	
 89	CF51B K=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) K=2
	m2	-34,70
	
 90	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	34,70
	
 91	CN34A
	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Tapete vopsibile cu structura, modelul se va alege cu beneficiarul)
	m2	34,70
	
 92	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri
	m2	2,10
	
 93	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	36,80
	
 		Capitolul 1.6.4. Timplarie
			
94	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa PVC, miinim 5 camere, partea de jos cu umplutura din sandwich 24mm, partea de sus cu geam termopan 24mm mat)
	m2	1,80
	
 		Capitolul 1.7. Reparatie bir. 6
			
		Capitolul 1.7.1. Demolare
			
95	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	42,20
	
 96	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,80
	
 97	RpCO11A aplicabil
	Demontarea si montarea la loc a plancutelor de protectie existente de pe perete
	m	9,00
	
 98	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din laminat
	m2	14,30
	
 		Capitolul 1.7.2. Pardoseli
			
99	RpCK11D
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - curatirea lacului de pe parchet
	m2	14,30
	
 100	RpCK06A
	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple (Pervaz din lemn- se exclude)
	m2	2,00
	
 101	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive
	m2	14,30
	
 102	RpCK11A
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a pardoselilor
	m2	14,30
	
 103	CG07C
	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi
	m2	14,30
	
 104	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp (Plinta PVC 6cm innaltime)
	m	14,54
	
 		Capitolul 1.7.3. Pereti
			
105	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund patrundere adinca tip Supraton extra sau analogic
	m2	42,20
	
 106	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	40,10
	
 107	CF51B K=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) K=2
	m2	-40,10
	
 108	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	40,10
	
 109	CN34A
	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Tapete vopsibile cu structura, modelul se va alege cu beneficiarul)
	m2	40,10
	
 110	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri
	m2	2,10
	
 111	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	42,20
	
 		Capitolul 1.7.4. Timplarie
			
112	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa PVC, miinim 5 camere, partea de jos cu umplutura din sandwich 24mm, partea de sus cu geam termopan 24mm mat)
	m2	1,80