Liceul teoretic A.A.Doljnenko  	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

	Lista Cantităţilor de Lucrări	
                Lucrări suplimentare necesare de executat, în Blocurile de studii Nr.1,2 

Valoarea de deviz  	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Capitolul 1. Pardoseli (Bloc 1)
					
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli	m2	406,9200
	——————————
	——————————
	
 2	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2	406,9200
	——————————
	——————————
	
 3	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	450,8600
	——————————
	——————————
	
 4	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=15cm	m	305,5000
	——————————
	——————————
	
 5	CG04A1	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri  batute alaturat grosimea 35mm,  pe rigle 120x60mm, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	263,9000
	——————————
	——————————
	
 6	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	120,0000
	——————————
	——————————
	
 7	RCsK09B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	263,9000
	——————————
	——————————
	
 8	CN17C	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2	263,9000
	——————————
	——————————

		Total	 lei			 
	
		Total Capitolul 1. Pardoseli (Bloc 1)
Inclusiv salariu					
		2. Capitolul 2. Tavane (Sala sportiva Bloc 2)					
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	153,6000
	——————————
	——————————
	
 10	IzF10E	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din placi din vata minerala gr.100mm, densitatea 35kg/m3, standard EN 1602, conductibilitate termica 0,044 W/mK, standard SM SR EN 12677, rezistenta la compresiune 25 kPa EN 826, clasa antiincendiara A	m2	110,4000
	——————————
	——————————
	
 11	CK50B K=2 Manopera si materiale	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistente la umiditate, grosime 9,5 mm, montate pe structura tavanului existent: suprafete tavanelor plane (Nota: Se exclud resursele: 2840136312702 Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m; 2840136312703 Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m;  2822115708000 Element de sustinere; 2875276305105 Conector. )	m2	124,8000
	——————————
	——————————
	
 12	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistente la umiditate, grosime 9,5 mm, montate pe structura tavanului existent: suprafete tavanelor plane (Captusirea grinzilor in 2 straturi pe carcasa din profile zincate) K=2 (Materiale: Gipscarton)	m2	12,3800
	——————————
	——————————
	
 13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - tavan	m2	18,0000
	——————————
	——————————
	
 14	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor - 2mm
	m2	137,1800
	——————————
	——————————
	
 15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund  a  tavanelor	m2	137,1800
	——————————
	——————————
	
 16	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   cu emulsie de tip Selectone	m2	137,1800
	——————————
	——————————
	
 17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	175,0000
	——————————
	——————————

		Total	 lei			 	
		Total Capitolul 2. Tavane (Sala sportiva Bloc 2)
Inclusiv salariu					

		Total	 lei				
		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala si medicala	%				
		Transportarea materialelor	%				
		Cheltuieli de regie	 %				
		Total	 				
		Beneficiul de deviz	%				
		Total	 				
		TVA	%				
		Total deviz:
Inclusiv salariu				——————

Примечание: Цены Экономического оператора должны учесть все расходы включительно: материалы, заработную плату, социальные платежи, другие лимитированные расходы. Также экономический оператор должен иметь свое необходимое оборудование для работ. Оферты свыше 500000,00 лей без НДС будут отклонены в связи с тем, что финансирование ограничено.

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)