Achiziționarea lucrărilor de amenajare/construcție a terenului    sportiv polivalent (cu pistă de alergări, teren de volei, baschet și fotbal) a Centrului de excelenţă în medicină şi farmacie "Raisa Pacalo" mun.Chisinau.	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 1. Teren 
			
1	TsD09A1
	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv(Уплотнение насыпей катком 2,5-5т,на гусеничном тракторе 65-80СР,последовательными слоями толщиной 20-30см после уплотнения без поливки каждого слоя,уплотнения выполняются связным грунтом)
	100 m3	15,750	
 2	TsH192A
	Prelucrarea plantatiilor cu erbicide utilizand vermodelul manual "ОРП-Г"(Обработка поля-"Glifosfat")
	100m2	26,250	
 3	IzK03C apl
	Ecrane termoizolante din foi de polietilena -  водонепроницаемая мембрана     consum 1.05m2/m2
	m2	26,250	
 4	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris(Щебень гравийный фр.40-70) gr. 150mm
	m3	393,750	
 5	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris(Щебень гравийный фр.20-40) -gr. 100mm 
	m3	262,500	
 6	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris(Щебень гравийный фр.5-10) gr.-100mm 
	m3	262,500	
 7	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip gr. 100mm
	m3	262,500	
 8	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris(Savura de granit compactat)gr.-60mm
	m3	157,500	
 9	IzF16A
	Strat de amortizare de tip Schock Pad   10mm 
	m2	819,000	
 10	TsH42D
	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip Push inaltimea parului 28 mm, acoperita cu nisip  -  norma de consum  la  gazon  artificial   este de 1.1m2/1m2, clei Henkel Glue  norma de consum 0.256kg/1m2, banda poliesterica 342m.l. 
	m2	819,000	
 11	DE13B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat  gr.=80mm
	m2	1 145,000	
 12	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa M200  in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	661,000	
 13	CG49A
	Executarea acoperirii   sportive pentru pista de alergari   de tip Ecoflex
	m2	661,000	
 14	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea speciala  pentru marcaj , pe suprafete carosabile
	m2	295,000	
 15	TsH38A
	Instalarea  de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal -  numai  manopera 
	buc	2,000	
 16	TsH38B
	 Instalarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din lemn fara scaun, la teren volei -numai  manopera 
	buc	2,000	
 17	TsH38F
	Instalarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet -numai  manopera 
	buc	2,000	
 18	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare
	m3	25,000	
 19	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	12,600	
 20	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(Bordura  100x300x150)
	m	660,000	
 		Capitolul 2. Устройство фундаментов под стойки волейбольные и баскетбольные 
			
21	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu(Разработка грунта)
	m3	13,600	
 22	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Обратная засыпка вручную с уплотнением)
	m3	8,900	
 23	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile(Опалубка)
	m2	14,400	
 24	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate(Арматура д=8 А1)
	kg	15,200	
 25	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонный фундамент класса В 12,5 под стойки)
	m3	4,800	
 		Capitolul 3. Pereti de sprijin H=1.2m,L=20-la teren sportiv
			
26	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare
	m3	7,200	
 27	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta(Укладка щебня толщ 0,15м)
	m3	1,200	
 28	CA02A2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)(бетонная подготовка под подпорную стену)
	m3	0,800	
 29	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile(Опалубка)
	m2	49,200	
 30	CC01B2
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv
	kg	381,670	
 31	CA03B
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa В12.5
	m3	9,600	
 32	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	16,640	
 33	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	49,920	
 34	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	16,640	
 35	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	16,640	
 36	CN11B
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita
	m2	16,640	
 37	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	8,400	
 38	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	8,400	
 		Capitolul 4. Rigola de scurgere-tip 1
			
39	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare(Разработка траншеи)
	m3	4,000	
 40	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Обратная засыпка вручную)
	m3	0,800	
 41	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta(Укладка щебня толщ 0,10м)
	m3	1,020	
 42	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile(Опалубка)
	m2	10,800	
 43	CA03B
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa  В10(устр-во бет.лотка)
	m3	1,350	
 		Capitolul 5. Imprejmuire 
			
44	CO06B4
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard  de  tip  Eurogard   h-4m.l -culoarea verde . stilpi  metalici 100x100x4 -h-5.5m.l. -89buc, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici   
	m	220,000	
 45	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi  metalici -  portita  Eurogard  verde 
	m2	2,200	
 46	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi  metalici -  poarta  Eurogard  verde 
	m2	10,000	
 		Capitolul 6. Sistematizarea pe verticala 
			
47	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II(Разработка грунта бульдозером)
	100 m3	0,210	
 48	TsC22D1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II(Сдвижка в насыпь на 40 м грунта,оставл.на площадке с к=4)
	100 m3	0,210	
 49	TsD21A
	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv(Уплотнение грунта по площадке)
	100 m3	0,210	
 50	TsA01A1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor(разработка грунта вручную)
	m3	60,000	
 51	TsC22D1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II(Сдвижка в насыпь на 20 м грунта,оставл.на площадке с к=2)
	100 m3	0,600	
 52	TsD21A
	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv(Уплотнение грунта по площадке)
	100 m3	0,600	
 		Capitolul 7. Ridicarea fintinilor 
			
53	RpAcF34A
	Demontarea gurilor de scurgere - capace 
	buc	5,000	
 54	RpAcF01D k-4
	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment h- 80cm 
	buc	4,000	
 55	RpAcF01A k-5
	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment -    la h-100cm
	buc	1,000	
 56	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu   canalizare, necarosabil tip I- montarea capacelor  din fonta 
	buc	5,000	
 57	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	0,100	
 58	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.КЦО-1
	buc	5,000	
 		Capitolul 2. Valoarea utilajului
			
59	Pretul firmei
	Ворота футбольные 3х2м(в комплекте с сеткой)
	buc	2,000	
 60	Pretul firmei
	Баскетбальные столб   с   щитом  
	buc	2,000	
 61	Pretul firmei
	Волейбольные  столбы   с  сеткой 
	set	1,000