Formular Nr.1
WinСmeta

DEVIZ  LOCAL № 2-2
 Constructia trotuarului a strazii Dimo

						
		 Constructia trotuarului
			
1	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton B15)
	m	3 494,87	
2		Beton B15 (se exclude la norma DE11A)
	m3	-101,35	
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei)
	100 m3	4,91	
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km
	t	799,75	
5	TsC51B	Lucrari la descarcare
	100 m3	4,91	
6	Dl111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M300 la trotuare
	m2	4 906,42	
7	Dl112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=-2)
	m2	-4 906,42	
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (piatra de pavaj presata h=6cm)
	m2	4 906,42