CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Î.S. „ Poșta Moldovei ”
2. Organizatorul procedurii de achiziţie  Î.S. „ Poșta Moldovei ”
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație capitală a oficiului poștal MD-6529 s. Puhăceni,  r. Anenii Noi
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie capitala
	
		1.1. Lucrari de reparatie interioara
	
		1.1.1. Tavan
	
1	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	55.83	
		1.1.2. Pereti
	
2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	182.41	
3	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	29.34	
4	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	182.41	
5	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	40.00	
6	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	182.41	
7	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	182.41	
8	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	182.41	
9	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	182.41	
10	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi
	m2	29.34	
11	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	182.41	
12	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	182.41	
		1.1.3. Pardosea
	
13	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	55.83	
14	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg	167.49	
15	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	24.00	
16	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	31.83	
17	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	55.83	
18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	55.83	
19	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 
	m2	55.83	
20	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	71.95	
		1.1.4. Timplarii
	
21	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	2.00	
22	CK03A
	Usi din MDF interioare intr-un canat,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m
	m2	9.60	
23	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
	m2	18.14	
24	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (l=20 cm)
	m	11.06	
25	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=35 cm)
	m	11.06	
		1.2. Retele ingineresti
	
		1.2.1. Sistemul de incalzire
	
26	SA14A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm
	m	77.00	
27	SA14D
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm
	m	4.00	
28	IB02A
	Convectoradiator tip panou - CRP, avind un rind de tevi si racordat prin mufe (Calorifer 1500x500)
	buc	5.00	
29	IB02A
	Convectoradiator tip panou - CRP, avind un rind de tevi si racordat prin mufe (Caloriofer 400x500)
	buc	2.00	
30	RpIA02A
	Montarea cazanelor monobloc, automatizate, de incalzire centrala, indigene sau din import, avind debitul de tip MINITERM de 7-9600 kcal/h cu vas de rupere presiune si aeroterma cu 14 tevi pentru apa menajera
	buc	1.00	
31	RpGC07A
	Montarea, pe pozitia existenta, a contorului de gaze volumetric, cu flanse,  contorul avind debitul de 50 mc/ora 
	buc	1.00	
32	VC01A
	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton
	buc	1.00	
		1.2.2. Electricitate
	
33	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1.00	
34	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	5.00	
35	RpEA07A
	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC
	buc	4.00	
36	RpEA02A1
	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate
	m	200.00	
37	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	2.00	
38	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4
	100 buc	0.13	
39	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0.01	
40	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	21.00	
41	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc	8.00	
		1.3. Lucrari de reparatie exterioara
	
42	RpCR41A
	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var 
	m2	90.79	
43	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc
	m3	1.30	
44	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	13.88	
45	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	5.00	
46	CC01B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv
	kg	14.38	
47	CA03A2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3	2.20	
48	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	3.75	
49	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm
	m2	6.15	
50	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	10.41	
51	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg	115.71	
52	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	18.00	
53	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	90.79	
54	IzF54B
	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor
	m2	90.79	
55	CF08C1
	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de ipsos cu adaos  de aracet, in doua straturi (Gipac), executarea gletului de ipsos GIPAC intr-un singur strat
	m2	90.79	
56	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent
	m2	90.79	
57	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 
	m2	13.88	
		1.4. Acoperis
	
58	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	85.24	
59	RpCI42D
	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile 
	m2	85.24	
60	RpCH32E
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.
	m3	3.50	
61	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	3.50	
62	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 
	m2	85.24	
63	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	85.24	
64	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	85.24	
65	CK17G
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu
	m2	18.78	
66	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	13.00	
67	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	27.00