Канализация г.  Гратиешты мун. Кишинэу (12/14/17-C1-REC.CO)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1и
Наружные сети канализации  С1, Cpr1, Cpr2.
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Cети канализации C1, Cpr1, Cpr2.
			
		Capitolul 1.1. Сети  самотечной канализации С1.(земляные работы)
			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка  cухого грунта  II гр. экскаватором)
	100 m3	74,72	
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)
	m3	231,00	
 3	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка cухого  грунта вручную на пересечениях с коммуник.)
	m3	435,00	
 4	TsC03B11
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor(Pазработка мокрого грунта экскаватором)
	100 m3	19,44	
 5	TsA10B1
	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu (доработка в мокрых грунтах)
	m3	60,00	
 6	TsA16B5
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка мокрого  грунта вручную на пересечениях с коммуник.)
	m3	7,13	
 7	TsC26A1
	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)
	100 m3	14,88	
 8	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта )
	100 m3	14,88	
 9	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)
	t	2 530,00	
 10	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	14,88	
 11	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)
	m3	1 727,00	
 12	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта ручными трамбовками)
	m3	1 727,00	
 13	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Засыпка грунта бульдозером)
	100 m3	69,09	
 14	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта механ. трамбовками)
	100 m3	69,09	
 15	TsF05A
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,00...0,20 m (Крепления)
	m2	1 285,00	
 16	TsC55A
	Pomparea apei din excavatii si transee 
	m3	2 011,00	
 17	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	75,00	
 18	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	99,96	
 		Capitolul 1.2. Сети канализации С1(Трубопроводы)
			
19	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm  ( ПВХ  канализационные раструбные SN4 /SDR41 ф160мм)(Elpo SRL)
	m	6 252,00	
 20	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200mm (ПВХ  канализационные раструбные  ф200 SN4 /SDR41)(Elpo SRL)
	m	1 017,00	
 21	AcA10C
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 250 mm(Футляр из полиэтиленовых труб ф250 SDR 21 PN6)
	m	1 339,00	
 22	AcA10C
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 300 mm(Футляр из полиэтиленовых труб ф300 SDR 21 PN6)
	m	40,00	
 23	AcA04D
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm (Футляр из стальных труб ф377x7)
	m	33,00	
 24	AcA04C
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm(Футляр из стальных труб ф273x5)
	m	7,50	
 25	IC44D
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Гильза стальная ф273x4 L=0,2м)
	buc	577,00	
 26	AcA25B
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 150 mm(Трайник стальной с фланцами ф150x150)
	buc	42,00	
 27	AcA25B
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 150 mm(Заглушка  фланцеваяф150)
	buc	42,00	
 28	AcA25B
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 150 mm(Отвод стальной  c фланцами 90*ф150)
	buc	13,00	
 29	GD53E
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului)(Aдаптированное фланцевое соединение ф160 мм)
	buc	84,00	
 30	AcB01C
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm (Задвижка с ручным упр. ф200мм PN=1,0 MПа)-''Tehnotitan''
	buc	1,00	
 31	AcB01B
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 150 mm (То же, ф150мм)
	buc	1,00	
 32	GD53G
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 200 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului)(Aдаптированное фланцевое соединение ф200 мм)
	buc	2,00	
 33	IC44E
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm (Гильза стальная ф325x5 L=0,2м)
	buc	7,00	
 		Capitolul 1.3. Наружная  изоляция стальных футляров ф377x7мм-273x5мм
			
34	IzA10B
	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit (Очистка с уайт-спиритом листовой черной стали металлическими щетками и наждачками для нанесения антикоррозионной защиты)
	m2	45,49	
 35	IzL02B
	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind intarita (Антикоррозионная изоляция стальных футляров )
	m2	45,49	
 		Capitolul 1.4. Cети  напорной канализации Сpr1 (Земляные работы.)
			
36	TsC03B11
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor(Pазработка мокрого грунта экскаватором)
	100 m3	3,57	
 37	TsA10B1
	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu (доработка в мокрых грунтах)
	m3	11,00	
 38	TsC26A1
	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)
	100 m3	0,79	
 39	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта )
	100 m3	0,79	
 40	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)
	t	134,00	
 41	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,79	
 42	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)
	m3	58,00	
 43	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта ручными трамбовками)
	m3	58,00	
 44	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Засыпка грунта бульдозером)
	100 m3	2,31	
 45	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта механ. трамбовками)
	100 m3	2,31	
 46	TsF05A
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,00...0,20 m (Крепления)
	m2	517,00	
 47	TsC55A
	Pomparea apei din excavatii si transee 
	m3	368,00	
 48	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	30,00	
 49	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	39,76	
 		Capitolul 1.5. Cети напорной  канализации Сpr1.Трубопроводы и арматура.
			
50	AcA52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tevi PE  100 SDR 26  PN 6 ф90)-''Palplast''
	m	284,00	
 51	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectuluii (Tevi PE  100 SDR 26  PN 6 ф63)
	m	5,00	
 52	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	289,00	
 53	AcA04C
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm(Футляр из стальных труб ф219x5)
	m	28,00	
 54	IC44D
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Гильза стальная ф273x5 L=0,2м)
	buc	1,00	
 55	IC44D
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Гильза стальная ф219x5 L=0,2м)
	buc	9,00	
 56	IC44C
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm  (Гильза стальная ф159x4 L=0,2м)
	buc	4,00	
 57	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm (Задвижка чугунная с ручным приводом ф80мм)
	buc	2,00	
 58	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Задвижка чугунная с ручным приводом ф50мм)
	buc	2,00	
 59	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80 mm (Тройник стальной ф80x80)-'' Tehnotitan''
	buc	1,00	
 60	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80 mm (Тройник стальной ф80x50)-'' Tehnotitan''
	buc	2,00	
 61	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80 mm (Отвод  стальной  90*ф80)-'' Tehnotitan''
	buc	4,00	
 62	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80 mm (Воронка   стальная сварная 80x200)
	buc	2,00	
 63	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцы ф80мм)
	buc	12,00	
 64	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцы ф50мм)
	buc	2,00	
 65	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Aдаптор фланцевый  ф90x80)
	buc	9,00	
 66	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului   (Aдаптор фланцевый  ф63x50)
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.6. Наружная  изоляция стальных футляров ф219x5мм
			
67	IzA10B
	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit (Очистка с уайт-спиритом листовой черной стали металлическими щетками и наждачками для нанесения антикоррозионной защиты)
	m2	19,25	
 68	IzL02B
	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind intarita (Антикоррозионная изоляция стальных футляров)
	m2	19,25	
 		Capitolul 1.7. Напорный трубопровод СPr-2(земляные работы)
			
69	TsC03B11
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor(Pазработка мокрого грунта экскаватором)
	100 m3	4,00	
 70	TsA10B1
	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu (доработка в мокрых грунтах)
	m3	12,00	
 71	TsA16B5
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка мокрого  грунта вручную на пересечениях с коммуник.)
	m3	11,10	
 72	TsC26A1
	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)
	100 m3	0,90	
 73	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта )
	100 m3	0,90	
 74	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)
	t	153,00	
 75	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,90	
 76	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)
	m3	67,00	
 77	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта ручными трамбовками)
	m3	67,00	
 78	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Засыпка грунта бульдозером)
	100 m3	2,66	
 79	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта механ. трамбовками)
	100 m3	2,66	
 80	TsF05A
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,00...0,20 m (Крепления)
	m2	433,00	
 81	TsC55A
	Pomparea apei din excavatii si transee 
	m3	333,00	
 82	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	29,40	
 83	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	39,20	
 		Capitolul 1.8. Cети напорной  канализации Сpr2.Трубопроводы и арматура.
			
84	AcA52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tevi PE  100 SDR 26  PN 6 ф90)-''Palplast''
	m	280,00	
 85	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectuluii (Tevi PE  100 SDR 26  PN 6 ф63)
	m	5,00	
 86	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	285,00	
 87	AcA04C
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm(Футляр из стальных труб ф219x5)
	m	38,00	
 88	IC44E
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm (Гильза стальная ф325x5 L=0,2м)
	buc	1,00	
 89	IC44D
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Гильза стальная ф219x5 L=0,2м)
	buc	9,00	
 90	IC44C
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm (Гильза стальная ф159x4 L=0,2м)
	buc	4,00	
 91	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm (Задвижка чугунная с ручным приводом ф80мм)
	buc	2,00	
 92	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Задвижка чугунная с ручным приводом ф50мм)
	buc	2,00	
 93	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80 mm (Тройник стальной ф80x80)-'' Tehnotitan''
	buc	1,00	
 94	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80 mm (Тройник стальной ф80x50)-'' Tehnotitan''
	buc	2,00	
 95	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80 mm (Отвод  стальной  90*ф80)-'' Tehnotitan''
	buc	4,00	
 96	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80 mm (Воронка   стальная сварная 80x200)
	buc	2,00	
 97	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцы ф80мм)
	buc	12,00	
 98	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцы ф50мм)
	buc	2,00	
 99	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Aдаптор фланцевый  ф90x80)
	buc	9,00	
 100	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului   (Aдаптор фланцевый  ф63x50)
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.9. Наружная  изоляция стальных футляров ф219x5мм
			
101	IzA10B
	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit (Очистка с уайт-спиритом листовой черной стали металлическими щетками и наждачками для нанесения антикоррозионной защиты)
	m2	26,13	
 102	IzL02B
	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind intarita (Антикоррозионная изоляция стальных футляров)
	m2	26,13	
 		Capitolul 1.10. Колодцы.
			
		Capitolul 1.10.1. Колодцы канализационные С1.
			
103	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м,  в сухих грунтах)
	m3	129,08	
 104	AcE14A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)
	m3	70,73	
 105	AcE13B
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м,  в  мокрых грунтах)
	m3	20,76	
 106	AcE14B
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в  мокрых грунтах)
	m3	1,87	
 107	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦД-10)
	put	238,00	
 108	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦД-15)
	put	48,00	
 109	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-3)
	put	235,00	
 110	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-9)
	put	247,00	
 111	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦ15-3)
	put	32,00	
 112	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦ15-9)
	put	91,00	
 113	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦП1-10-1)
	put	45,00	
 114	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦП1-10-2)
	put	193,00	
 115	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦП1-15-1)
	put	1,00	
 116	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦП1-15-2)
	put	47,00	
 117	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3)
	put	4,00	
 118	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)
	put	286,00	
 119	CD50A
	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250х120х65 мм) (Кирпичные ряды)
	m3	13,59	
 120	Pret de piata
	Costul capacelor din fonta  tip "T"
	buc	243,00	
 121	Pret de piata
	Costul capacelor din fonta   tip "Л"
	buc	43,00	
 122	AcD53
	Cтоимость стремянок С1-00......
	kg	4 172,00	
 123	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(масляная окраска стремянок)
	t	4,17	
 124	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку)
	m3	27,55	
 125	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)
	m2	229,62	
 		Capitolul 1.10.2. Колодцы водопроводные.
			
		Capitolul 1.10.2.1. Напорный трубопровод Сpr-1(кол. 68-72)
			
126	AcE10B
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0м, в  мокрых грунтах) 
	m3	1,51	
 127	AcE11B
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в   мокрых грунтах) )
	m3	4,20	
 128	AcE11В1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦД-10)
	put	2,00	
 129	AcD11B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦД-15)
	put	3,00	
 130	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-6)
	put	1,00	
 131	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-9a)
	put	2,00	
 132	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-9)
	put	1,00	
 133	AcD11B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦ15-6)
	put	1,00	
 134	AcD11B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦ15-9а)
	put	3,00	
 135	AcD11B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦ15-9)
	put	2,00	
 136	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦП1-10-1)
	put	2,00	
 137	AcD11B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦП1-15-1)
	put	2,00	
 138	AcD11B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦП1-15-2)
	put	1,00	
 139	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3)
	put	4,00	
 140	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)
	put	5,00	
 141	Pret de piata
	Costul capacelor din fonta  tip "Л"
	buc	1,00	
 142	Pret de piata
	Costul capacelor din fonta  tip "T"
	buc	4,00	
 143	AcE10,11B1
	Cтоимость стремянок С2
	kg	85,40	
 144	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(масляная окраска стремянок)
	t	0,08	
 145	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку)
	m3	2,56	
 146	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)
	m2	21,36	
 		Capitolul 1.10.2.2. Напорный трубопровод Сpr-2(кол. 224-228)
			
147	AcE10B
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0м, в  мокрых грунтах) 
	m3	1,54	
 148	AcE11B
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в   мокрых грунтах) )
	m3	4,29	
 149	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦД-10)
	put	2,00	
 150	AcD11B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦД-15)
	put	3,00	
 151	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-6)
	put	1,00	
 152	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-9a)
	put	2,00	
 153	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-9)
	put	1,00	
 154	AcD11B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦ15-6)
	put	1,00	
 155	AcD11B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦ15-9а)
	put	3,00	
 156	AcD11B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦ15-9)
	put	2,00	
 157	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦП1-10-1)
	put	2,00	
 158	AcD11B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦП1-15-1)
	put	2,00	
 159	AcD11B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦП1-15-2)
	put	1,00	
 160	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3)
	put	5,00	
 161	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)
	put	8,00	
 162	Pret de piata
	Costul capacelor din fonta  tip "Л"
	buc	1,00	
 163	Pret de piata
	Costul capacelor din fonta  tip "T"
	buc	4,00	
 164	AcE10,11B1
	Cтоимость стремянок С2
	kg	85,40	
 165	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(масляная окраска стремянок)
	t	0,08	
 166	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку)
	m3	2,56	
 167	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)
	m2	21,36	
 		Capitolul 1.10.2.3. Cети канализации  С1(Колодцы водопроводные 2шт: N 67* N223)(смотри таблицу колодцев лист PE 78, в выборке  не учтены)  
			
168	AcE10B
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0м, в  мокрых грунтах) 
	m3	1,96	
 169	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦД-10)
	put	2,00	
 170	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-9a)
	put	2,00	
 171	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-9)
	put	1,00	
 172	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦП1-10-1)
	put	2,00	
 173	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3)
	put	6,00	
 174	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)
	put	5,00	
 175	Pret de piata
	Costul capacelor din fonta  tip "T"
	buc	2,00	
 176	AcE10,11B1
	Cтоимость стремянок С2
	kg	34,16	
 177	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(масляная окраска стремянок)
	t	0,03	
 		Capitolul 1.11. Разборка и восстановление а-б и щебеночного покрытия дороги.
			
		Capitolul 1.11.1. Разборка и восстановление acфальтобетонного покрытия дороги.
			
178	DC04A
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)
	m	1 200,00	
 179	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )
	m3	70,20	
 180	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка щебеночного  основания  дороги)
	100 m3	1,40	
 181	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основания дороги)
	m3	81,00	
 182	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  (Восстановление щебеночного основания   дороги с учетом 50% возврата щебня)
	m3	140,40	
 183	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)
	m2	1540,00	
 184	DB19H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	1540,00	
 		Capitolul 1.11.2. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги.
			
185	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка щебеночного  покрытия  дороги)
	100 m3	4,04	
 186	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip  ( Восстановление песчаного основания дороги)
	m3	269,00	
 187	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  (Восстановление щебеночного основания   дороги с учетом 50% возврата щебня)
	m3	403,65	
 		Capitolul 1.11.3. Вывоз мусора.
			
188	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка)
	100 m3	3,42	
 189	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)
	t	568,00	
 		Capitolul 2. Монтажные работы
			
		Capitolul 3. Оборудование.

						

	
Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1--1
Наружные сети канализации. Рекультивация.
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de terasament.
			
1	TsC18A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1
	100 m3	16,13	
 2	TsC26A1
	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II
	100 m3	16,13	
 3	TsC27A1
	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II
	100 m3	16,13	
 4	TsE04A
	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. I si II
	100 m2	53,78	

	                                                                                                         

Proiectant   	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.