Anexa 

Lot 1
	N

d/o
	Denumirea
	Parametri tehnici
	Unitatea de măsură
	Cantitatea

	
	Ghipsocarton
	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm< Culoare: Verde;
	buc.
	400

	
	Profil zincat pentru ghipsocarton
	CD 60x27mm L=3m
	buc.
	310

	
	Profil zincat pentru ghipsocarton
	CD 60x27mm L=4m
	buc.
	290

	
	Profil zincat pentru ghipsocarton
	UD 27x28mm L=3m
	buc.
	210

	
	Profil zincat pentru ghipsocarton
	UD 27x28mm L=4m
	buc.
	210

	
	Bridă reglabilă multiplă (Suport drept pentru prinderea profilelor zincate)
	60x125mm
	buc.
	1480

	
	Profil de colț
	25x25x3000mm
	buc.
	510

	
	Profil de colț
	din aluminiu cu plasa 3m
	buc.
	100

	
	Profil de ghidaj
	W6 3m
	buc.
	280

	
	Vinclu imbinare (Coltar metalic pentru lemn cu ranforsare)
	KPL4 ranforsat 70х70х55х2mm
	buc.
	120

	
	Plasă de armare și fibră
	Culoare: Alb; Densitatea (g/m2): 160; Dimensiunea ochiului(mm): 5x5; Latime rulou (m): 1; Lungime rola (m): 50; Material: Fibră din sticlă;
	m2
	1700

	
	Folie tehnică
	De așternut sub beton
	m2
	400

	
	Bandă fibră sticlă
	Banda din fibra de sticla 100mm*45m
	m
	900

	
	Silicon sanitar
	Silicon sanitar (transparent-caroserie, alb-sanitar) 280ml
	buc.
	210

	
	Adeziv
	clei pentru baghete
	kg
	120

	
	Mastica bitum cu cauciuc
	mastic pe bază de bitum petrolier modificat cu cauciuc artificial, aditivi tehnologici, umpluturi minerale și un solvent organic. Elasticitate ridicată, rezistență la aderență la bază, rezistență la căldură și rezistență la umiditate. Utilizat pentru instalarea și repararea tuturor tipurilor de acoperișuri și hidroizolații ale structurilor de construcție (fundații, subsoluri, piloți etc.); și pentru impermeabilizarea și tratarea anticorozivă a suprafețelor metalice, inclusiv conducte, caroserii auto; hidroizolarea podelelor de piscine, băi, dușuri. Alungirea la rupere (%): 500%;  Baza: Bituminoasă; Destinație: Exterior, interior; Domeniul de utilizare: Universal; Ambalaj: 10-14kg.
	kg
	450

	
	Grund Beton contact
	Compoziție: Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarţ, aditivi speciali; Culoare: Roz; Îmbunătăţește aderenţa acoperirii suprafeţei suport; Îmbunătăţeşte aderenţa; Simplifică prelucrarea suprafeţelor suport cu tencuială, gleturi, adezivi şi cu alte materiale de finisare; Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafeţelor suport dense neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc.). Pentru lucrări la interior şi exterior. Consum normat: 0,15-0,27 kg/m²; Aspect produs: Pastă vâscoasă, omogenă; PH: 8,63; Timpul de uscare definitivă: 24h; Ambalaj: 13,5kg
	kg
	1350

	
	Amorsă grund
	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. PROPRIETĂȚI: Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante; Aderență deosebită la suport; Putere bună de pătrundere; Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă; Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc.  Baza: Acrilică;  Consum normat: 0,1-0,15 kg/m²; Ambalaj: 15kg.
	kg
	2150

	
	Tencuială pentru lucrări interioare
	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări interioare. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă şi piatră de calcar, a pereţilor din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips şi de tip fortan etc.). Ambalaj: saci a cate 30kg
	kg
	5000

	
	Tencuială de finisaj
	Glet de finisaj pe bază de liant polimeric pentru finisarea pereților și a tavanelor. Se folosește pentru nivelarea finală și pregătirea profesională a suprafețelor înainte de executarea lucrărilor de finisaj (zugrăvire, aplicare de tapete, tencuieli decorative venețiene, mozaicate cu granule de marmură și de cuarț etc.). Se aplică pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală. aderență excelentă la orice suprafețe minerale; superflexibil; Ambalaj: 18-20kg.
	kg
	3000

	
	Tencuială pentru lucrări exterioare
	Tencuială universală pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Rezistent la umiditate și îngheț. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea în exterior a suprafețelor minerale (beton, cărămidă şi piatră de calcar, a pereţilor din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips şi de tip fortan etc.). Ambalaj: saci a cate 25-30kg
	kg
	5500

	
	Teracota
	Gresie pentru podea de mărimi ± 40x40/45x45/50x50/60x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.
	m2
	1000

	
	Teracota
	Faianță pentru pereți de mărimi ± 20x40/30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.
	m2
	500

	
	Clei pentru teracota
	adeziv pentru gresie și faianţă pentru lucrări la interior şi exterior. Se utilizează la aplicarea placajelor ceramice, la montarea plăcilor din piatră naturală şi artificială, pe pereţi, pardoseli şi tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ş.a.). Se aplică în condiţii de umiditate înaltă şi variaţii mari de temperatură (+300°C). rezistenţă la apă, elasticitate şi îngheţ; grad de tehnicitate înalt; Baza: Ciment Ingrediente: Polimeri, agenţi reologici, plastifianţi, ciment de calitate superioară, nisip de cuarţ, aditivi etc. Ambalaj: sac 25kg.
	kg
	13000

	
	Fuga
	FUGA — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Culori: la solicitare; Ambalaj: 1-3kg
	kg
	450

	
	Var
	Var hidratat uscat utilizat  la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare, producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de iginerie civila. Ambalaj 20 kg.
	kg
	500

	
	Gips
	Culoare: alb; Ambalaj: 30-40kg
	kg
	180

	
	Spumă pentru construcții
	spuma poliuretanica pentru pistol monocomponenta de volum pentru izolatii si constructii, dezvoltata pentru etansari intre elementele de constructie, se intareste in prezenta umiditatii din aer si din materialele de constructie, poate fi utilizat pentru rosturile dintre peretii despartitori, tavane si pardoseli, rosturile perimetrale din jurul cadrelor de usi si ferestre, umplerea golurilor in jurul tevilor, cablurilor la trecerea prin pereti sau plansee sau rosturi intre pereti si tavane, cu aderenta excelenta la beton, caramida, piatra, ipsos, lemn, metal, polistiren, spuma poliuretanica rigida si PVC dur. Ambalaj: minim 800 ml.
	buc.
	190

	
	Ciment
	M400. Ambalaj de fabrică: Saci hârtie sigilați a câte 40kg.
	kg
	8000

	
	Fortan
	Mărimi:390x195/190x100mm/ 390x195/190x190mm/ 390x195/190x120mm, la solicitare. Bloc pentru pereti (fortan) folosit în construcție pentru ridicarea cladirilor si constructiilor ingineresti civile.
	m
	75

	
	Nisip
	ПГС
	t
	20

	
	Nisip
	Nisip cernut pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane. În vrac.
	t
	55

	
	Nisip spălat
	Nisip spălat pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane. În vrac.
	t
	24

	
	Pietriș
	Pietriș alb, din calcar, 5x20, în vrac.
	t
	30

	
	Pietriș
	Pietriș alb, din calcar 20x40, în vrac.
	t
	30

	
	Amstrong
	Tavan Amstrong cu instalare
	m2
	200

	
	Cărămidă
	3250x120x65; 250x120x88
	buc.
	1250

	
	Cherestea
	Pin. Grosime, lungime, lungime: la solicitare.
	m3
	18

	
	Cherestea tivită       materiale de construcții
	Cherestea tivită    Grosimea  50 mm
Lățimea 100 mm
Lungimea 6 m
	m3
	1

	
	Cherestea tivită        materiale de construcții
	Cherestea tivită    Grosimea  50 mm
Lățimea 50 mm
Lungimea 6 m
	m3
	2

	
	Placaj laminat
	9*1250*2500mm
	foi
	50

	
	Placaj laminat
	12*1250*2500mm
	foi
	50

	
	Placaj laminat
	15*1250*2500mm
	foi
	50

	
	Placaj laminat
	18*1250*2500mm
	foi
	50

	
	Parchet laminat
	Grosime (mm): min. 8 (12 mm); Culoarea lemnului: la solicitare; Structura suprafeței: Structura lemnului cu luciu, sau mat - la solicitare.
	m2
	200

	
	Plintă
	Plintă pentru podea. Compatibilă cu laminatul.
	buc.
	810

	
	Ungheraș
	interior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul
	buc.
	510

	
	Ungheraș
	exterior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul
	buc.
	490

	
	Prelungitor
	prelungitor plintă. Compatibile cu plinta și laminatul
	buc.
	665

	
	Capat pentru plinta
	Capat dreapta/stânga pentru plinta. Compatibile cu plinta și laminatul
	buc.
	650


Lot 2

	N

d/o
	Denumirea
	Parametri tehnici
	Unitatea de măsură
	Cantitatea

	
	Beton 
	M 200
	m3
	80


Lot 3

	N

d/o
	Denumirea
	Parametri tehnici
	Unitatea de măsură
	Cantitatea

	
	Tavan extensibil
	Tavan extensibil cu instalare. Culori la solicitare, Mat/lucios - la solicitare
	m2
	350


Termen de livrare  15-30 zile calendaristice de la solicitare.

Condiții de livrare - agent economic. 

Condiții de achitare – 60 zile. 

Perioada de garanție - un an. 

