WinСмета2000     
Reconstructia cabinetului de educatie tehnologica din subsolul gimnaziului in bloc sanitar   la I.P.gimnaziul ''Mihai Eminescu'' or.Nisporeni	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		
Lista cu cantitaţile de lucrări  № 03/190131
 Apeduct	
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect		

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari sanitare					
1	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (полипропилен P20бар)	m	60,00			
2	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (полипропилен P20бар)	m	22,00			
3	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (полипропилен P20бар)	m	20,00			
4	SA17C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (полипропилен P20бар)	m	25,00			
5	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm 	m	127,00			
6	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm	m	127,00			
7	SA37A
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 15 mm (полипропилен)	buc	60,00			
8	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20 mm (полипропилен)	buc	22,00			
9	SA37C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25 mm (полипропилен)	buc	20,00			
10	SA37E
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 40 mm (полипропилен)	buc	25,00			
11	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15 mm  (шланг теплоизоляционный)	m	60,00			
12	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm  (шланг теплоизоляционный)	m	22,00			
13	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm  (шланг теплоизоляционный)	m	20,00			
14	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm  (шланг теплоизоляционный)	m	25,00			
15	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  15 mm (вентиль)	buc	20,00			
16	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  20 mm (вентиль)	buc	3,00			
17	SD19B
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  25 mm (вентиль)	buc	2,00			
18	SD19C
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  40 mm (вентиль)	buc	1,00			
19	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  15 mm (спускной кран)	buc	1,00			
20		Поливочный кран Ду20 мм - 2 компл.				
21	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  20 mm (вентиль)	buc	2,00			
22	
	Шланг Ду20 мм, L=6,0 m
	buc	2,00			
23	SD20C
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 50 mm (гибкая вставка L=1,0)	buc	1,00			

					
			Total Lucrari sanitare
	            				
			Inclusiv salariu					
 		2. Lurrari de montare					
24	SE44A
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete 
	buc	1,00			
			Total Lurrari de montare
	            				
			Inclusiv salariu					
 		3. Utilaj					
25	
	Электробойлер V=50 I, "Atlantic" N=2,2квт
	buc	1,00			
			Total Utilaj
	            				
			Inclusiv salariu