CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  PC 0+00-PC39+65,00, L-229 G57 Ciuciulea-Dusmani-Limbenii Vechi, Raionul Glodeni
(ETAPA 1 PC0+00.00-PC01+50.00)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		Restabilirea traseului	km	0,150	
		Trasarea axelor constructiei de drum şi a acceselor.	
km	  
0,150	
		1. Drumul L-229 G57 Ciuciulea-Dusmani-Limbenii Vechi (ETAPA 1 PC0+00.00-PC01+50.00)
	
		1.1. Lucrari de terasament
	
1	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II 
	100 m3	0,296	
2	TsC22K1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (k=2)
	100 m3	0,296	
3	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea pamintului decapat anterior)
	100 m3	0,313	
4	TsC22K1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (k=2)
	100 m3	0,313	
5	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma 
	100 m3	0,313	
6	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (reprofilarea taluzuri)
	100 m3	0,313	
7	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	0,313	
8	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	57,96	
9	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,313	
10	DI95
	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II  (in norma este prevazut transportarea la 1km)
	100 m3	2,103	
11	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km (adaugator la norma DI95)
	t	378,56	
12	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	2,103	
13	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	0,709	
14	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	131,17	
15	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (acostamente rambleate)
	100 m3	0,709	
16	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal)
	100 m3	0,388	
17	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	54,25	
18	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pe taluzuri )
	m3	38,75	
19	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3	0,388	
20	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% 
	100m2	3,875	
21	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2	3,875	
22	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (platforma drumului)
	100m2	13,569	
23	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (1356.89m2)
	100 m3	4,07	
		1.2. Sistemul rutier
	
		1.2.1. Frezarea structurii rutiere
	
24	DI155B
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 8 cm  (coeficient pentru mecanizme se aplica k=0.8)
	m2	1 131,00	
25	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	217,15	
26	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,905	
		1.2.2. Supralargirea partii carosabile
	
27	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei la supralargire)
	100 m3	0,594	
28	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	109,85	
29	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,594	
30	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=10cm) 
	m3	23,75	
31	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (h=0.15m) 
	m3	35,63	
		1.2.3. Amenajarea sistemului rutier
	
32	DI89A
	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material 
	100m2	13,569	
33	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (h=0.15m) strat de ranforsare si egalizare
	m3	203,53	
34	DA20A
	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor  din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. *Nota:  marca betonului - conform proiectului. (strat din beton Vibrocilindrat Clasa Bbtb-2.8 , h=16cm)
	1000 m2	1,328	
35	DA20A1
	Corectii: pentru fiecare 1 cm  urmator de grosime se adauga sau se scade la norma  DA20A (k=-2)
	1000 m2	-1,328	
36	DC04A
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura 
	m	105,00	
37	RpDB13A
	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos)
	m	105,00	
38	
	Mastic bituminos
	kg	90,00	
39	DC04A
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura 
	m	14,00	
40	RpDB13A
	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos)
	m	14,00	
41	
	Mastic bituminos (0.12 m3)
	kg	168,00	
42	DI154A
	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15mm
	100m2	13,277	
43	DI154B
	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10mm
	100m2	13,277	
		1.3. Statii de asteptare si parcaje
	
44	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	1,46	
45	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	0,015	
46	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	3,51	
47	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,015	
48	DA20A
	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor  din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. *Nota:  marca betonului - conform proiectului. (strat din beton Vibrocilindrat Clasa Bbtb-2.8 , h=16cm)
	1000 m2	0,018	
49	DA20A1
	Corectii: pentru fiecare 1 cm  urmator de grosime se adauga sau se scade la norma  DA20A (k=-2)
	1000 m2	-0,018	
50	DC04A
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura 
	m	3,30	
51	RpDB13A
	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos)
	m	3,30	
52	
	Mastic bituminos
	kg	1,50	
53	DI154A
	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15mm
	100m2	0,18	
54	DI154B
	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10mm
	100m2	0,18	
55	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (h=0.15m) 
	m3	2,74