CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat  Primăria Lărguța r-nul Cantemir 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria Lărguța r-nul Cantemir
3. Obiectul achiziţiilor  Forarea sondei arteziene in s. Larguta, r-nul Cantemir.
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. LUCRARI DE FORAJ
	
		1.1. Forarea sondei arteziene
	
1	FjH03C
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica URB-3AM
	buc	1,00	
2	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	0,36	
3	FjH01B
	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3
	m3	35,66	
4	FjB03C
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=190 mm
	m	190,00	
5	FjB03E
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=190 mm
	m	35,00	
6	FjF01A
	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatia  URB-3AM hidraulica
	operatie	1,00	
7	FjB03C
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea gaurei sondei d=490 mm (k=0.48)
	m	20,00	
8	Pretul de piata
	Procurarea tevilor pentru tubaj (conductor) d=426x9 mm
	m	20,50	
9	FjD01A
	Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatia URB-3AM
	m	20,00	
10	FjF02A
	Cimentarea coloanelor la suprafata
	m3	1,88	
11	FjB03G
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa IV. Frezarea dopului de ciment d=394 mm
	m	5,00	
12	FjB03C
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea gaurei sondei d=394 mm (k=0.48)
	m	170,00	
13	FjB03E
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=394 mm (k=0.48)
	m	35,00	
14	Preturi de achizitie
	Procurarea tevilor de tubaj d=168x7 mm
	m	225,50	
15	Pret de piata
	Plasa pentru filtru (galunovo pletenia)
	m2	18,99	
16	FjD03C
	Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie URB-3AM hidraulica (filtru din plasa) in intervalul 190-202 m.
	m	12,00	
17	FjD02C
	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatia URB-3AM hidraulica
	m	213,50	
18	FjF04B
	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatia URB-3AM hidraulica
	m	225,00	
19	FjE01C
	Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie URB-3AM hidraulica in intervalul 225-100 m
	m3	14,03	
20	FjF03B
	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie URB-3AM hidraulica in intervalul 100-90 m
	m3	1,12	
21	FjE04A
	Introducerea balastului in jurul coloanei definitive in intervalul 90-5 m
	m3	8,67	
22	FjF03B
	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie URB-3AM hidraulica in intervalul 5-0 m
	m3	0,51	
23	FjF05B
	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatia URB-3AM hidraulica
	m	12,00	
24	Pret de achizitie
	Procurarea tevilor de ridicare a apei d=57x4 mm
	m	190,00	
25	AcA06C
	Montarea in coloana sondei a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 57x4 mm
	m	190,00	
		1.2. Statia subterana de distribuire la sonda arteziana pina la 12 m3/ora
	
26	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	0,16	
27	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu
	m3	0,60	
28	RpAcA27A
	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm
	buc	1,00	
29	CA01B2
	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3	0,90	
30	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
	m3	0,90	
31	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana
	m3	1,69	
32	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (КЦО-1-  buc; КЦ-20-9 - 2 buc; КЦП1-20-1- 1 buc)
	buc	1,00	
33	AcF02A
	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton
	m	2,00	
34	RpCU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm
	buc	1,00	
35	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm
	buc	1,00	
36	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm
	buc	1,00	
37	IzD07C
	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei
	m2	0,50	
38	CN01A
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)
	m2	10,00	
39	AcE07B
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare.
	buc	1,00	
40	VB28A
	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN
	buc	1,00	
41	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
	100m2	0,25	
		1.3. Lucrari de punere in productie a sondei arteziene
	
42	FjE03B
	Executarea pomparilor pentru denisipare cu pompa sondei sau cu generatorul ДЭС-60 in lipsa curentului electric
	ora	120,00	
		2. Lucrari de montaj
	
43	RpEG03A
	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg  
	buc	1,00	
44	RpEB06A
	Conexiuni la presostatul instalatiei de hidrofor, tablouri, reostat de pornire a motoarelor  de pina la 18,5 kw
	buc	3,00	
45	07-04-030-06
	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca 4SR6/31 (Resurse doar manopera h-om si utilajul h-ut, restul se exclud)
	buc	1,00	
46	RpED15C
	Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol VPP-4
	m	600,00	
47	AcB03D
	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm
	buc	1,00	
		3. Procurarea utilajului
	
48	Pret de achizitie
	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca 4SR6/31
	buc	1,00	
49	Pret de achizitie
	Procurarea contorului de apa "B Meters" d=50 mm
	buc	1,00	
50	Pret de achizitie
	Procurarea panoului de dirijare "ADE-COS"0,5-10/40
	buc	1,00