APROB:
____________Rusnac Veaceslav,
                                                                                                               Președinte al raionului Soroca

CAIET DE SARCINI
PENTRU  CONCURSUL OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul Raional Soroca
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul Raional Soroca
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia etajului I casei Consiliului Raional Soroca

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructii	
		1.1. Cabinetul Nr.4, coridor
	
		1.1.1. Desfaceri			
1	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	34,23	
		1.1.2. Pardoseli
			
2	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	34,23	
3	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	34,23	
	1.1.3 Pretei glafuri la ferestre și uși	
4	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  peretilor si glagurilor
	m2	63,76	
5	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti si glafuri
	m2	63,76	
6	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	4,06	
					
		1.5. Cabinetul  Nr.14
	
		1.5.1. Desfaceri	
7	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,15	
8	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	10,15	
9	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,)
	m2	1,80	
10	RpCR41A
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilorde vopsea de var 
	m2	32,57	
		1.5.2. Tavan
	
11	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2	10,15	
12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	10,15	
13	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	10,15	
14	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	10,15	
15	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	10,15	
16	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane
	m	12,80	
		1.5.3. Usi
	
17	CK03A
	Usi din MDF  interioare 900x2030
	m2	1,83	
		1.5.4. Pereti
	
18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  peretilor
	m2	32,57	
19	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	32,57	
20	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	32,57	
21	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 
	m2	32,57	
22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  peretilor
	m2	32,57	
23	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	32,57	
24	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta
	m2	2,03	
		1.5.5. Glafuri la usi si ferestre
	
25	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	2,14	
26	CK18C
	Coltar din Al
	m	10,20	
27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pervazului cu betogrund
	m2	0,78	
28	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 
	m2	2,92	
29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  glafurilor 
	m2	2,92	
30	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	2,14	
31	CN05D
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli  gletuite cu ipsos (pervazul din beton )
	m2	0,78	
		1.5.6. Pardoseli
	
32	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	10,15	
33	IzF04B k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 
	m2	10,15	
34	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	10,15	
35	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 
	m2	10,15	
		1.6. Cabinetul  Nr.15
	
		1.6.1. Desfaceri
	
36	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	10,00	
37	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	10,00	
38	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,)
	m2	1,80	
39	RpCR41A
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor  de vopsea de var 
	m2	32,28	
		1.6.2. Tavan
	
40	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2	10,00	
41	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	10,00	
42	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	10,00	
43	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	10,00	
44	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	10,00	
45	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane
	m	12,70	
		1.6.3. Usi
	
46	CK03A
	Usi din MDF  interioare 900x2030
	m2	1,83	
		1.6.4. Pereti
	
47	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  peretilor
	m2	32,28	
48	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	32,28	
49	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	32,28	
50	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 
	m2	32,28	
51	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  peretilor
	m2	32,28	
52	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	32,28	
53	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta
	m2	2,03	
		1.6.5. Glafuri la usi si ferestre
	
54	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	2,14	
55	CK18C
	Coltar din Al
	m	10,20	
56	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pervazului cu betogrund
	m2	0,78	
57	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 
	m2	2,92	
58	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  glafurilor 
	m2	2,92	
59	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	2,14	
60	CN05D
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli  gletuite cu ipsos (pervazul din beton )
	m2	0,78	
		1.6.6. Pardoseli
	
61	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	10,00	
	IzF04B k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 
	m2	10,00	
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	10,00	
	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 
	m2	10,00	
		1.7. Cabinetul  Nr.16
	
		1.7.1. Desfaceri
	
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	9,63	
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	9,63	
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,)
	m2	1,80	
	RpCR41A
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor  de vopsea de var 
	m2	31,70	
		1.7.2. Tavan
	
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2	9,63	
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	9,63	
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	9,63	
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	9,63	
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	9,63	
	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane
	m	12,50	
		1.7.3. Usi
	
	CK03A
	Usi din MDF  interioare 900x2030
	m2	1,83	
		1.7.4. Pereti
	
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  peretilor
	m2	31,70	
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	31,70	
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	31,70	
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 
	m2	31,70	
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  peretilor
	m2	31,70	
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	31,70	
	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta
	m2	2,03	
		1.7.5. Glafuri la usi si ferestre
	
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	2,14	
	CK18C
	Coltar din Al
	m	10,20	
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pervazului cu betogrund
	m2	0,78	
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 
	m2	2,92	
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  glafurilor 
	m2	2,92	
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	2,14	
	CN05D
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli  gletuite cu ipsos (pervazul din beton )
	m2	0,78	
		1.7.6. Pardoseli
	
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	9,63	
	IzF04B k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 
	m2	9,63	
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	9,63	
	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 
	m2	9,63	
		1.8. Cabinetul  Nr.17
	
		1.8.1. Desfaceri
	
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	9,73	
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	9,73	
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,)
	m2	1,80	
	RpCR41A
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor  de vopsea de var 
	m2	33,16	
		1.8.2. Tavan
	
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2	9,73	
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	9,73	
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	9,73	
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	9,73	
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	9,73	
	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane
	m	12,60	
		1.8.3. Usi
	
	CK03A
	Usi din MDF  interioare 900x2030
	m2	1,83	
		1.8.4. Pereti
	
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  peretilor
	m2	33,16	
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	33,16	
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	33,16	
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 
	m2	33,16	
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  peretilor
	m2	33,16	
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	33,16	
	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta
	m2	2,03	
		1.8.5. Glafuri la usi si ferestre
	
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	2,14	
	CK18C
	Coltar din Al
	m	10,20	
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pervazului cu betogrund
	m2	0,58	
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 
	m2	2,72	
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  glafurilor 
	m2	2,72	
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	2,14	
	CN05D
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli  gletuite cu ipsos (pervazul din beton)
	m2	0,58	
		1.8.6. Pardoseli
	
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	9,73	
	IzF04B k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 
	m2	9,73	
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	9,73	
	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 
	m2	9,73	
		1.9. Cabinetul  Nr.18
	
		1.9.1. Desfaceri
	
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	9,45	
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	9,45	
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,)
	m2	1,80	
	RpCR41A
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor  de vopsea de var 
	m2	32,70	
		1.9.2. Tavan
	
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2	9,45	
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	9,45	
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	9,45	
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	9,45	
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	9,45	
	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane
	m	12,40	
		1.9.3. Usi
	
	CK03A
	Usi din MDF  interioare 900x2030
	m2	1,83	
		1.9.4. Pereti
	
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  peretilor
	m2	32,70	
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	32,70	
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	32,70	
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 
	m2	32,70	
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  peretilor
	m2	32,70	
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	32,70	
	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta
	m2	2,03	
		1.9.5. Glafuri la usi si ferestre
	
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	2,14	
	CK18C
	Coltar din Al
	m	10,20	
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pervazului cu betogrund
	m2	0,58	
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 
	m2	2,72	
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  glafurilor 
	m2	2,72	
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	2,14	
	CN05D
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli  gletuite cu ipsos (pervazul din beton )
	m2	0,58	
		1.9.6. Pardoseli
	
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	9,45	
	IzF04B k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 
	m2	9,45	
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	9,45	
	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 
	m2	9,45	
		1.12. Coridor Nr.21
	
		1.12.1. Desfaceri
	
	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Pereti)
	m2	98,06	
	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Tavan)
	m2	33,25	
		1.12.2. Tavan
	
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	33,25	
		1.12.3. Pereti
	
	СF59B
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie
	m2	98,06	
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  peretilor
	m2	98,06	
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 
	m2	98,06	
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  peretilor
	m2	98,06	
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	98,06	
		1.12.4. Glafuri la usi
	
	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri
	m2	5,80	
	CK18C
	Coltar din Al
	m	28,80	
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  peretilor
	m2	5,80	
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 
	m2	5,80	
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  peretilor
	m2	5,80	
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	5,80	
		1.12.5. Pardoseli
	
	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	33,70	
		1.13. Retele electrice .Lucrari de constructie
	
	RpEJ08B
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp
	m	80,00	
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	80,00	
		2. Lucrari de montare
	
	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	3,24	
	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2
	100 m	0,20	
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	3,24	
	
	Труба ПВХ Д 20мм гофро 
	m	284,00	
	
	Труба ПВХ Д 25мм гофро 
	m	40,00	
	
	Кабель силовой ВВГнг- 3x1,5mm2
	m	179,00	
	
	Кабель силовой ВВГнг-  3x2,5 mm2
	m	125,00	
	
	Кабель силовой ВВГнг-  3x4,0 mm2
	m	40,00	
	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,28	
	
	Priza  unitara IP 20
	buc	28,00	
	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,01	
	
	Intrerupator bipolar interior IP20
	buc	1,00	
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,17	
	
	Intrerupator monopolar interior  IP 20
	buc	17,00	
	
	Doze pentru prize si intrerupatoare
	buc	42,00	
	
	Коробка  ответвительная для скрытой проводки 
	buc	28,00	
	08-03-593-19
	Corp de iluminat (panou cu  LED 36W 600x600 "Armstrong", 4000K, 5200 лм  in tavane suspendate )
	100 buc	0,14	
	
	Panou cu LED 36W 600x600 "Armstrong" ,4000K, 5200лм
	buc	14,00	
	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,08	
	
	Panou LED 36W aplicabil pe PGC
	buc	8,00	
	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2   CD LED 18W 4000K IP 54 
	100 buc	0,02	
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, intrerupator automat IC60N/3P/C40
	buc	8,00	
	08-03-573-4
	Dulap  suspendat, 
	buc	2,00	
		3. Utilaj

	Automat BA47-29/3/C32 A
	buc	1,00	
	
	Automat BA47-29/1/C16A 
	buc	5,00	
	
	Automat BA47-29/1/C25A 
	buc	3,00	
	
	Cutie din plastic pentru 6 module
	buc	2,00	
		
1. Nod sanitar
			
		1.1. Desfaceri
			
1	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Tavan)
	m2	9,50	
2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,)
	m2	1,47	
3	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	1,27	
4	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	9,50	
5	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la pereti 
	m2	32,00	
6	RpSA03B
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 40mm
	m	14,00	
7	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 16mm	m	3,00	
8	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 20mm	m	6,00	
9	RpSA04A
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 25mm m/plast	m	8,00	
10	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 32mm	m	6,60	
 		1.2. Tavan			
11	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie  G/carton Hidro	m2	9,50	
12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 	m2	9,50	
13	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	9,50	
14	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 	m2	9,50	
15	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,50	
16	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	12,90	
 		1.3. Usi			
17	CK03A
	Usi din MDF  interioare 900x2030	m2	1,83	
 		1.4. Pereti			
18	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,00	
19	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	32,00	
 		1.5. Glafuri la usi			
20	RpCJ06A
	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	4,85	
21	RpCJ06C
	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m	5,35	
22	CK18C
	Coltar din Al
	m	10,20	
23	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	2,98	
 		1.6. Pardoseli			
24	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	9,50	
25	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 gresie antiderapanta	m2	9,50	
 		1.7. Pereti despartitori			
26	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (inclusiv usi 700x1850- 2buc )	m2	8,61	
 		1.8. Sistemul de apa si canalizare 			
27	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,80	
28	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,40	
29	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie 110mm	buc	1,00	
30	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 110x45*	buc	1,00	
31	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 110x90*	buc	1,00	
32	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 110mm	buc	1,00	
33	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 50x90*	buc	1,00	
34	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 50x45*	buc	2,00	
35	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu 50mm	buc	2,00	
36	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  Supapa de ventilare 50mm	buc	1,00	
37	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20  PPR 20mm	m	8,00	
38	SA16B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR 	m	1,20	
39	SA16C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPR 32mm	m	9,50	
40	SA07F
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 2"	m	15,00	
41	SA38B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" Clipse PPR 20mm	buc	12,00	
42	SA38C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" Clipse PPR 25mm	buc	2,00	
43	SA38D
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4" Clipse PPR 32mm	buc	6,00	
44	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	
45	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	2,00	
46	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	
47	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot  PPR d 20x1/2	buc	2,00	
48	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" PN 25	buc	3,00	
49	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" PN 25	buc	2,00	
50	SD19B
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1" Robinet sferic 	buc	2,00	
51	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"  (Кран поливочный 1/2 )	buc	3,00	
52	SD20C
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" -  2" Americanca 32x1"	buc	2,00	
53	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm,  Tip 22k 500/1000	buc	1,00	
54	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala,  PPR d20x2,8mm	m	1,20	
55	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 32x2,8mm	m	6,60	
56	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Tur	buc	1,00	
57	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Retur	buc	1,00	
58	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord 20PPRx1/2"	buc	2,00	
		
1. Hidroizolarea pe exterior
			
1	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu	m3	10,20	
2	CF15A
	Tencuieli  exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13,60	
3	CF02A5
	Tencuieli  de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton,  diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	13,60	
4	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	13,60	
5	IzF04A k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	13,60	
6	RpCE09A
	Membrane din polietilena HDPE 500gr/m2
	m2	13,60	
7	RpCI16B
	Sorturi din tabla zincata , cu latimea desfasurata de maxim 15 cm si incheieturi duble cu tabla protejata de 0,5 mm	m	15,15	
8	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,20	
9	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	10,20	
10	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,80	
11	CA02B2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Pireul	m3	2,65	
12	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului 	m2	2,65	
		2. Retele canalizare exterioare
			
13	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu	m3	4,70	
14	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,38	
15	RpCU05H1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat inpereti gr.600mm	buc	1,00	
16	IC44D
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 mm l=0,6m	buc	1,00	
17	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat in caminul existent d 150mm 	buc	1,00	
18	IC44C
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 150mm , l=0,2m	buc	1,00	
19	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,80	
20	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 110x45*	buc	1,00	
21	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,70	
22	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	4,70	
23	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,45	
		3. Retele canalizare pe interior
			
24	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (corob la teava de canalizare)	m2	1,95	
25	RpCO56C
	Demontari: captuseli g/carton corob
	m2	1,95	
26	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de  50 mm	m	3,90	
27	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de  110 mm	m	1,20	
28	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 	buc	1,00	
29	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2	0,50	
30	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu	m3	0,80	
31	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,00	
32	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 110x90*	buc	2,00	
33	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 50x90*	buc	2,00	
34	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  Clapan de ventilare 50mm	buc	1,00	
35	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 50x45*	buc	1,00	
36	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  (Teu 110mm )	buc	1,00	
37	SB11A
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50mm )	buc	1,00	
38	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie 110x50	buc	1,00	
39	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,80	
40	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,05	
41	СF59B
	Captusirea tevilor cu g/carton	m2	1,95	
42	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 	m2	1,95	
43	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	0,50	
44	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Restabilirea pardoselelor)
	m2	0,50	
		4. Timplarie PVC			
45	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice 	m3	0,15	
46	RpCU02A
	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor U12 l=0,9m -2 buc	kg	18,70	
47	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv 500x500 , 
deschidere dubla , geam crezet	m2	0,25	
48	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m	0,60	
49	RpCJ06C
	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti,  35 cm latime	m	2,20	
50	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm  (Glaful interior)	m2	0,70	
51	RpCJ06A
	 Tencuieli  exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti,  15 cm latime	m	1,60	
52	CN53A
	Grunduirea suprafetelor glafului exterior	m2	0,25	
53	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Fasad" la glaf	m2	0,25	
54	CN53A
	Grunduirea suprafetelor glafului exterior	m2	0,25	
55	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent	m2	0,25	

	

Coordonat:  

                    Boris Andonii,                                                                                                  Elena Mîțu, 
                   Vicepreședintele raionului Soroca                                                    Șef, Secția Construcții, 
Gospodărie Comunală și Drumuri

Ex:Bevza N.
 Tel.023023035