Pavilion 

Constructia este constituita din carcasa metalica  8 piloni , protectii laterale  si spate din scanduri geluite, acoperis din tigla metalica (0,45 mm) , scaun.
Vârstă: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă  între 3 și 6 ani.
Pilonii de sustinere si carcasa necesita a fi realizate din teava de profil metalica cu dimensiuni nu mai putin de 80х80х3mm si 40х30х2; 30х20x2mm corespunzator. 
Protectii  din spate trebuie sa fie confectionate din scanduri geluite cu grosimea minima de 25mm H – 2000 mm (lemnul va fi tratat ingnifug, antieptic si vopsit, culoarea va fi coordonata suplimentar)
Protectii  laterale  trebuie sa fie confectionate din scanduri geluite cu grosimea minima de 25mm   H – 1000 mm. (lemnul va fi tratat ingnifug, antieptic si vopsit, culoarea va fi coordonata suplimentar)
Scaunul  trebuie sa fie confectionate din scanduri geluite cu grosimea minima de 25mm  latimea de 300-350 mm  va fi instalat pe partile laterale si spate. (lemnul va fi tratat ingnifug, antieptic si vopsit, culoarea va fi coordonata suplimentar)
Elementele metalice necesita a fi sablate, grunduite și vopsite, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.
Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare. Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.
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