ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea „Tehnica +UTILAJ repetat conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2026.”
prin procedura de COP
                                        (tipul procedurii de achiziție)
1. Denumirea autorității contractante: DETS sectorul Botanica
1. IDNO: 1007601010448
1. Adresa: Bd. Traian 21/2
1. Numărul de telefon/fax: 022776711
1. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiidetsbotanica@gmail.com; https://detsbotanica.md/achizitii/
1. Adresa de e-mail sau de internet   de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:  documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

1. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): _Organizație bugetară
7. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA
     Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://detsbotanica.md/achizitii/achizitii/f
1. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:
	Nr.
lot d/o
	Cod CPV
	Denumire bunurilor solicitate
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
	Suma fără TVA

	
	Lot 1
	

	1
	 42900000-5
	Aparat de aer
Condiționat
IET 71
	buc
	1
	Aparatul de aer condiționat de tip Sistem split de climatizare de înaltă
performanță, tip Inverter Premium de 18.000 BTU, proiectat special pentru săli de grupă din instituțiile preșcolare.
Datorită compresorului inteligent, aparatul își reglează continuu puterea, menținând temperatura constantă și eliminând complet curenții de aer rece. Echipamentul funcționează extrem de silențios, asigurând un mediu sigur și confortabil pentru copii.
Caracteristici esențiale și specificații tehnice:
Capacitate și performanță: Putere adaptată exact spațiului: 18.000 BTU
(capacitate de răcire de ~5.2 kW).
Moduri de funcționare: Răcire / Încălzire / Uscare / Ventilație.
Eficiență energetică și tehnologie: Clasă energetică superioară: A+++
pentru maxim de performanță. Funcție Hotel Menu: reduce consumul de energie cu până la 70%. Management inteligent prin modul Wi-Fi
integrat.Tensiune de alimentare: 1Ph, (220-240)V, 50Hz.
Regim de funcționare la temperature extreme:Temperatură în modul
Încălzire: -20°C ~ +24°C. Temperatură în modul Răcire: -15°C ~ +53°C. 
Sistem avansat de protecție a sănătății: Ionizator de aer / Generator Cold Plasma pentru eliminarea bacteriilor și virusurilor din încăpere.
Filtru de Sterilizare HEPA pentru condiții ideale de igienă și reținerea
microparticulelor.
Sursă de protecție și mentenanță: Distribuție inteligentă a aerului (Anti-
Curent): fante de ghidare cu flux volumetric 3D (aerul rece este
direcționat exclusiv pe sub tavan).
Funcție Auto-Curățare: usucă automat interiorul aparatului după oprire,
blocând formarea mucegaiului și a mirosurilor neplăcute. Tehnologie
Lamela Aurie (Golden Fin): protecție maximă anticorozivă a unității pentru prelungirea duratei de viață.
Condiții de livrare, montaj și garanție Origine și Calitate: Produs în condiții de fabrică. Garanție : 3 ani, asigurată prin centru de service propriu al operatorului economic. Termen de executare: Livrarea și instalarea se realizează în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea contractului. Includerea costurilor:
Livrarea, montarea și materialele sunt asigurate integral din contul
operatorului economic. Conectarea la rețele: Fiecare unitate va fi conectată complet la rețelele necesare funcționării (inclusiv rețelele electrice, utilizând cablu electric furnizat de operator de la aparat până la cutia/panoul central de distribuire).
Sunt incluse toate accesoriile necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.).
Inclusiv toate accesorii necesare pentru funcționare.
Propriu service centru.  Produs în condiții de fabrică.  Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	28000

	2
	 42900000-5
	Aparat de aer condiționat  
LT V. Alecsandri
	buc
	2
	Caracteristici aproximativ
Aparat de aer condiționat echivalent/asemenător   Midea MSAG-12HRFN8-I/ O
Puterea nominală încălzire	3.8 kW
Puterea nominală la răcire	3.52 kW
Putere BTU	12000 BTU
COP (class)	3.71 A
EER (class)	3.21 A
Zona de service	36 m²
Compresor cu invertor	
Agent frigorific	R32
Temperatura de funcționare	-25 °C ~ 50 °C
Tip	Split-System
Culori Culoarea de bază	White
Ecran
Prezența display-ului	Da
Funcționalitate suplimentară
Nivel de zgomot unitate internă (max)	37 dB
Nivel de zgomot unitate internă (min)	21 dB
Nivel de zgomot unitate externă	55 dB
Caracteristicile setului complet
Prezența compresorului	Da
Telecomandă	Da
Clasa energetică
Consum nominal la încălzire	1 kW
Consum nominal la răcire	1.10 kW
Clasa energetică	A++
Dimensiuni
Greutate unitate externă	23.7 kg
Dimensiuni unitate externă	720 x 495 x 270 mm
Dimensiuni unitate internă	835 x 295 x 208 mm
Inclusiv toate accesorii necesare pentru funcționare.
Propriu service centru.  Produs în condiții de fabrică.  Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	6667

	
	
	
	
	
	Total
	34667

	
	Lot 2    Dezumidificator de aer

	1
	 42900000-5
	Dezumidificator de aer 
IET 79
	buc
	1
	Caracteristici aproximativ
Dezumidificator de aer echivalent/asemenător   Ariston DEOS 30/3381357 
Performanţă: Capacitatea de drenaj, l/24h 32
Suprafata maximala, m2 73
Cuva Capacitate, l 3
Caracteristici aproximativ
Nivel zgomot, dB 50
Principale
Destinat dezumidificarea aerului
Alimentare
Consum de energie electrică, W 550
Control Timer 
Tip control electronic
Instalare Amplasare pe podea
Indicaţie Indicator de funcţionare 
Indicarea nivelului de umiditate digital
Dimensiuni și greutate
Adâncime, mm 500
Înălţime, mm 386
Dimensiuni (LxÎxA), mm 260x386x500
Lăţime, mm 260
Culoare alb / negru
Inclusiv toate accesorii necesare pentru funcționare.
Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică.   Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	6668

	
	Lot 3
	
	
	
	Mașină de spălat rufe
	

	1
	 42900000-5
	Mașină de spălat rufe
IET 49
	buc
	1
	Caracteristici aproximativ  
Mașină de spălat frontală  echivalent/asemenător   Samsung WW10FG5U3EAELE
Consum de apă în program, l/ciclu 52
Clasa de eficienţă energetică A (EU standard)
Ingrijire cu aburi da
Clasa de eficienţă la stoarcere B
Consum de energie, kW/h 0.51
Tip mașină de spălat cu încărcare frontală
Viteza maximă de centrifugare, rpm 1400
Capacitate de încărcare, kg 10  
Dimensiuni (ÎxLxA). 85x60x57,5
Inclusiv toate accesorii necesare pentru funcționare.
Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică.   Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	9166

	2
	 42900000-5
	Mașină de spălat rufe
IET 71
	buc
	1
	Caracteristici aproximativ  
Mașină de spălat rufe echivalent/asemenător    Samsung WW11DG6B25LEU4 
Automata, care curăță textilele folosind acțiune mecanică, termică și chimică. Echipată cu un motor, cuvă, tambur rotativ, rezistență de încălzire și pompe, aceasta execută cicluri automate de spălare, clătire și stoarcere (500-1600+ RPM) pentru a elimina murdăria. 
Iată principalele caracteristici și componente:
· Tipuri de încărcare: Frontală (cu hublou).
· Componente cheie: Tambur ciuruit cu nervuri, cuvă, motor electric, rezistență pentru încălzirea apei, pompă de evacuare, garnitură hublou.
· Funcționare: Detergentul (lichid, sau pudră) este amestecat cu apa încălzită, iar hainele sunt agitate prin rotația tamburului.
· Programe: Selectabile în funcție de tipul de material (bumbac, sintetice, delicate) și nivelul de murdărie.
· Stoarcere: Centrifugarea la viteze mari elimină apa din rufe. 
Aceste aparate necesită o întreținere regulată, inclusiv curățarea filtrului de scame pentru a evita blocarea pompei. 
Caracteristici generale
· Incarcarea maxima:11/12 kg
· Mod de incarcare:frontala 
· Consum de apa pe ciclu:54 l
· Functii:protectia de la copii 
· Durata spalare rapida:15 min
· Viteza de centrifugare:1600rpm
· Tip motor:inverter 
· Culoare:alb/sură 
· Culoarea usii:negru 
· Nivel de zgomot la centrifugare:72 dB
· Tip control:electromecanic 
· Indicatii:displei
Dimensiuni
    Сarcasa:    standard
    Inaltime:    85 cm
    Latime:    60 cm
 Cartus cu polifosfat 5'' USTM inclus   pentru dedurizarea apei, flux continuu.
Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare.  Propriu service centru.  Produs în condiții de fabrică.  Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	9166

	3
	 42900000-5
	Mașină de spălat rufe
IET 151
	buc
	1
	Caracteristici aproximativ  
Mașină de spălat cu uscător echivalent/asemenător    Samsung WD90DG5G34BE
Brand Samsung  consum de apă în program I/ciclu 50 Clasa de eficienșă energetică A (EU Standard ) cosum de energie KW/H0,4,VITEZA MAXIMĂ DE CENTRIFUGARE RPM 1400 Capacitate de încarcare 9kg
Nivel de zgomot pentru centrifugare dB72 Nivel de zgomot pentru  centrifugare Db 72 Nivel de zgomot pentru spălare Db 53
Greutate și ambalaj  kg61
Adâncime 48cm  greutate 59 kg 
Segmente dupa adâncume 45-55 cm standartat ,
Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare.  Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică.   Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	11667

	4
	 42900000-5
	Mașină de spălat rufe
IET 139
	buc
	1
	Caracteristici aproximativ  
INCARCARE
•	Tip de incarcareFrontala
•	Incarcare max. (bumbac), 12  kg
STOARCERE
•	Viteza max.de stoarcere, rot/min1400
CLASA EFICIENTEI ENERGETICE
•	Clasa eficientei energeticeA
•	Clasa de spalareA
•	Clasa de stoarcereB
TIPUL MOTORULUI •	Invertor
DISPLAY•	Tipul display-uluiLED
FUNCTIE
•	Sist. distribuire detergent lichiziDa
•	Spalare rapidaDa
•	Regim Spalarea cu aburiDa
SISTEME DE SECURITATE
•	Sistem (protectie de la copii)Da
•	Auto-detectarea defectelorNu
NIVELUL DE ZGOMOT
•	Nivelul de zgomot la spalare (dB)57
•	Nivelul de zgomot la centrifugare (dB)72
DIMENSIUNI DE GABARIT
•	Inaltime, cm85
•	Latime, cm60
•	Adincime, cm60
OPTIUNI GENERALE
•	TipulMas. de spalat rufe standard
•	Marca comercialaSamsung
•	ModelWW11BGA046AELE
•	CuloareAlb
•	Greutate, kg70
•	Garantie, luni36+240
•	Specificul Eco Bubble
Inclusiv toate accesorii necesare pentru funcționare.
Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică.   Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	10834

	
	
	
	
	
	Total 
	40833

	
	Lot  4   Mașină de spălat vase

	2
	 42900000-5
	Mașină de spălat vase IET 71
	Buc
	3
	Caracteristici aproximativ  
Mașină de spălat vase de 16-20 de seturi cu suprafața neincorporabilă, care oferă o eficiență superioară, având de obicei lățimea standard de 60 cm x 60 cm x 85 cm, dar o compartimentare interioară optimizată (3-4 tăvi) pentru a gestiona un volum mare de veselă. Acestea includ tehnologii avansate de uscare, precum condensarea sau zeolitul. 
Caracteristici principale: 
Control: Include conectivitate HomeWhiz (control prin Wi-Fi/Bluetooth).
· Capacitate mare: 16-20 seturi, 
· Neîncorporabilă: Panou frontal neincorporabil, Panou de Control Vizibil:
· Eficiență energetică: Programe optimizate pentru consum redus de apă și curent.
· Tehnologii de uscare: Condensare sau zeolith.
· Zgomot redus: Tehnologie inverter pentru o funcționare silențioasă.
Al treilea/al patrulea sertar: Compartimentare flexibilă pentru tacâmuri și ustensile de mari dimensiuni. 
Cartus cu polifosfat 5'' USTM inclus   pentru dedurizarea apei, flux continuu.
Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	20834

	
	Lot    5                                                        Cuptor electric cu convecție

	1
	 42900000-5
	Cuptor electric cu convecție
Șc-Gr. 124
	Buc
	1
	Caracteristici aproximativ  
Cuptor electric cu convecție
-număr de niveluri -4(600x400mm)
-distanța  între nivele-75mm
-gabarite-750x755x553
-putere-6,7/230
Material: Carcasă și cameră de coacere din inox (oțel inoxidabil).  Ventilare: Dotat cu 1 sau 2 ventilatoare de mare viteză pentru distribuția uniformă a aerului fierbinte. Ușă cu geam dublu securizat 
Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare.   Produs în condiții de fabrică.  Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	25667

	
	Lot     6                                                           Dulap frigorific

	4
	 42900000-5
	Dulap                         frigorific de inox pe roți cu 1 ușă
IET 165
	buc
	1
	Caracteristici aproximativ  
Tip- dulap frigorific pe roți
Clasa de eficienta energetica   C
Control - electronic
Volum (l) -410                                                                                           Număr de roți-4
Număr usi  -1
Număr rafturi , reglabile- 4
Temperatura reglabila (°C) - 0...+8                                             
Material carcasa - otel inoxidabil
Culoare - otel inoxidabil                                                                              Alimentare si putere
Putere (W)   - 290
Consumul anual de energie (kW/an)  - 522
Tensiune (V)  -    220/240                                                                             Functii si specificatii:  
Sistem de dezghetare - picurare (automat)
Specificatii design- display,  termostat
Functii - reglare temperatura                                                           Dimensiuni: 
Latime (mm)              600
Inaltime (mm)           1950
Adincime (mm)         740 Servicii incluse:
Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică.    Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.
Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
Livrarea produsului la sediul instituției
Montaj și instalare conform destinației stabilite de instituție
	41667

	
	Lot  7
	
	
	
	Cântar electric  
	

	1
	 42900000-5
	Cântar electric  
IET 151
	buc
	1
	Caracteristici aproximativ.   Cântar electruc  cu taliometru  destinat cabinetului medical.  Alimentare de la rețea și acumulator încorporat;
• Capacitate: 200 Kg, gradație: 100 g;
• Afișaj LCD: 96×30 mm;
• Taliometru: 85-210 cm, gradație taliometru: 1 mm;
• Dimensiuni platformă: 280x320x45 mm/h;
• Avizare CE. avizat metrologic.
Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	3334

	2
	 42900000-5
	Cântar electric  
IET 77
	buc
	1
	Caracteristici aproximativ. Cintar mecanic cu antropometru, 200kg
Descriere Este potrivit pentru utilizare în școli, centre sportive / de agrement, gimnazii, clinici etc.
Corp din oțel rezistent la alunecare, platforma din cauziuc rezistenta la alunecare
Antropometru pentru măsurarea înălțimii
Capacitate 160 kg / 200 kg
Dimensiunile cintarului: 275 x 530 mm x 946 mm
Dimensiunea platformei: 375mm x 270mm
Antropometrul: pina la 190cm
Greutate 20 kg avizat metrologic.
Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	3334

	3
	42900000-5
	Cântar electric  
IET 44
	buc
	1
	Caracteristici aproximativ.  Cîntar electronic  bucătărie (pînă la
5 kg.)  Platformă maximă de cîntărire. 5 kg. Funcție de resetare  avizat metrologic. Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică.  Propriu service centru. Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	834

	4
	 42900000-5
	Cântar electric 
IET 106

	buc
	1
	Caracteristici aproximativ . Carcasă Material vas inox Material carcasă metal
Informaţii generale Altele g, lb, oz , fl, ml
Garanţie, luni 24 Culoare gri Capacitate maximă de cântărire, kg 10 Precizia de cântărire, g 1 avizat metrologic.
Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare.  Produs în condiții de fabrică.   Propriu service centru. Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	834

	5
	 42900000-5
	Cântar electric 
IET 49 
	buc
	1
	Caracteristici aproximativ.  Cantar comercial electronic de masa 40 kg Greutatea maxima – 40 kg: Greutatea minima – 200 g
Precizie – 5 g; Clasa de precizie – medie III
Sursa de alimentare – baterie sau retea
Alimentare de la retea – 220 V; Acumulator – 4 V
Intervalul de temperatura de functionare – de la -10°C pana la + 40°C
Umiditate relativa – pana la 80 %
Material platforma – inox; Material carcasa – plastic                 Dimensiune platforma – 340×230 mm avizat metrologic.
Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare.  Produs în condiții de fabrică.   Propriu service centru. Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	834

	6
	 42900000-5
	Cântar IET 99
	buc
	2
	Cîntar comercial echivalent/asemenător  CAS PRII-15CB,15 kg, RS232.  Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare.    avizat metrologic. Produs în condiții de fabrică.  Propriu service centru. Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului. 
	4825

	7
	 42900000-5
	Cântar IET 112
	buc
	1
	· Carcasă Material vas inox Material carcasă metal
· Informaţii generale Altele g, lb, oz , fl, ml
· Garanţie, luni 24 Culoare gri Capacitate maximă de cântărire, kg 10 Precizia de cântărire, g 1
Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare.    avizat metrologic. Produs în condiții de fabrică.  Propriu service centru. Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	950

	8
	 42900000-5
	Cântar IET 141
	buc
	1
	Cîntar comercial echivalent  CAS PRII-15CB,15 kg, RS232
Cântar comercial,capacitataea maxima15kg,            minima-40g,Capacitatea maxima (Kg) 6/15
Capacitatea minima (g) 40
Diviziune (g) 2/5
Valoarea tarei (Kg) 15
Dimensiuni platan (mm) 330x380
Material platan Oțel inoxidabil Afisaj operator LCD, cu iluminare, 3 rânduri cu 6 caractere
Afisaj client LCD, cu iluminare, 3 rânduri cu 6 caractere
Brat-suport pentru afisaj -
Memorie articole (PLU)
Articole programabile direct 7
Sursa de alimentare
Adaptor AC/DC Extern, 6V / 0.51Ah
Acumulator, baterie Acumulator Plumb Acid 4V 4Ah (inclus), 3 baterii tip D de 1.5V (opțional)
Caracteristici de baza
Numarul de butoane 24
Temperatura de operare (°C) -10+40
Interfete de conectare echivalent RS232
Dimensiuni aproximativ (mm) 330x380x105
Greutate (Kg) 4.1
Setul include Adaptor, Manual de utilizare
Acte si certificate Cântarul este omologat , avizat metrologic (12 luni)
Produs în condiții de fabrică.  Propriu service centru. Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	2895

	
	
	
	
	
	Total
	17840

	
	Lot 8
	
	
	
	Mixer planetar IET 77
	

	1
	 42900000-5
	Mixer planetar
IET 77
	buc
	1
	Caracteristici aproximativ  
Micser planetar, 10 litri (galben)  echivalent/asemenător   -HKN-KS10- cu sistem de control electromecanic se folosește pentru frământarea aluatului lichid, inclusiv proteine, creme, drojdie, biscuiți, precum si pentru a zbate frișca.. Carcasa bolul-ui detașabil este din oțel inoxidabil, al cărui volum este de 10 litri. Setul include un tel, un cârlig și o spatulă. Mixerul are un sistem de control al vitezei lină de la 0 la 1000 rpm. Cap de lucru retractabil. Mixerul are dimensiunile de 380x235x445 mm. Consumul maxim de energie este de 0,5 kW. 
Caracteristici
Înălțime: 445 mmx Lungime: 380 mm xLățime: 235 mm
Putere: 0,50 kW, Conexiune: 230 V
Greutatea totală a echipamentului este de 15 kg
Greutate neta: 15 kg
Inclusiv toate accesorii necesare pentru funcționare. Produs în condiții de fabrică.  Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	8334

	
	Lot  9
	
	
	
	Proiector  IET 142
	

	1
	 42900000-5
	Proiector multimedia
cu ecran de proiecție,
suport de montare,
cabluri de conectare
IET 142

	buc
	1
	Proiector multimedia livrat împreună cu ecran de proiecție, suport de montare, cabluri de conectare, instalare și punere în funcțiune.
Tehnologie de proiecție: LCD sau DLP. Luminozitate: minimum 4.500-5000 ANSI Lumeni. Rezoluție nativă: Full HD (1920 × 1080) sau cel puțin WXGA (1280 × 800). Raport de contrast: minimum 16.000:1.
Dimensiunea imaginii proiectate: 30–300 inch. Durata de viață a sursei de lumină: lampă: minimum 10.000 ore în modul Eco, sau laser: minimum 20.000 ore (preferabil, datorită costurilor reduse de întreținere). Corecție trapezoidală (Keystone): verticală și orizontală, automată sau manuală.
Difuzor incorporat: minimum 10 W.
Nivel de zgomot: maximum 35 dB (în modul normal), preferabil sub 30
dB în modul Eco. Conectivitate: minimum 2 × HDMI; USB-A; USB-B; intrare și ieșire audio; compatibilitate cu laptop, calculator și memorie USB. Conectivitate wireless (Wi-Fi) – recomandată. Compatibilitate cu sistemele de operare: Windows, macOS și Android. Telecomandă inclusă.
Posibilitatea montării pe tavan sau utilizării pe masă. Greutate: maximum 4 kg (pentru transport facil între săli). Alimentare: 220–240 Accesorii incluse:
ecran de proiecție (minimum 200 × 200 cm sau 240 × 180 cm); cablu
HDMI de 5–10 m; suport de tavan. 
Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică.   Propriu service centru. Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	19000

	
	Lot 10
	
	
	
	Proiector LT V. Alecsandri
	

	1
	 42900000-5
	Proiector
LT V. Alecsandri
[image: ]
	buc
	2
	Caracteristici aproximativ.   Proiector echivalent/asemenător Light4Me Frame Par 7x12W (Black)
Sursa de lumină: 7x12W RGBW + 60x0.2W RGB
Alimentare: AC 90-260 V
Consum de energie: 55 W
Unghiul razei: 26°
Reglarea temperaturii culorii: 2800-8000K
Sistem de răcire: 
Efect de lumină neon: 
Efect de curcubeu: 
Efect stroboscopic:
Dimmer electronic: 0-100%
Moduri de operare: automat, sunet, master/slave, DMX512
Număr de canale DMX: 12/17
Conector DMX: XLR cu 3 pini
Dimensiuni: 117x213x265 mm
Specificaţii
Producător:
Tip Proiector..
Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică.   Propriu service centru. Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	5667

	
	Lot  11
	
	
	
	Proiector video IET 89
	

	1
	 42900000-5
	Proiector video
IET 89

	buc
	1
	Caracteristici aproximativ.  Proiector video echivalent/asemenător Epson,ecran LCD-0,61'',rezolutia originala-800x600,formatele de baza aimaginii-16:9,puterea lampii-200W,resursul lampii-5000 ore,VGA-In-1,VGA-OUT-1,HDMI-2,USB-1,Porturi LAN-1xRJ-45(10/100 Mbps),Wi-Fi-{optional),difuzoare integrate-2W, telecomanda cu fir
Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare.  Produs în condiții de fabrică.  Propriu service centru. Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	5834

	
	Lot 12
	
	
	
	Proiector video + ecran de perete IET 17
	

	1
	 42900000-5
	Proiector video + ecran de perete
IET 17
	buc
	1
	Proiector Proiector video + ecran de perete, Epson,ecran LCD-0,61'',rezolutia originala-800x600,formatele de baza aimaginii-16:9,puterea lampii-200W,resursul lampii-5000 ore,VGA-In-1,VGA-OUT-1,HDMI-2,USB-1,Porturi LAN-1xRJ-45(10/100 Mbps),Wi-Fi-{optional),difuzoare integrate-2W, telecomanda cu fir,livrarea ;I instalarea din partea agentului economic Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare.  Produs în condiții de fabrică.  Propriu service centru. Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	8334

	
	Lot 13
	
	
	
	Proiector  IET 139
	

	1
	 42900000-5
	Proiector
IET 139
	buc
	1
	Caracteristici aproximativ.   Proiector echivalent/asemenător  Acer PD2327W; Rata de refresh verticală, 23 - 120 Hz
Rata de refresh orizontală,15 – 100 kHz
Zoom	x2
Diagonala minimă imagine0.76 m
Diagonala maximă imagine7.62 m
Lumeni	3200
Durată de viață lampă	20000 ore
Puterea lămpilor	210 W
Nivelul de zgomot	28 dB
Puterea de consum	275 W
Compatibilitate	MacOS, Windows
Culoarea de bază	Albă
Greutate	2.6 -3.0 kg
Dimensiuni	108 x 299 x 224 mm
Interfețe și conectori
DVI 1, HDMI	1
Conector audio 3.5 mm,  1USB Type-A1
Funcționalitate suplimentară
Segment    Home and Office
Difuzoare încorporate	5 W
Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică.   Propriu service centru. Livrarea la sediu instituţiei şi instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanţie minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanţie a utilajului livrat din contul operatorului economic conform paşaportului tehnic al producătorului.
	5834

	
	Lot 14
	
	
	
	PRESA DE CALCAT RUFE CU ABUR, 67 cm  IET 71
	

	1
	 42900000-5
	PRESA DE CALCAT RUFE CU ABUR, 67 cm
IET 71 (1)

[image: ]

	buc
	1
	 Rulou mic pentru călcat profesional în minihoteluri, grădinițe, spălătorii de dimensiuni medii. Cămăși, tricouri, pantaloni sau cearșafuri, articole din țesături groase sau subțiri, articole cu volane sau guler, netede sau inegale, pot fi călcate rapid și fără efort cu ajutorul acestor presse. Folosiți echipamente moderne de călcat rufe, și economisiti mult timp.
Caracteristici aproximativ : Lațime presa 67 cm
Inaltime suprafata de lucru 84,5 cm
Lațime rulou de calcat 65 cm
Diametru picior 85 mm
Presiune rulou 600N
Viteza de calcat de la 1,25 la 3,58 metri pe minut
Control termostatic al temperaturii
Putere maxima 2,9 kW
Capacitate rezervor de apă 1,3 litri
Timp de gătire la abur 60+ minute
Tensiune: 220/240 V
Greutate 34,5 kg
Setări de abur reglabile
Viteza rola reglabila
Indicator de nivel de apă (când rămâne 10% apă)
Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare a echipamentului.
Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea  și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu 
service centru.
Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție minim 2 ani.  Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului.
	








29167

	
	Lot 15
	
	
	
	Calandru cu funcție de aburi  IET 216
	

	1
	 42900000-5
	Calandru cu funcție de aburi
IET 216
	buc
	1
	Caracteristici aproximativ.  
Capacitatea generatorului de aburi în l- 0,84
Capăt de rolă liber, nesprijinit-
Capăt de rolă liber, nesprijinit. Fără blocaje, fără obstacole: tratarea ușoară chiar și rufele dificil de călcat, cum sunt fustele sau cămășile.
Decuplare de urgenţă	-
Protecție perfectă pentru rufe. Eliberarea manuală a presiunei rolei și apoi scoaterea pur și simplu a rufelor.
Dimensiuni:
Adâncime- 380 mm
Adâncime, pliat- 380 mm
Înălţime- 959 mm
Înălţime, pliat- 1.055 mm
Lăţime- 985 mm
Lăţime, pliat- 500 mm
Lungimea rolei- 830 mm
Protecție automată pentru degete. Funcționare sigură: dacă degetele ating sistemul de protecție, motorul se oprește și placa se ridică.
Selectarea temperaturii în funcție de articolele textile.
Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare a echipamentului.
Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea  și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu 
service centru.
Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție minim 2 ani.  Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului.
	35834

	
	Lot 16
	
	
	
	Presă termică profesională p/u călcat rufe IET 142
	

	1
	 42900000-5
	Presă termică profesională p/u călcat rufe
IET 142
	buc
	1
	Presă termică profesională p/u călcat rufe
Cu construcție solidă pentru utilizare intensivă. Oferă încălzire uniform și presiune constantă, ideală pentru material groase și formate mari. Perfectă pentru producție și uz commercial. Demesiuni suprafață aproximativ 40x80 cm. Control: digital
Reglare temperature până la 300C0 ; Reglare timp;Tip presare manual întărit; material placă Aluminiu; Putere 1800-2800W; Încălzire uniform.
Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare a echipamentului.
Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea  și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu 
service centru.
Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție minim 2 ani.  Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului.
	10000

	Valoarea estimativă totală  316 180 lei fără tva 


1. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 
oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.
1. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite_
1. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 30 zile după înregistrarea contractului. 
1. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026
1. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
(indicați da sau nu)
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică 
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
1. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 
	Nr  NR.
	Descrierea criteriului/cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	Obligatoriu să fie încărcat în SIA RSAP

	1
	Garanţia pentru ofertă
1% FĂRĂ TVA
Valabilă 120 zile
	1. Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului anexa 9                               sau
1. Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:
Beneficiarul plăţii: Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica,
c.f.: 1007601010448 Banca: Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat
c.b.: MD87TRPCDV518410A00780AA
c.b.: TREZMD2X
cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la COP nr. ____ din __”. Obligatoriu semnarea prin semnătura electronica.
Garanția pentru ofertă se reține: 
a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; 
b) ofertantul câştigător nu semnează contractul de achiziţii sectoriale;
c) nu se depune garanția de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului.Obligatoriu semnarea prin semnătura electronica.
	Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP

	2
	 Propunerea tehnică
Anexa nr. 22
	Conform formularului încărcat
ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum şi cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Obligatoriu semnarea prin semnătura electronica.
	Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP

	3
	 Specificația   de preț
Anexa nr.23
	Conform formularului încărcat
ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum şi la alte condiții financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Obligatoriu semnarea prin semnătura electronica.
	Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP

	4
	Certificat/Decizie, Extras de înregistrare
	Copii confirmate prin aplicarea semnăturii electronice
	Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP

	5
	DECLARAŢIE
privind valabilitatea ofertei
	Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anunț de participare se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare. Obligatoriu semnarea prin semnătura electronica.
	Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP

	6
	Certificat cu privire la efectuarea sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor
	Copie. Certificat privind lipsa sau existența restanțelor faţă de bugetul public național. Eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) original sau generat și semnat de Portalul Guvernamental al Antreprenorului (https://mcabinet.gov.md), sau (https://date.gov.md/open/company-details),(https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information)
confirmat prin semnătura electronică și/sau semnat și ștampilat de către ofertant.
obligatoriu semnarea prin semnătura electronica. Restanța la ziua petrecerii procedurii conform Ordinul nr. 400 din 14.03.2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența obligațiilor față de buget. Obligatoriu semnarea prin semnătura electronica.
	Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP

	7
	numărul de înregistrare din Lista producătorilor EEE.
	HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) si deseuri ce rezulta din ele (Regulament DEEE)
"111. Agenții economici care comercializează sau cumpără, primesc prin donație ori recepționează prin alte mijloace pentru uz propriu EEE, precum și instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație pentru uz propriu EEE vor solicita producătorilor numărul de înregistrare din Lista producătorilor, constituit potrivit prevederilor pct. 45."
	Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP

	8
	DUAE
	Conform formularului.  Prezentarea oricărui alt formular DUAE decât cel solicitat de către autoritatea contractantă, poate servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.  
Obligatoriu semnarea prin semnătura electronica.
	Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP

	9
	Certificat de conformitate/calitate eliberată de organizmul național de certificare acreditat în RM /sau producător
	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului valabil la ziua petrecerii concursului.

	La solicitare

	10
	Garanția tehnică
	Minim 2 ani confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului
	Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP

	11
	Mostre să prezinte la solicitarea AC.
	ÎN TERMEN DE 1 Zi
	La solicitare

	12
	Pașaport tehnic / instrucțiunea de utilizare
	ÎN TERMEN DE 1 Zi
	La solicitare

	13
	Garanția de bună execuție 5% (operatorul economic desemnat câștigător la momentul încheierii contractului)
	Contractul va fi însoțit de o Garanție de bună execuție.
 Pentru câștigător –5 % din valoarea contractului cu TVA. 
       Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului cu TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea contractului sau prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii a participantului.  Garanție de bună execuție se prezintă pînă la semnarea contractului.
Garanția de buna executare prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:
Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica,
c.f.: 1007601010448 Banca: Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat
c.b.: MD14TRPCDV518440A00780AA
c.b.: TREZMD2X
cu nota:„ Pentru setul documentelor de licitaţie” sau “Pentru garanţia pentru ofertă
la COP/ LP nr. ________din___________”.
Original, cu aplicarea ștampilei umede a băncii.
	Obligatorie p/u
 operatorul desemnat câștigător

	14
	[bookmark: _Toc449692099][bookmark: _Toc449633144][bookmark: _Toc449632652]DECLARAŢIE
[bookmark: _Toc449692100][bookmark: _Toc449633145][bookmark: _Toc449632653]privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
	Original. Confirmat prin semnătura ofertantului. obligatoriu semnarea prin semnătura electronica.
APROBAT  prin Ordinul  Ministrului Finanțelor  nr. 145  din 24 noiembrie 2020
În termen de 5 zile după primirea scrisoarei de înștiințare.
	Obligatorie p/u
 operatorul desemnat câștigător

	
	NOTA:
numărul de înregistrare din Lista producătorilor
	HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) si deseuri ce rezulta din ele (Regulament DEEE), 
"111. Agenții economici care comercializează sau cumpără, primesc prin donație ori recepționează prin alte mijloace pentru uz propriu EEE, precum și instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație pentru uz propriu EEE vor solicita producătorilor numărul de înregistrare din Lista producătorilor, constituit potrivit prevederilor pct. 45."
Si conform comunicatului Agentiei Achizitii Publice din 10/09/2020
„6
Beneficiarul licitatiei ARE OBLIGATIA de a solicita de la ofertant numarul de inregistrare in Lista Producatorilor EEE.
Reesind din faptul compania D-ra participa la Licitatii pentru Echipament Electric si Electronic, care cade sub incidenta acestui Regulament.
Agenția Achiziții Publice comunică următoarele.
Potrivit informației survenite de la Agenția de Mediu, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și alin. (14) lit. b) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, persoanele fizice sau juridice care, la nivel profesional, proiectează, produc, prelucrează, tratează, vînd şi/sau importă produse de echipamente electrice și electronice (EEE) sînt supuse regimului de responsabilitate extinsă a producătorului.
 Astfel, conform art. 12 alin. (5) lit. c), alin. (6) lit. a) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, punctele 46 și 47 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (în continuare - Regulament), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, producătorii/distribuitorii de EEE au obligația de a se înregistra în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu prin intermediul unui subsistem informațional parte integrată a Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor” (https://siamd.gov.md/portal/deee.html).
 Înregistrarea producătorilor/distribuitorilor în „Lista producătorilor” presupune și obținerea autorizației (de mediu) la desfășurarea activităților ce țin de implementarea responsabilității extinse a producătorilor, care le oferă dreptul producătorilor/distribuitorilor de comercializare a EEE și întreprinderea măsurilor pentru implementarea Regulamentului.
 În acest mod, potrivit pct. 111 din Regulament, agenții economici care comercializează sau cumpără, primesc prin donație ori recepționează prin alte mijloace pentru uz propriu EEE, precum și instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație pentru uz propriu EEE vor solicita producătorilor numărul de înregistrare din „Lista producătorilor”.
 Astfel, autoritățile contractante, care vor iniția proceduri de achiziții publice pentru procurarea de produse de echipamente electrice și electronice (EEE) urmează să solicite de la operatorii economici, interesați să depună oferte, numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” (a se vedea mai sus link-ul către listă) drept dovadă a conformării reglementărilor de mai sus.
Este de menționat că, potrivit pct. 52 din Regulament, de la 1 ianuarie 2019, pot introduce pe piață EEE numai producătorii înregistrați în „Lista producătorilor”, iar nerespectarea prevederilor Regulamentului de către cei implicați în ciclul de viață a EEE (producători, importatori, consumatori) constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 154 din Codul Contravențional al Republicii Moldova.

	Notă:	Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă.
Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și, după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau înlăturarea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate. 
	Refuzul ofertantului câștigători de a depune garanția de bună execuție sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reținerii garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerințelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.


1. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz_ NU SE APLICĂ _
1. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): conform SIA RSAP
1. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): 
•	 Termenul de semnare a contractului – în termen numai după împlinirea termenelor de aşteptare de 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;
•	RESPONSOBILITATEA Vînzătorului. În cazul refuzului de a furniza întreaga sau parte a mărfii Vânzătorul este supus unei penalități de 10% din valoarea totală a Contractului. Penalitatea specificată se aplică separat și nu se substituie cu Garanția de bună execuție a contractului.
1. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut
1. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:
	Nr. d/o
	Denumirea factorului de evaluare
	Ponderea%

	
	
	

	
	
	


1. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· până la: [ora exactă] STABILIT DE SIA RSAP

pe: [data] data și ora deschiderii va fi anunțată de către platforma la care sunteți înregistrați  STABILIT DE SIA RSAP
1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
ÎN CAZUL DACĂ PLATFORMA ELECTRONICĂ (SIA RSAP) nu va fi funcționabilă din motivele care nu depind nici de operator economic nici de autoritatea contractantă atunci ofertele se prezint pe suport de hârtie la sediu DETS sectorul Botanica la data și ora preconizată pentru deschiderea în SIA RSAP.
1. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 de zile
1. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 
ÎN CAZUL DACĂ PLATFORMA ELECTRONICĂ (SIA RSAP) nu va fi funcționabilă din motivele care nu depind nici de operator economic nici de autoritatea contractantă atunci ofertele vor fi deschise pe bd. Traian 21/2 mun. Chișinău.
Ofertele întârziate vor fi respinse. 

1. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
1. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat a RM.
1. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU SE APLICĂ
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
1. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
1. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): NU SE APLICĂ
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_ NU SE APLICĂ _
1. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: NU SE APLICĂ

1. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: anul 2026
1. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	SE ACCEPTĂ 

	sistemul de comenzi electronice
	NU SE ACCEPTĂ

	facturarea electronică
	 SE ACCEPTĂ

	plățile electronice
	NU SE ACCEPTĂ


1. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU SE APLICĂ
(se specifică da sau nu)
1. Alte informații relevante: ÎN CAZ DE NECESITATE LA SOLICITAREA AC OPERATORII ECONOMICI VOR PREZENTA ACTELE SOLICITATE ÎN TERMEN DE 1 ZI.
Certificat de conformitate se încarcă pentru fiecare  lot în parte.
La finalizarea în SIA RSAP concursului operatorul economic să prezinte oferta și specificația de preț corespunzător sumei finale propuse.  

Agentul economic va fi exclus de la participarea în procesul de achiziții în cazul în care s-a constatat că acesta:
a) a depus oferta cu completare defectuoasă a formularelor sau cu abateri de la original, precum și neîndeplinirea  criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici şi a criteriilor de selecţie.
b) se află în situația de insolvență, lichidare, suspendare sau încetare a activității, de judecată, sau  în orice altă situație similară.
c) nu-și îndeplinește obligațiile privind plata impozitelor la bugetele de toate nivelurile și plățile obligatorii la fondurile de stat. (dacă se constată că la ziua deschiderii ofertei are datorii la bugetele de toate nivelurile și plățile obligatorii la fondurile de stat)
d) comunică informații eronate/false în materialele prezentate. 
e) ofertantul a fost înclus în Lista operatorilor economici excluși de la procedurile de achiziție ale Agenției de Achiziții Publice și/ sau Entitații contractante (https://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie /  https://mtg.md/ro/transparency/tenders ).
Conducătorul grupului de lucru:   
Musteață Ion     _____________
Calaida Maria _____________
Leontii Chira______________
Boaghe Liudmila___________
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