Reparatia capitala a gardului cu amenajarea teritoriului internatului psihoneurologia, situat in r.Edinet s.Brinzeni № 003-1/2017-RGE	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1и
Deviz-oferta № 6-1-1и
Retele exterioare de canalizare   (Взамен лок сметы №6-1-1)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.1. Землянные работы для утройства колодцев  канализационных  Ф=1000- 38шт, водопров. ф1000-1шт					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II   	100 m3	1,830			
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu . (Доработка вручную, уширения и приямки)	m3	3,740			
 3	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех. )	100 m3	0,960			
 4	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv  (Уплотнение мех.)	100 m3	0,960			
 5	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3	23,890			
 6	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	23,890			
 7	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором, к=0,85)	100 m3	0,680			
 8	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	115,190			
 9	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км, с К=2)	100 m3	0,680			
 10	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 	100 m3	0,680			
   		Capitolul 1.2. Сборные железобетонные конструкции колодцев канализационных   Ф=1000- 38шт					
11	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. (Колодец канализационный   ф1,0м 38шт.) 	m3	21,810			
 12	AcE09B
	Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton   ( Scara cu vanguri din otel С1-03(16,2х38шт)	buc	38,000			
 13	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,  ( Capacul cu rama - тип тяжелый)	buc	38,000			
 14	pret
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)	buc	38,000			
 15	pret
	Inel prefabricat pt.camine  КЦ-10-9 (0.24m3)	buc	36,000			
 16	pret
	Inel prefabricat pt.camine  КЦ-10-6 (0.16m3)	buc	9,000			
 17	pret
	Inel prefabricat pt. camine  КЦ- 7-3 (0,05 m3)	buc	1,000			
 18	pret
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0.10m3)	buc	38,000			
 19	pret
	Inel de reazem КЦО-1 (0.02m3)	buc	52,000			
 20	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Окраска лестницы )	m2	32,010			
 21	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(щебень толщ.10см)	m3	7,220			
 22	DB16A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (отмостка - асф.бет. смесь)	m2	72,200			
   		Capitolul 1.3. Сборные железобетонные конструкции колодцев  водопроводных   Ф=1000- 1шт					
23	AcE10A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 	m3	0,690			
 24	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,  ( Capacul cu rama - тип тяжелый)	buc	1,000			
 25	AcE09B
	Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton   ( Скобы  (1,76х5шт)	buc	5,000			
 26	pret
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000			
 27	pret
	Inel prefabricat pt.camine  КЦ-10-9а (0.23m3)	buc	1,000			
 28	pret
	Inel prefabricat pt.camine  КЦ-10-6 (0.16m3)	buc	1,000			
 29	pret
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0.10m3)	buc	1,000			
 30	pret
	Inel de reazem КЦО-1 (0.02m3)	buc	1,000			
 31	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Окраска  м/конст)	m2	0,460			
 32	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(щебень толщ.10см)	m3	1,900			
 33	DB16A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (отмостка - асф.бет. смесь)	m2	0,190			
   		Capitolul 1.4. Изоляционные работы для 2-х колодцев					
34	IzF30B
	Strat  de hidroizolare  executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex",  cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B (Гидроизоляция бетонной поверхности  - стены внутр. составом "Hidrotex", c заделкой соединений и выравниванием: гидроизоляционый материал группы Hidrotex-В)	m2	10,390			
 35	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Вертикальная обмазка наруж пов-стей битумом за 2 раза)	m2	11,430			
   		Capitolul 1.5. Землянные работы трубопроводов					
36	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II   	100 m3	13,360			
 37	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu . (Доработка вручную, уширения и приямки)	m3	41,310			
 38	TsF01B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (Укрепление обрывов горизонтальными буковыми досками)	m2	71,550			
 39	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. ( Песчаная подушка под трубопроводы)	m3	32,590			
 40	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех. )	100 m3	10,570			
 41	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv  (Уплотнение мех.)	100 m3	10,570			
 42	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3	264,310			
 43	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	264,310			
 44	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором, к=0,85)	100 m3	0,550			
 45	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	94,270			
 46	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км, с К=2)	100 m3	0,550			
 47	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 	100 m3	0,550			
   		Capitolul 1.6. Трубопроводы					
48	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm.(Tuburi pentru canalizare din PVC SN 4 SDR 41 Du 160)	m	564,100			
 49	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm  (Tuburi pentru canalizare din PVC SN 4 SDR 41 Du  200)	m	337,000			
 50	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 200 mm  (Tub de protectie)	m	30,000			
   		Capitolul 1.7. Разборка и восстановление а/б покрытия с обратной засыпкой песком  (S= 98m2)					
51	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками  швов )	m	196,000			
 52	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  (h=0.3m)	m3	29,400			
 53	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки) 	100 m3	0,290			
 54	TsI50E
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km 	t	61,740			
 55	TsC50C
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III(Ремонт и содержание дороги на 1 км)	100 m3	0,290			
 56	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)	100 m3	0,290			
 57	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка )	m3	36,000			
 58	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (50 % от обьема. без ст.щебня-возврат)	m3	7,840			
 59	DA11A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (50 % от обьема)	m3	7,840			
 60	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica 	m2	98,000			
    		Прямые затраты	 lei				
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Transportarea materialelor	10,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 					
61	AcB01C
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm  (Затвор2-х секционный механический для канализации Ф200мм , HL 720.2)	buc	1,000			
  		Прямые затраты	 lei				
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Total	100,00 +				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 3. Valoarea utilajului					
62	Pretul firmei
	Затвор2-х секционный механический для канализации Ф200мм , HL 720.2	buc	1,000			
  		Прямые затраты	 lei				
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %				
 
	Total:					
	Total deviz:					

Intocmit 		
	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)