lucrari  de  reparatie  la  omf   Cuhurestii  de  Sus		
(denumirea obiectivului)		

 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. lucrari de  reparatie
			
		1.1. demontari
			
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2	78,35
	
 2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc
 	m3	3,20
	
 3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
 	buc	24,00
	
 4	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant
 	m2	96,00
	
 5	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m
 	t	9,80
	
 6	TRI1AA03C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
 	t	9,80
	
 7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
 	t	9,80

		Total demontari
Inclusiv salariu			
		1.2. lucrari  de  finisare 
			
		1.2.1. Timplarie
			
8	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
 	m2	32,26
	
 9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
 	m	16,40
	
 10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
 	m	16,40
	
 11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
 	m2	21,60
	
 12	CK25E	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului intre  7 si 15  mp inclusiv
 	m2	24,50

		Total Timplarie
Inclusiv salariu			
		1.2.2. Pereti
			
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontakt
 	m2	210,00
	
 14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2	210,00
	
 15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2	210,00
	
 16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
 	m2	210,00
	
 17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
 	m2	210,00
	
 18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(super Lavabila,rezistenta sporita la spalare,murdarie si patare de orice fel)
 	m2	210,00
	
 19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
 	m2	114,00
	
 20	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala
 Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,02
	m2	114,00

		Total Pereti
Inclusiv salariu			
		1.2.3. pardoseli 
			
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
 	m2	84,00
	
 22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
 	m2	84,00
	
 23	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005
	m2	166,25
	
 24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
 	m2	166,25

		Total pardoseli 
Inclusiv salariu			
		1.2.4. Tavan
			
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
 	m2	166,25

		Total Tavan
Inclusiv salariu			
		1.2.5. copertina
			
26	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
 	m2	46,00
	
 27	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor
 	m2	46,00
	
 28	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0(0.0075)
 	m2	46,00
	
 29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
 Material marunt=1,05
	m2	46,00
	
 30	CK17E	Lambriuri   fronton si  streasina, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din tabla  profilata (Ipsos pentru constructii tip A si Pervaz de rasinoase se   exlud)
 Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002
	m2	24,00

		Total copertina
Inclusiv salariu			
		1.2.6. pereu
			
31	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor
 	m3	2,48
	
 32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta A30 fr.8-31.5mm
 	m3	1,60
	
 33	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pefundatie de beton C12/15 XF2)
 	m	274,00
	
 34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta A30 fr.8-31.5mm
 	m3	4,00
	
 35	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Piatra de pavajvibrocilindrat h=0.06m, conformSMSREN 1338:2010)
 	m2	27,40

		Total pereu
Inclusiv salariu			
					
		Total lucrari  de  finisare 
Inclusiv salariu			
					
		Total lucrari de  reparatie
Inclusiv salariu			
		2. lucrari de  electromontare 
			
36	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat  LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastrat
 	buc	24,00
	
 37	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan,  racordate la conductori din cupru sau aluminiu 
 	buc	6,00
	
 38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
 	buc	14,00

		Total lucrari de  electromontare 
Inclusiv salariu			
		3. utilaj 
			
39		Intrerupator 1P Alb Cap-Scara
 	buc	6,00
	
 40		 Priza 2P+E IP44 
 	buc	14,00
	
 41		LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastra
 	buc	24,00