**Caiet de sarcini aparate electrocasnice 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea** | **Specificație** | **Cantitatea**  **(un.)** | **Preț estimativ cu TVA (lei)** |
|  | Reșou electric cu 1 ochi. | * Putere ≥ 1500W, -Tip element de încălzire – închis; -garanție ≥24 luni | 3.0 | 2000 |
|  | Frigider cu congelator | * Volum ≥ 270 cm3 (inclusiv congelator), * Nr. camere – 2; * Acoperire antibacteriană; * Clasa de consum – A+; * Sistem ”no frost”; * garanție ≥24 luni | 3.0 | 12000 |
|  | Mini Frigider 500x450x450 | * Volum ≥ 80 cm3 (inclusiv congelator) * Nr. uși – 1; * Acoperire antibacteriană; * Clasa de consum – A+; * garanție ≥24 luni | 3,0 | 6000 |
|  | Frigider fără congelator | * Volum ≥ 350 cm3 * Nr. camere – 1; * Acoperire antibacteriană; * Clasa de consum – A+; * Sistem ”no frost”; * garanție ≥24 luni | 2,0 | 8000 |
|  | Cuptor cu microunde | * Volum ≥ 20 litri; * Reglare digitală; * Putere ≥ 600W; * Acoperire antibacteriană; * Garanție ≥ 24 luni | 2.0 | 4000 |
|  | Fierbător de apă electric corp din inox | * Volum ≥ 1,7 litri; * Corp – inox; * Tip element de încălzire – închis; * Deconectare la fierbere/scoatere de pe suport; * Garanție ≥ 24 luni | 11 | 3000 |
|  | Fier de călcat cu aburi | * Putere ≥ 2600W; * Talpă – inox; * Deconectare automată; * Sistem de autocurățare; * Garanție ≥ 24 luni | 5.0 | 4000 |
|  | Ventelator pu biroupe suport. | * Functionare reglare manuală; * Putere ≥ 600W; * Garanție ≥ 24 luni | 2 | 1500 |
|  | Lampă de masa în set cu bec LED | * 220-240V, 50-60Hz, * Max. WATT 6W | 2.0 | 500 |
| 10 | Prelungitor electric cu intrerupator ≥ 4 prize | * PVS 3x1.5mm,   - L-5 m | 10.0 | 1500 |
| 11 | Prelungitor electric cu intrerupator ≥ 4 prize | * PVS 3x1.5mm,   - L-3 m | 10.0 | 1000 |
| 12 | Mixer staționar cu bol din inox analog KitchenAid | * Putere ≥ 1000 W * Garanție ≥ 24 luni | 1,0 | 4000 |
| 13 | Blender cu corp din inox analog KitchenAid | * Putere ≥ 1000 W * Min cu 4 accesorii * Garanție ≥ 24 luni | 1,0 | 4000 |
| 14 | Reșou electric cu 4 ochiuri infraroșu cu cuptor incorporat | * Tip cuptor – electric * Capacitate cuptor 56 l * Temperatura max.250 * Suprafață – vitroceramică * Nr. Arzătoare – 4 * Clasa de eficiență energetică – A+ * Dimensiuni – 50x60x85 | 1,0 | 7000 |
| 15 | Lanteră portativă cu bec LED | * Putere min.10W * Acumulator min. 2200 mAh | 10,0 | 4000 |
| 16 | Lampă bactericidă cu 2 tuburi | - dispune de 2 tuburi UV-C;  - putere maxima 60W (2 x 30W);  - tensiune de alimentare 220V;  - se monteaza usor prin  fixare pe perete;  - utilizare în prezența personalului uman | 10,0 | 16000 |
| 17 | Lampă bactericidă cu 3 tuburi mobilă | - dispune de 3 tuburi UV-C;  - putere maxima 90W (3 x 30W);  - tensiune de alimentare 220V; | 5,0 | 10000,0 |
| 18 | Încălzitor electric cu ulei | Putere de incalzire ≥ 1500 W  Nr de secții - 9 | 2,0 | 1500 |
| 19 | Răcitor de aer (Aircooler) | -Direcţia de suflare reglabilă, cu înclinarea specială a lamelelor  **- Ajustarea(menținerea ) temperaturii incăperii pină la 25 0 C**  Funcţiune timer (temporizator).  Nu necesită o poziţionare specială  Afişaj LED   * Foarte eficient energetic * Funcţionare silenţioasă   Potrivit pentru încăperi de până la ca. 24 m² / 60 m³  Debit de aer: ≥ 320 m³/h  Viteza de evacuare a aerului: ≥ 12,9 m/s  Mediu de răcire: apa  Rezervor de apă: 6 l  Alimentare reţea: 230 V/ 50 Hz  Consum electric: ≤ 65 W  Nivel sonor (distanţă 1 m) ≤ 52 dB(A) | 11,0 | 44000.00 |
| 20 | Răcitor de aer (Aircooler) | -Direcţia de suflare reglabilă, cu înclinarea specială a lamelelor  **- Ajustarea(menținerea ) temperaturii incăperii pină la 25 0 C**  Funcţiune timer (temporizator).  Nu necesită o poziţionare specială  Afişaj LED   * Foarte eficient energetic * Funcţionare silenţioasă   Potrivit pentru încăperi de până la ca. 6 m² / 9 m³  Debit de aer: ≥ 320 m³/h  Viteza de evacuare a aerului: ≥ 12,9 m/s  Mediu de răcire: apa  Rezervor de apă: 6 l  Alimentare reţea: 230 V/ 50 Hz  Consum electric: ≤ 65 W  Nivel sonor (distanţă 1 m) ≤ 52 dB(A) | 7 | 17500.00 |
|  | **Total cu TVA** |  |  | **151500** |

Cerinte obligatorii:

1. F 4.1 și F 4.2 semnat electronic
2. Declaratie de garantie
3. Formular informativ despre ofertant