Forarea sondei arteziene in s. Avdarma, r-nul Comrat	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Deviz-oferta № 2-1-1
Forarea sondei arteziene in s. Avdarma, r-nul Comrat
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de foraj					
		Capitolul 1.1. Lucrari de pregatitoare pentru foraj					
1	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II(Устройство зумпфов и отстойников)	100 m3	0,20			
 2	TsA18A1
	Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime,, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка)	m3	1,00			
 3	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II -глина	100 m3	0,18			
 4	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km(подвоз глины)	t	30,00			
 5	FjH01C
	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3 	m3	75,00			
 6	FjH03C
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA   установки FA 	buc	1,00			
 7	TsC18A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1-обратная засыпка зупфа)	100 m3	0,21			
   		Capitolul 1.2. Forarea sondei					
8	FjB03C
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II  d=150mm	m	60,00			
 9	FjB03E
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III  d=150mm	m	340,00			
 10	FjB03I
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V  d=150mm	m	100,00			
 11	FjF04B
	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica 	m	500,00			
 12	FjF01B
	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie FA 50 hidraulica	operatie	1,00			
 13	FjB03C
	Largirea sonde Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II  d=394mm k=0.48	m	10,00			
 14	FjB03E
	Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III  d=394mm k=0.48	m	50,00			
 15	FjF04B
	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	60,00			
 16	FjD02C
	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica-tevi din otel d=325x10mm	m	60,00			
 17	FjF03B
	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica in intervalul 0-60m	m3	4,50			
 18	FjB03G
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=295m(Forarea dopului de cement)	m	5,00			
 19	FjB03E
	Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III  d=295mm k=0.48	m	290,00			
 20	FjB03C
	Largirea sodei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II  d=295mm k=0.48	m	50,00			
 21	FjB03I
	Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V  d=295mm k=0.48	m	25,00			
 22	FjF04B
	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	365,00			
 23	FjD02C
	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica-tevi din otel d=219x8mm	m	425,00			
 24	FjF03B
	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica in intervalul 425-380m si 0-5m	m3	2,80			
 25	FjB03G
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=190mm-Forarea dopului de cement	m	5,00			
 26	FjB03I
	Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V  d=190mm k=0.48	m	75,00			
 27	FjF04B
	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	75,00			
 28	FjF05B
	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica -в интервале 425-500м	m	75,00			
 29	TsA24B
	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW, monoetajata -ЭЦВ6-10-235-рабочим насосом подрядчика 	h-ut	120,00			
    		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala si medicala	27,50 %				
		Transportarea materialelor	10,00 %				
		Cheltuieli de depozit	2,00 %				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Lucrari de montaj					
30	07-04-030-07
	Montarea pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭЦВ6-10-235" насос подрядчика без стоимости насоса для откачки воды и определения параметров скважины	buc	1,00			
 31	07-04-030-07
	Demontarea pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭЦВ6-10-235" после откачки воды и определения параметров скважины K=0.6	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala si medicala	27,50 %				
		Cheltuieli de regie	76,00 %				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 
	Total:					
	Total deviz:					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)