____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS sectorul Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS sectorul Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație capitala la Grădinița nr. 180
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructii	
		1.1. Timplarie	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)
	m2	53,5400
	
2	CK57D
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	53,5400
	
3	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8300
	
4	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	19,6500
	
5	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	7,3000
	
6	Pret de piatra
	Plasa antimoschit
	buc	6,0000
	
7	RpCJ06C k=2
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	88,0400
	
8	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	24,6300
	
9	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,6300
	
10	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor
	m2	24,6300
	
11	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	24,6300
	
12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor
	m2	24,6300
	
13	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,6300
	
14	RpCJ06A k=2
	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	78,6200
	
15	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	11,7900
	
16	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent	m2	11,7900
	
17	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	12,0000
	
		1.2. Lucrari diverse	
18	TsH92A
	Incarcarea in auto gunoi
	t	1,5000
	
19	TsI50B5
	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	1,5000