Restaurarea podetului din satul Graseni, com.Todiresti r-l Ungheni	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari pregatitoare - Подготовка территории строительства			

		
Restabilirea traseului
Pichetarea axei	
km
km	
         0.07
         0.07	
1	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка временного водоотводного русла экск. емк. ковша 0.15 м3 в грунте 2 гр. на период строительства трубы)
	100 m3	0,500	
 		Capitolul 2. Lucrari de terasament - Земляное полотно
			
2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта 2 группы Y=1.9т/ м3  экск. емк. ковша 0.6 м3 в автосамосвалы)
	100 m3	3,000	
 3	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (транспортировка 3 км в насыпь земляного полотна)
	t	570,000	
 4	TsC50A k=2
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I
Коэффициент к трудозатратам=2,000
Коэффициент к материалам=2,000
Коэффициент к машинам=2,000
	100 m3	3,000	
 5	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта 2 группы Y=1.9т/ м3  экск. емк. ковша 0.6 м3 в автосамосвалы)
	100 m3	0,040	
 6	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (транспортировка 3 км в насыпь земляного полотна)
	t	76,000	
 7	TsC50A k=2
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I
Коэффициент к трудозатратам=2,000
Коэффициент к материалам=2,000
Коэффициент к машинам=2,000
	100 m3	0,040	
 8	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)
	100 m3	3,400	
 9	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи и присыпных обочин пневмокатками 25 тн при толщине слоя 20см при 8 проходах по одному следу)
	100 m3	3,400	
 10	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка верха земляного полотна автогрейдером в грунте 2 гр)
	100m2	5,180	
 11	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка обочин автогрейдером в грунте II группы)
	100m2	1,440	
 12	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка откосов насыпи автогрейдером в грунте 2 группы)
	100m2	2,950	
 13	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка растительного грунта Y=1.2т/ м3  экск. емк. ковша 0.6 м3 в автосамосвалы)
	100 m3	0,050	
 14	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (транспортировка 3 км в валки)
	t	60,000	
 15	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работа на отвале)
	100 m3	0,050	
 16	TsC18A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Надвижка растительного грунта из валков на обочины Н=10 см автогрейдером с перемещением 10 м)
	100 m3	0,160	
 17	TsC18A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Надвижка растительного грунта из валков на откосы Н=10 см автогрейдером с перемещением 20 м)
	100 m3	0,340	
 18	TsC22A1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1 pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus
	100 m3	0,340	
 		Capitolul 3. Lucrari de consolidare - Укрепительные работы
			
19	TsH09C
	Semanarea taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Укрепление откосов и обочин засевом трав)
	100m2	4,400	
 20	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (полив)
	100m2	4,400	
 		Capitolul 4. Imbracamintea rytiera - Дорожная одежда 
			
21	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной  0,10 м)
	m3	28,000	
 22	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - Устройствоо снования из щебеня М-400 фр.40-70 толщиной 12 см 
	m3	40,000	
 23	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 
	100m2	3,240	
 24	DI134A1 k=-5
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134
Коэффициент к трудозатратам=5,000
Коэффициент к материалам=5,000
Коэффициент к машинам=5,000
	100m2	-3,240	
 		Capitolul 5. Starea drumului - Обстановка и принадлежности дороги
			
25	DI135
	Executarea parapetului metalic  (Устройство металлического барьерного ограждения тип 11ДО У3/1,0-250 - ПК0+29.5?ПК0+42.5 (с обеих сторон))
Alte materiale=1,030
	m	26,000	

Proiectant                                                                         	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.