Formular Nr.1	
CAIET DE SARCINI
pentru  Cererea Ofertelor  de  Preţ

1. Denumerea beneficiarului de stat:   Primăria comunei Ciorescu
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria comunei Ciorescu
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație a străzilor Varnița - Grădinilor din satul Făurești, comuna Ciorescu, mun. Chișinău
	
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Reparatia imbracamintei rutiere
			
1	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3	12,300
	
 2	TsC22B1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II
	100 m3	12,300
	
 3	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	12,300
	
 4	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km
	t	2 030,000
	
 5	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	67,600
	
 6	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II
	100m2	41,000
	
 7	TsD08B1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv
	100 m3	8,200
	
 8	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	12,300
	
 9	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana
	m3	0,300
	
 10	AcE13A1
	Inel de reazem КЦО-1
	buc	3,000
	
 11	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-20 cm, S=4373,50 m2
	m3	874,700
	
 12	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2
	t	2,660
	
 13	DB16H k-1,25
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (in grosime de 5,0 cm)
	m2	4 100,000
	
 		Capitolul 2. Consolidarea acostamentelor
			
14	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	1,430
	
 15	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km
	t	285,500
	
 16	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (numai compactarea)
	100 m3	1,300
	
 17	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
	100m2	7,200
	
 18	DI115
	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm
	m2	720,000

	                               
                                                                          
PRIMAR                                       SCRIPNIC Ivan