CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat:  Î.S.”Poșta Moldovei”  
2. Organizatorul procedurii de achiziţie : Î.S.”Poșta Moldovei”
3. Obiectul achiziţiilor : Reparație capitală a oficiului postal Suruceni raionul Ialoveni 
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie OP Suruceni
	
		1.1. Lucrari interioare
	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	16,80	
2	RpCM33G
	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)
	m	66,40	
3	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	51,61	
4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	146,20	
5	RpCF10A
	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru
	m3	0,90	
6	CD55C
	Zidarie din blocuri de fortan  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize
	m3	0,31	
7	CF01D1
	Prepararea mortarelor pentru zidarie: mortar var-ciment  M 50-T preparat manual pe santier
	m3	0,02	
8	CF01C1
	Prepararea mortarelor pentru zidarie: mortar var-ciment  M 25-T preparat manual pe santier
	m3	0,04	
9	RpCU12A
	Desfacerea captuselii sobelor si focarelor
	m2	3,80	
10	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	146,20	
11	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	102,60	
12	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	146,20	
13	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	146,20	
14	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	146,20	
15	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	146,20	
16	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	146,20	
17	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	51,61	
18	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	51,61	
19	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg	41,10	
20	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 
	m2	51,61	
21	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	66,40	
22	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	51,61	
23	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
	m2	8,80	
24	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	4,00	
25	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 
	m	4,00	
26	CK03B
	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m
	m2	4,80	
27	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,60	
28	CN20A
	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi
	m2	1,60	
		1.2. Lucrari exterioare
	
29	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	119,75	
30	CN53A
	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor 
	m2	119,75	
31	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	26,80	
32	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	85,96	
33	IzF54B
	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor
	m2	85,96	
34	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	85,96	
35	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	85,96	
36	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	11,00	
37	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	12,50	
38	CI24A
	Placarea soclului cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm 
	m2	24,56	
39	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare
	kg	40,00	
		1.3. Reparatia acoperisului
	
40	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	90,00	
41	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor
	m2	90,00	
42	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate
	m2	90,00	
43	RpCH03A
	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe scaune,  la acoperisuri cu contur neregulat, pentru invelitori din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare (carton, tabla, eternit, ardezie)
	m2	90,00	
44	RpCH07A
	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite 
	m2	90,00	
45	RpCI28A
	Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate
	m2	90,00	
46	RpCI37A
	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab
	m2	90,00	
47	CE31A1
	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple
	m2	23,62	
48	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	36,00	
49	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	14,00	
		1.4. Lucrari de electromontaj
	
50	RpEA02A1
	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate
	m	150,00	
51	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	1,50	
52	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4
	100 buc	0,12	
53	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,01	
54	08-03-573-5
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (Cutie automate 1x4)
	buc	1,00	
55	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	4,00	
56	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	10,00	
57	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc	5,00	
		1.5. Lucrari tehnico-sanitare
	
58	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm
	m	10,00	
59	SA14A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm
	m	4,00	
60	SA14F
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm
	m	8,00	
61	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,00	
62	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,00	
63	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc	12,00	
64	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc	2,00