____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Drum local (str. Grigore Vieru) din s. Rassvet, or. Bucovat de acces la drumul national R1 Chisinau - Ungheni- frontiera cu Rominia
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
1	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei)
	100 m3	3,260	
2	TsC22K1 k=2
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II
	100 m3	3,260	
3	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	3,260	
4	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t	603,000	
5	TsC51B
	Lucrari la descarcare a pamintului 
	100 m3	3,260	
6	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III
	100m2	11,640	
7	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma 
	100 m3	3,490	
8	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta SM SR EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3	233,000	
9	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2
	t	0,665	
10	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 - SM EN 13108:2016, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  
	m2	1 109,000	
11	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2
	t	0,333	
12	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 - SM EN 13108:2016, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	1 109,000	
13	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,520	
14	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	91,000	
15	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3	0,520	
16	DI115
	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm 
	m2	277,000