CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Directia Educatie Tineret si Sport sec. Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Directia Educatie Tineret si Sport sec. Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitala la IET nr. 89
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie	
		1.1. Bloc sanitar	
		1.1.1. Pardosele	
1	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,70
	
2	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,70
	
3	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,70
	
4	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	13,70
	
5	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,70
	
		1.1.2. Tavan
	
6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	13,70
	
7	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,70
	
8	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,70
	
9	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) k-2	m2	13,70
	
10	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,70
	
11	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	13,70
	
12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,70
	
13	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,70
	
		1.1.3. Pereti
	
14	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	55,81
	
15	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	55,81
	
16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betonocontact"	m2	55,81
	
17	CF02D3
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	58,51
	
18	CF02D5
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k-2	m2	58,51
	
19	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	55,81
	
20	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	55,81
	
21	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie
	buc	1,00
	
		1.1.4. Timplarie
	
22	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,56
	
23	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si  accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie  la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	6,56
	
24	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,88
	
25	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	39,20
	
26	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,88
	
27	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,88
	
28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,88
	
29	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	5,88
	
30	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,88
	
31	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,88
	
		1.1.5. Incalzire
	
32	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	10,00
	
33	RpIC19C
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	21,00
	
34	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	1,00
	
35	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00
	
36	IB05A
	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	1,00
	
37	IB20B
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,00
	
38	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	8,00
	
39	RpIC29B
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"	buc	2,00
	
40	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	10,00
	
41	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	21,00
	
42	IC38D
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Cot d=40mm	buc	4,00
	
43	IC38D
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm  - Mufa d=40mm	buc	6,00
	
44	IC38D
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Trecere d=40x25mm	buc	8,00
	
45	IC38D
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Trecere d=40x1 1/4"	buc	4,00
	
46	IC38D
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Racord olandez d=40x1 1/4"	buc	4,00
	
47	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"	buc	10,00
	
48	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"	buc	10,00
	
49	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	12,00
	
50	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc	8,00
	
51	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc	10,00
	
52	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	8,00
	
53	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"	buc	4,00
	
54	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,00
	
55	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,00
	
56	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00
	
		1.1.6. Lucrari santehnice
	
57	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
	
58	RpSC02A
	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00
	
59	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00
	
60	RpSB05C
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	3,00
	
61	RpSD02A
	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	4,00
	
62	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	5,00
	
63	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,00
	
64	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	18,00
	
65	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	3,00
	
66	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00
	
67	RpSC19A
	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00
	
68	RpSD19A
	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00
	
69	RpSC24A1
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00
	
70	RpSA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00
	
71	RpSD34A
	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	12,00
	
72	SB28B
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	2,00
	
73	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15 mm)	buc	12,00
	
74	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	18,00
	
75	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,00
	
76	SB10E
	Piesa de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00
	
77	SB10E
	Piesa de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
	
78	SB10E
	Piesa de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00
	
79	SB09E
	Piesa de legatura (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
	
80	SB10E
	Piesa de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
	
81	SB09E
	Piesa de legatura (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de Trecere d=100/d=50 mm	buc	1,00
	
82	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00
	
83	SB09C
	Piesa de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00
	
84	SB09C
	Piesa de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00
	
85	SB09C
	Piesa de legatura (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00
	
86	SB10C
	Piesa de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00
	
87	SB10C
	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00
	
88	RpSA43F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	5,00
	
89	RpSA43I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	5,00
	
90	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,00
	
91	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00
	
		1.2. Pardoseli grupa
	
92	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	80,02
	
93	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	80,02
	
94	RpCK07B
	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	9,61
	
95	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	80,08
	
96	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	80,08
	
97	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	80,08
	
		1.3. Foisor	
		1.3.1. Pardoseli	
98	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	139,08
	
99	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	51,50
	
100	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,50
	
101	CG33A
	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2	51,50
	
		1.3.2. Carcasa metalica	
102	RpCP29B
	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg	596,80
	
103	CN26A
	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,60
	
104	CN28A
	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,60
	
		1.3.3. Pereti	
105	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betonocontact"	m2	68,00
	
106	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	68,00
	
107	CF15C
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton  cu suprafete plane k-2	m2	68,00
	
108	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	68,00
	
109	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	68,00
	
		1.3.4. Banci	
110	TsH91A
	Instalarea banci pe 2 picioare fara speteaza  L=1.95m	buc	6,00
	
		1.3.5. Aoperis	
111	CE06A1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	74,78
	
		1.4. Sistemul scurgere ape pluviale	
112	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	35,00
	
113	CE19A2
	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m, jgheaburi montate cu autoturnul telescopic	m	75,50
	
114	CE21B2
	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m, burlanele se monteaza cu autoturnul telescopic	m	71,50
	
		1.5. Lucrari diverse	
115	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,00
	
116	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	12,00
	
117	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	12,00
	
		2. Electricitate 	
		2.1. Bloc sanitar	
118	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	2,00
	
119	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00
	
120	RpEB13A
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	70,00
	
121	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - Intrerupator unipolar 20 A	buc	1,00
	
122	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - Intrerupator unipolar 16 A	buc	1,00
	
123	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc	2,00
	
124	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: LED
	buc	8,00
	
125	08-02-141-2
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	0,70
	
126	Pret material
	Cablu  3 x 1.5 mmp
	m	45,00
	
127	Pret material
	Cablu  3 x 2.5 mmp
	m	25,00
	
128	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	70,00
	
129	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01
	
130	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,01
	
131	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	2,00
	
132	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	70,00
	
133	RpEJ09B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	2,00
	
134	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	70,00