CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s.Mandac,r-l Drochia
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s.Mandac,r-l Drochia
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia drumurilor locale sectoarele 7 si 8,
din s.Mandac,r-l Drochia

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Reparatia drumului Sec 7  Regiunea str.Libertatii			
		1.1. str Libertatii L=520.0m b=3.0m S=1560m2			
1	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 	100m2	15,60	
2	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	15,60	
		1.2. str Miron Costin si stradela L=275.0m b=2.5m S=687m2			
3	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 	100m2	6,87	
4	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	6,87	
5	DI134A1
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-6,87	
		1.3. str Prut L=80.0m b=2.5m S= 200m2			
6	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 	100m2	2,00	
7	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	2,00	
8	DI134A1
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-2,00	
		1.4. str Mihai Sadovianu L=227.0m b=2.5m S=568m2			
9	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 	100m2	5,68	
10	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	5,68	
11	DI134A1
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-5,68	
		1.5. str Cuza Voda L=127.0m b=2.5m S=318m2			
12	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 	100m2	3,18	
13	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	3,18	
14	DI134A1
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-3,18	
		1.6. str Codrilor L-220.0m b=2.5m S=550m2			
15	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 	100m2	5,50	
16	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	5,50	
17	DI134A1
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-5,50	
		1.7. str Mihai Kogalnicianu L=220.0m b=2.5m S=550m2			
18	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 	100m2	5,50	
19	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	5,50	
20	DI134A1
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-5,50	
		2.  SEctorul 7 Regiunea str Salcamilor			
		2.1. str Salcamilor L=385.0m b=3.0m S=1155m2			
21	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 	100m2	11,55	
22	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	11,55	
		2.2. stradele la str. Salcamilor L=67.0m si L=48.0m; b=2.5m S=287m2			
23	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 	100m2	2,87	
24	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	2,87	
25	DI134A1
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-2,87	
		2.3. str Sorocii L=70.0 b=3.0m si str Prut L=80,0m b=3,0m Stot =450m2			
26	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 	100m2	4,50	
27	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	4,50	
28	DI134A1
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-4,50	
		2.4. str Prietenii L=157.0m b=3.0m S=471m2			
29	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 	100m2	4,71	
30	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	4,71	
31	DI134A1
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-4,71	
		2.5. str Producatorilor L=530.0m b=4.0m S=2120m2 si L=350,0m b=3,0m S=1050m2 Stot = 3170m2			
32	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 	100m2	31,70	
33	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	31,70	
34	TsC17B
	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,30	
35	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Pe lungimea str.Producatorului cu latimea de 4,0m)	100 m3	2,54	
36	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km  254m3 x 1,4 =356toane (Spre str.27 August 1989)	t	356,00	
37	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,54	
38	TsD7A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	2,54	
		2.6. str Barbu Lautaru L=200.0m b=3.0m S=600m2			
39	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 	100m2	6,00	
40	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	6,00	
		2.7. stradele Barbu Lutaru L=90.0m b=3,0 m S=270m2			
41	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 	100m2	2,70	
42	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	2,70	
43	DI134A1
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-2,70	
		3. Reparatia drumurilor Sec 8			
		3.1. str Trandafirilor L=495.0m b=3.0m S=1485m2 			
44	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 	100m2	14,85	
45	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	14,85	
46	TsC17B
	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,50	
		3.2. str Colinelor L=140.0m b= 3.0m S=420m2			
47	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 	100m2	4,20	
48	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	4,20	
49	DI134A1
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-4,20	
		3.3. str Tineretii L=235.0m b=4.0m; L=130.0m b-3.0m Stot =1330m2			
50	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 	100m2	13,30	
51	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	13,30	
52	TsC17B
	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Cu indreptare apei pluviale spre Ripa)	100 m	2,50	
		3.4. Regiunea str Libertatii 			
		3.4.1. str Libertatii  L=280,0m b=3,0m S=840m2			
53	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 	100m2	8,40	
54	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	8,40	
		3.4.2. stradele L=42.0m b=2.5m si L=39.0m b=2.5m Stot =202m2 			
55	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 	100m2	2,02	
56	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	2,02	
57	DI134A1
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-2,02	
		3.4.3. str Melodielor L=185.0m b=3.0 m S=555m2 			
58	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 	100m2	5,55	
59	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	5,55	
60	DI134A1
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-5,55	
		3.4.4. str Alba Iulia L=204.0m b=3.0m S= 612m2			
61	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 	100m2	6,12	
62	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	6,12	
63	DI134A1
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-6,12	
		3.4.5. str 27 August 1989 L=150.0m b=3.0m S=450m2			
64	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 	100m2	4,50	
65	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	4,50	
66	DI134A1
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-4,50	
67	TsC17B
	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,50	
		3.4.6. str Livezilor L=200.0m b=3.0m S=600m2			
68	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 	100m2	6,00	
69	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	6,00	
		3.4.7. str-la Livezilor L=190.0m b=3.0m S= 570m2			
70	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 	100m2	5,70	
71	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	5,70	
72	DI134A1
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-5,70	
		3.4.8. str Mitropolitul Varlaam L=230.0m b=3.0m S=690m2			
73	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 	100m2	6,90	
74	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	6,90	
		3.4.9. str-la Mitropolit Varlaam L=148.0m b=3.0m S=444m2			
75	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 	100m2	4,44	
76	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	4,44	
77	DI134A1
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-4,44