____

Reparatia salilor de clase in sediul IP Gimnaziul s.Porumbesti	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 02-03-2026
 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz  lei	
Intocmit in preţuri  curente 03.02.2026
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Sala de clasa nr.2
					
		1.1. Lucrari de demolare
					
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatirea varului de pe perete)
	m2	17,9000
	——————————
	
——————————

		Total  	 lei				
		Total Lucrari de demolare
Inclusiv salariu					
		1.2. Lucrari de reparatie
					
2	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti
	m2	17,9000
	——————————
	——————————
	
 3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	17,9000
	——————————

	——————————
	
 4	СF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie
	m2	35,7000
	——————————
	——————————

 5	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Panele de 1,2 m inaltime
	m2	20,4000
	——————————
	——————————
	
 6	CI06A7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime, pentru  executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm (Glafuri la ferestre)
	m2	1,6200
	——————————
	——————————
	
 7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	88,6000
	——————————
	——————————

 							
		Total  	 lei			 
	
		Total Lucrari de reparatie
Inclusiv salariu					
							
		Total  	 lei			 
	
		Total Sala de clasa nr.2
Inclusiv salariu					
		2. Sala de clasa nr.8
					
		2.1. Lucrari de demolare
					
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatirea varului de pe perete)
	m2	18,1000
	——————————
	——————————

		Total  	 lei				
		Total Lucrari de demolare
Inclusiv salariu					
		2.2. Lucrari de reparatie
					
9	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti
	m2	18,1000
	——————————
	
——————————
	
 10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	18,1000
	——————————
	——————————
	
 11	СF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie
	m2	36,3000
	——————————
	——————————	
 12	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Panele de 1,2 m inaltime
	m2	21,1000
	——————————
	——————————

 13	CI06A7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime, pentru  executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm (Glafuri la ferestre)
	m2	1,6200
	——————————
	——————————
	
 14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	89,6000
	——————————
	
——————————

		Total  	 lei			 
	
		Total Lucrari de reparatie
Inclusiv salariu					
							
		Total  	 lei			 
	
		Total Sala de clasa nr.8
Inclusiv salariu					
		3. Sala de clasa nr.10
					
		3.1. Lucrari de demolare
					
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatirea varului de pe perete)
	m2	17,9000
	——————————
	——————————

		Total  	 lei				
		Total Lucrari de demolare
Inclusiv salariu					
		3.2. Lucrari de reparatie
					
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti
	m2	17,9000
	——————————
	——————————
	
 17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	17,9000
	
——————————
	——————————

 18	СF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie
	m2	35,7000
	
——————————
	——————————
	
 19	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Panele de 1,2 m inaltime
	m2	20,4000
	——————————
	——————————

 20	CI06A7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime, pentru  executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm (Glafuri la ferestre)
	m2	1,6200
	——————————
	
——————————
	
 21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	88,6000
	——————————
	——————————

 							
		Total  	 lei			 
	
		Total Lucrari de reparatie
Inclusiv salariu					
							
		Total  	 lei			
	
		Total Sala de clasa nr.10
Inclusiv salariu					
		4. Sala de clasa nr.14
					
		4.1. Lucrari de demolare
					
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatirea varului de pe perete)
	m2	18,1000
	——————————
	——————————
	
 23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	35,0000
	——————————
	——————————

		Total  	 lei			 
	
		Total Lucrari de demolare
Inclusiv salariu					
		4.2. Lucrari de reparatie
					
24	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (h=5 cm)
	m2	35,0000
	——————————
	—————	
 25	CG22A4 K=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (h=5 cm)
	m2	-35,0000
	——————————
	——————————

 26	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	105,0000
	——————————
	——————————
	
 27	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp
	m2	35,0000
	——————————
	——————————

 28	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti
	m2	18,1000
	——————————
	——————————
	
 29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	18,1000
	——————————
	——————————
	
 30	СF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie
	m2	36,3000
	——————————
	——————————

 31	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Panele de 1,2 m inaltime
	m2	21,1000
	——————————
	——————————
	
 32	CI06A7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime, pentru  executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm (Glafuri la ferestre)
	m2	1,6200
	——————————
	——————————

 33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	89,6000
	——————————
	——————————

		Total  	 lei			 
	
		Total Lucrari de reparatie
Inclusiv salariu					
							
		Total  	 lei			 
	
		Total Sala de clasa nr.14
Inclusiv salariu					

		Total  	 lei				
		Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 % 	24 %				
		Cheltuieli de transport (VR) * 10 % 	10 %				
		Cheltuieli de depozit (VR) * 2 % 	2 %				
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 % 	14,5 %				
		Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % 	6 %				
		TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 % 	20 %			

Total deviz:
Inclusiv salariu				——————

Intocmit 	V.Mocanu	
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Reparatia salilor de clase in sediul IP Gimnaziul s.Porumbesti	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 02-03-2026
 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz  300 664,05 lei	
Intocmit in preţuri  curente 03.02.2026

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 02-03-2026:					
			Manopera:
 1.	7122050013400	Zidar	h-om	127,4400			
 2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	87,8400			
 3.	7123010010200	Betonist	h-om	10,5000			
 4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	29,4000			
 5.	7132010010900	Faiantar	h-om	16,5240			
 6.	7132040012700	Parchetar	h-om	48,3000			
 7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	196,0200			
 8.	7422010060100	Timplar	h-om	153,5500			
 9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	64,1190			
 10.	9310060019930	Muncitor	h-om	264,2400			
		Total manopera					
			Materiale:
 1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	37,1175			
 2.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,0500			
 3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,8388			
 4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1375			
 5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,8200			
 6.	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	129,6000			
 7.	2010237318750	Distantieri 	buc	31,5000			
 8.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	31,8150			
 9.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	238,7880			
 10.	2320166200729	Parchetin	l	1,0500			
 11.	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	142,5600			
 12.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	12,6630			
 13.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,4800			
 14.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	39,2192			
 15.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	33,2000			
 16.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	109,6254			
 17.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	340,0920			
 18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 204,8000			
 19.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0128			
 20.	2652102100737	Var hidratat	kg	129,6000			
 21.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	21,3840			
 22.	2653102100831	Amestec uscat	kg	514,0800			
 23.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	151,9560			
 24.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,8025			
 25.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,3600			
 26.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,1492			
 27.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,7200			
 28.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,2240			
 29.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	6,8040			
 30.	2670112204051	Placi din laminat	m2	37,1175			
 31.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	178,2000			
 32.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	169,2000			
 33.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,5250			
 34.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	132,9976			
 35.	2710703520285	Profil de suport	m	318,3840			
 36.	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	91,3000			
 37.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,2100			
 38.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,6000			
 39.	2873122004100	Plase sudate 	kg	106,0500			
 40.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 	kg	27,3600			
 41.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 343,0168			
 42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,4180			
 43.	4100126202818	Apa	m3	1,6275			
		Total materiale de construcţii					
			Utilaje de construcţii:
 1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,0500			
 2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7200			
 3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,1408			
 4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,1520			
 5.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2100			
 6.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric	h-ut	-0,5250			
 7.	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3400			
 8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,8400			
		Total utilaje de construcţii					

	Total  	 lei				
	Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 % 	24 %				
	Cheltuieli de transport (VR) * 10 % 	10 %				
	Cheltuieli de depozit (VR) * 2 % 	2 %				
	Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 % 	14,5 %				
	Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % 	6 %				
	TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 % 	20 %				
	Total deviz:					

Intocmit 	V.Mocanu	
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Reparatia salilor de clase in sediul IP Gimnaziul s.Porumbesti	Investitor IP Gimnaziul s.Porumbesti	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Sala de clasa nr.2
					
		1.1. Lucrari de demolare
					
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatirea varului de pe perete)
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100			
		Total  	 lei				
		1.2. Lucrari de reparatie
					
2	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170			
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050			
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000			
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100			
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 	kg	0,3800			
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500			
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040			
		Total  	 lei				
3	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160			
		Total  	 lei				
4	СF59B
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350			
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500			
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190			
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000			
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500			
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575			
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710			
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875			
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500			
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475			
		Total  	 lei				
5	CI17A
	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Panele de 1,2 m inaltime
	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000			
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
		Total  	 lei				
6	CI06A7
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime, pentru  executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm (Glafuri la ferestre)
	m2				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,5500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000			
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0230			
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000			
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080			
		Total  	 lei				
7	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020			
		Total  	 lei				
		2. Sala de clasa nr.8
					
		2.1. Lucrari de demolare
					
8	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatirea varului de pe perete)
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100			
		Total  	 lei				
		2.2. Lucrari de reparatie
					
9	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170			
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050			
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000			
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100			
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 	kg	0,3800			
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500			
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040			
		Total  	 lei				
10	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160			
		Total  	 lei				
11	СF59B
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350			
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500			
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190			
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000			
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500			
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575			
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710			
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875			
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500			
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475			
		Total  	 lei				
12	CI17A
	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Panele de 1,2 m inaltime
	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000			
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
		Total  	 lei				
13	CI06A7
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime, pentru  executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm (Glafuri la ferestre)
	m2				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,5500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000			
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0230			
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000			
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080			
		Total  	 lei				
14	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020			
		Total  	 lei				
		3. Sala de clasa nr.10
					
		3.1. Lucrari de demolare
					
15	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatirea varului de pe perete)
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100			
		Total  	 lei				
		3.2. Lucrari de reparatie
					
16	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170			
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050			
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000			
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100			
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 	kg	0,3800			
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500			
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040			
		Total  	 lei				
17	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160			
		Total  	 lei				
18	СF59B
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350			
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500			
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190			
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000			
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500			
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575			
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710			
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875			
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500			
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475			
		Total  	 lei				
19	CI17A
	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Panele de 1,2 m inaltime
	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000			
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
		Total  	 lei				
20	CI06A7
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime, pentru  executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm (Glafuri la ferestre)
	m2				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,5500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000			
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0230			
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000			
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080			
		Total  	 lei				
21	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020			
		Total  	 lei				
		4. Sala de clasa nr.14
					
		4.1. Lucrari de demolare
					
22	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatirea varului de pe perete)
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100			
		Total  	 lei				
23	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300			
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300			
	4100126202818	Apa	m3	0,0300			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300			
		Total  	 lei				
		4.2. Lucrari de reparatie
					
24	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (h=5 cm)
	m2				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650			
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600			
	4100126202818	Apa	m3	0,0330			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000			
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060			
		Total  	 lei				
25	CG22A4 K=5
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (h=5 cm)
	m2				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000			
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065			
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060			
	4100126202818	Apa	m3	0,0033			
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric	h-ut	0,0030			
		Total  	 lei				
26	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050			
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000			
		Total  	 lei				
27	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp
	m2				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500			
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500			
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300			
		Total  	 lei				
28	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170			
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050			
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000			
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100			
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 	kg	0,3800			
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500			
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040			
		Total  	 lei				
29	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160			
		Total  	 lei				
30	СF59B
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350			
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500			
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190			
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000			
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500			
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575			
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710			
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875			
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500			
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475			
		Total  	 lei				
31	CI17A
	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Panele de 1,2 m inaltime
	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000			
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
		Total  	 lei				
32	CI06A7
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime, pentru  executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm (Glafuri la ferestre)
	m2				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,5500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000			
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0230			
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000			
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080			
		Total  	 lei				
33	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020			
		Total  	 lei				

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
V.Mocanu		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.