CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul raional cahul
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul raional cahul
3. Obiectul achiziţiilor  Cladire administrativa cu vestiare lastadionul "Atlant" r. Cahul, s. Crihana Veche, str. Dunarii, 34.
   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Cladire administrativa.
	
		1.1. Lucrari de pamint.
	
1	
	Groapa.
	set	0,000	
2	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	10,710	
3	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	21,900	
4	TsD32A
	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul
	100 m3	4,490	
5	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	2,900	
6	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	2,900	
7	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	72,400	
8	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	72,400	
9	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (подсыпка под полы)
	m3	580,250	
10	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	580,250	
11	
	Fundatie Fm4
	set	0,000	
12	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	0,140	
13	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	0,300	
14	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,110	
15	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,110	
16	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (подсыпка под полы)
	m3	0,022	
17	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	0,022	
18	FjB02B
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 32 pina la 350 m adincime, in teren grupa II
Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)=1,050
	m	54,600	
19	PA16B
	Extragerea   palplanselor metalice, cu utilaj mecanic pe uscat, din teren categoria II
	m2	13,100	
		1.2. Fundatie.
	
20	
	Fundatie  Fm1...Fm4
	set	0,000	
21	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B 7.5
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010
	m3	4,540	
22	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B 15
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	28,720	
23	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg	68,360	
24	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg	1 002,800	
25	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010
	kg	48,000	
26	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	179,440	
27	
	Briu Br1....Br.2
	set	0,000	
28	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B 15
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	14,580	
29	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	184,700	
30	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	520,000	
31	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	72,400	
32	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale
	m2	265,500	
		1.3. Carcasa.
	
33	
	Stilpi  St.1....St.3
	set	0,000	
34	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	342,280	
35	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	1 877,880	
36	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice  B15
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	20,080	
37	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 
	m2	196,500	
38	
	Grinda  Gr.1....Gr.6
	set	0,000	
39	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	1 335,600	
40	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	5 608,200	
41	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice  B15
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	40,850	
42	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 
	m2	363,290	
43	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010
	kg	260,400	
44	
	Briu monolit Br.3  (PE20)
	set	0,000	
45	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	89,000	
46	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	285,140	
47	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice  B15
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	3,520	
48	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 
	m2	17,600	
49	
	 St.4  (PE21) 4buc
	set	0,000	
50	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice  B15
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	1,440	
51	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	11,200	
52	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	56,000	
53	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 
	m2	7,200	
		1.4. Suprapunerea.
	
54	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	1 240,000	
55	CC02N
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	11 608,500	
56	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice  B15
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	78,800	
57	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	550,560	
58	CB09A
	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv
	m2	550,560	
		1.5. Scara (PE 18,  PE 19 )
	
59	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	37,600	
60	CC02N
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	151,000	
61	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice  B22.5
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030
	m3	1,800	
62	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	11,040	
		1.6. Acoperis.
	
63	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 
	m3	6,800	
64	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	6,800	
65	CE30B
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 
	m2	380,000	
66	CN51F
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. 
	100m2	2,180	
67	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 
	100m2	2,180	
68	CE31A
	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple
	m2	12,000	
69	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.
	m3	0,240	
70	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	0,240	
71	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 
	m2	12,000	
72	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
Material marunt=1,050
	m2	380,000	
73	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
Material marunt=1,030
	m2	320,000	
74	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
Material marunt=1,030
	m	49,600	
75	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
Material marunt=1,020
	m	56,000	
76	
	 Lu 1 6buc
	set	0,000	
77	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	2,160	
78	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	2,160	
79	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
	m2	5,400	
80	CE05B
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050
	m2	12,960	
81	
	Copertina
	set	0,000	
82	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare
	t	1,170	
83	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. 
	t	1,170	
84	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	1,170	
85	CE09A1
	Invelitori din placi ondulate din material plastic  la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane metalice sau  din beton armat, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului  gr.10mm
Material marunt ( rondele cu guler si capac de polietilena, disc abraziv, ciment, sururburi, cuie)=1,050
	m2	28,000	
		1.7. Scara SM1 (2buc)
	
86	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B10
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,540	
87	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	3,600	
88	CL10C
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura
	t	0,540	
89	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. 
	t	0,540	
90	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,540	
		1.8. Scara SM2 (1buc)
	
91	CL10C
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura
	t	0,060	
92	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. 
	t	0,060	
93	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,060