WinСмета2000     
Alimentarea cu apa a or.Falesti din riul Prut (lucrari de reabilitare II)	Formular Nr.7	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-3-2
 Lucrari de constructii Statia de pompare a apei

Valoarea de deviz  1 022 671,91 lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de montare					
1	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice sub utilaje (la cota -2.500)
	m3	3,700	384,705
	1 423,408
	
2	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din  mortar de ciment
	m2	227,000	18,993
	4 311,411
	
3	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice  (lcota -0.000)
	m3	1,500	384,705
	577,057
	
4	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice
	m2	121,000	46,850
	5 668,825
	
5	RpCM33A
	Demontarea placajelor din placi ceramica de pe pereti
	m2	75,000	92,585
	6 943,838
	
6	RpCP45A
	Demontarea portilor metalice (Bp-1)
	kg	600,000	3,987
	2 392,500
	
7	RpCO56A
	Demontari: ferestrei din PVC (Ok-1)
	m2	9,000	24,217
	217,954
	
8	RpCO56A
	Demontari: ferestrei din lemn (Ok-2)
	m2	3,000	24,217
	72,652
	
9	RpCU09B
	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu  incarcatura pina la 200 kg
	t	32,000	43,822
	1 402,291
	
10	TRI1AA04C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t	32,000	31,713
	1 014,816
	
11	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km 
	t	32,000	46,440
	1 486,080

					
 			Total Lucrari de montare
	            			25 510,832	
			Incluziv salariu				22 720,345	
 		2. Constructii metalice					
12	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Колонны К-1,К-2,К-3, связи гориз Свг-1)
	t	0,183	15 344,661
	2 808,073
	
13	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv  ГФ-021pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,183	734,202
	134,359
	
14	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(узел "5","6","7")
	kg	60,900	24,507
	1 492,456
	
15	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv  ГФ-021pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,061	734,426
	44,800
	
16	CK35A
	Анкер НSL-3G (M20/30)
	buc	24,000	23,649
	567,576
	
17	CL18A
	Carcasul metalic pentru SANDWICI
	kg	320,100	24,507
	7 844,712
	
18	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv  ГФ-021pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,320	734,066
	234,901

					
 			Total Constructii metalice
	            			13 126,877	
			Incluziv salariu				5 232,818	
 		3. Pod					
19	CE17A
	Strat  suplimentar polimeric tip ondutiss (пароизоляционная пленка)
	m2	154,500	44,892
	6 935,887
	
20	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala "Техноруф"-50mm cu  lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %
	m2	154,500	55,800
	8 621,155
	
21	CE17A
	Strat  suplimentar polimeric tip ondutiss (гидроизоляционная пленка)
	m2	154,500	53,184
	8 216,922
	
22	IzF18C
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-driscuit. pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm
	m2	154,500	40,959
	6 328,175
	
23	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg	428,000	17,205
	7 363,704
	
24	CE19A
	Jgheaburi semirotund, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m
	m	18,150	101,423
	1 840,832
	
25	CE21B
	 Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m
	m	52,600	142,614
	7 501,475
	
26	CE31A
	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (лобовая доска 22*160, L=52.52m)
	m2	8,400	30,602
	257,058
	
27	CE09A
	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest)montate pe pane metalice sau din beton armat. la acoperisuri neizolate termic. executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor (p2. AP-8)
	m2	12,000	284,907
	3 418,882

					
 			Total Pod
	            			50 484,090	
			Incluziv salariu				13 969,230	
 		4. Pereti despartitori					
28	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich"80mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor.   
	m2	8,200	662,850
	5 435,370

					
 			Total Pereti despartitori
	            			5 435,370	
			Incluziv salariu				647,752	
 		5. Ferestre					
29	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv (Ok-2)
	m2	1,650	1 460,055
	2 409,091
	
30	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (Ok-1.Ok-3)
	m2	46,080	1 417,790
	65 331,758
	
31	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu-сливы
	m	40,000	90,414
	3 616,560

					
 			Total Ferestre
	            			71 357,409	
			Incluziv salariu				2 479,958	
 		6. Usi					
32	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (ДГ21-9,ДГ20-9л)
	m2	3,530	1 369,280
	4 833,559
	
33	CK14A
	Porti metalice (ворота распашные с калиткой утепленые -В-1)
	m2	10,500	782,492
	8 216,165

					
 			Total Usi
	            			13 049,724	
			Incluziv salariu				1 286,567	
 		7. Pardoseala					
		7.1. Cota -2.500 (K-1)					
34	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)
	m2	202,960	63,553
	12 898,701
	
35	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se  scade
	m2	-202,960	20,505
	-4 161,614
	
36	IzF01B к=2
	Amorsarea pardoselilor cu праймер битумно-эмульсионный "Технониколь"
	m2	202,960	16,663
	3 381,858
	
37	IzF04A к=2
	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli cu mastica bituminoasa "Технониколь" aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)
	m2	202,960	119,519
	24 257,551
	
38	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)
	m2	202,960	63,553
	12 898,701
	
39	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se  scade
	m2	-202,960	20,505
	-4 161,614
	
40	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie portelonata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2	202,960	316,075
	64 150,612
	
41	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv
	m	182,700	92,711
	16 938,363

					
 			Total Cota -2.500 (K-1)
	            			126 202,558	
			Incluziv salariu				47 162,879	
 		7.2. Cota 0.000(K-2)					
42	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)
	m2	115,690	63,553
	7 352,480
	
43	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se  scade
	m2	-115,690	20,506
	-2 372,292
	
44	IzF01B к=2
	Amorsarea pardoselilor cu праймер битумно-эмульсионный "Технониколь"
	m2	115,690	16,662
	1 927,670
	
45	IzF04A к=2
	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli cu mastica bituminoasa "Технониколь" aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)
	m2	115,690	119,519
	13 827,111
	
46	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)
	m2	115,690	63,553
	7 352,480
	
47	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se  scade
	m2	-115,690	20,506
	-2 372,292
	
48	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie portelonata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2	115,690	316,075
	36 566,744
	
49	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv
	m	104,120	92,711
	9 653,121

					
 			Total Cota 0.000(K-2)
	            			71 935,022	
			Incluziv salariu				26 882,766	
 		7.3. Cota 0.000 (Л-1)					
50	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (60mm)
	m2	7,110	63,580
	452,054
	
51	CG01A1 к=6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M200,  se adauga 
	m2	7,110	61,539
	437,542
	
52	IzF04A
	Strat hidroizolant executat cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)
	m2	7,110	25,465
	181,056
	
53	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez
	m2	7,110	232,878
	1 655,765

					
 			Total Cota 0.000 (Л-1)
	            			2 726,417	
			Incluziv salariu				1 151,989	

					
 			Total Pardoseala
	            			200 863,997	
			Incluziv salariu				75 197,634	
 		8. Lucrari de finisare interioare					
		8.1. Tavanul					
54	CF07A
	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite,  pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si  mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil
	m2	395,470	55,577
	21 978,849
	
55	CN01A
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) la tavane
	m2	395,470	6,199
	2 451,352

					
 			Total Tavanul
	            			24 430,201	
			Incluziv salariu				20 750,565	
 		8.2. Pereti					
56	CF16B
	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip  (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm 
	m2	121,580	226,395
	27 525,148
	
57	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	297,800	83,668
	24 916,183
	
58	CN01A
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) la pereti
	m2	297,800	6,199
	1 845,951
	
59	CI08C
	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma. executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de ca 2cm grosime(stratul suport din mortar)
	m2	105,350	328,667
	34 625,051

					
 			Total Pereti
	            			88 912,333	
			Incluziv salariu				47 570,424	

					
 			Total Lucrari de finisare interioare
	            			113 342,534	
			Incluziv salariu				68 320,989	
 		9. Lucrari de finisare exterioara					
60	IzF54B
	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa polistiren Технониколь CARBON PROF 300-50mm
	m2	290,180	262,506
	76 173,986
	
61	IzF54С
	Termoizolarea glafurilor cu placa din vata minerala  Технофас (y=145 kg/m3)-50mm (imprejurul ferestrei si usei)
	m2	15,500	260,887
	4 043,756
	
62	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidrouzolanta structurata) la suprafele interioare si exterioare intr-un strat 
	m2	290,180	74,259
	21 548,402
	
63	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	290,180	56,822
	16 488,739

					
 			Total Lucrari de finisare exterioara
	            			118 254,883	
			Incluziv salariu				60 763,723	
 		10. Pereul (S=87.6m2)					
64	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	8,760	382,233
	3 348,362
	
65	DB16C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala
	m2	87,600	140,863
	12 339,572

					
 			Total Pereul (S=87.6m2)
	            			15 687,934	
			Incluziv salariu				1 005,130	
 		11. AP-8					
66	RpCR23A
	Vopsirea in culori de ulei a  scarii metalice, in doua straturi de vopsea
	m2	16,350	83,091
	1 358,542
	
67	RpCR27C1
	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac
	m	145,000	11,069
	1 605,019
	
68	CD50A
	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (p2.AP-8)
	m3	0,300	2 317,743
	695,323

					
 			Total AP-8
	            			3 658,884	
			Incluziv salariu				2 713,249	
 
	Cheltuieli directe	 lei			630 772,534	
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			57 225,914	
	Transportarea materialelor	4,00 %			14 173,908	
	Cheltuieli de regie	14,50 %			101 814,992	
	Total	100,00 +			803 987,348	
	Beneficiun de deviz	6,00 %			48 239,241	
	Total	100,00 +			1 656 213,937	
	TVA	20,00 %			170 445,318	
	Total deviz:			1 022 671,91	
	Incluziv salariu				254 337,395	

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)