CAIET DE SARCINI

Lucrari de reparatii curente a birourilor din incinta edificiului SIS bul. Stefan cel Mare 166

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Birouri
	
		1.1. Lucrari generale de constructie
	
		1.1.1. Birou 1
	
		1.1.1.1. Demontari si evacuari
	
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (in locurile deteriorate)
	m2	18,30	
2	RpCI42A
	Demontarea  glafuri la ferestre cu latimea de  pina la 600mm
	m	2,70	
3	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Grile de protectie a ferestrelor ATENTIE se vor remonta )
	kg	42,30	
4	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru revopsire (ATENTIE vor fi remontate)
	m2	2,60	
5	TrB05A2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t	0,85	
6	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	0,85	
7	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	0,85	
		1.1.1.2. Pereti
	
8	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv glafurile)
	m2	58,91	
9	CF50B K=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (in locurile deteriorate)
	m2	18,30	
10	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	58,91	
11	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	58,91	
12	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu
	m	18,20	
13	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	58,91	
14	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 
	m2	58,91	
		1.1.1.3. Diverse
	
15	RpIF12C
	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii  in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (voposirea radiatoarelor)
	m2	2,60	
16	RpIB01A
	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)
	m2	2,60	
17	CE23D
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, cu latimea desfasuratei de intre 70 cm
	m	2,70	
18	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul  (Toc de usa )
	m2	1,62	
19	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	15,00	
20	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi
	m2	4,21	
21	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (ATENTIE, MANOPERA se vor remonta grile de protectie a ferestrelor demontate anterior )
	kg	42,30	
		1.1.2. Birou 2 (Camere utilaj)
	
		1.1.2.1. Pereti
	
22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	26,70	
23	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,70	
24	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	26,70	
25	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	89,62	
26	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 	m2	89,62	
		1.1.2.2. Tavan
	
27	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara   (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	6,48	
		1.1.2.3. Diverse
	
28	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	6,00