Centrul de plasament temporar pentru persoane cu desabilitati s.Brinzeni .Lucrari de reparatii la blocul A	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
reparatii
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de finisare Et 1					
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 	m2	613,76			
 2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane	m2	200,10			
 3	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	32,00			
 4	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	193,10			
 5	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	31,37			
 6	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	224,47			
 7	RpCF10A
	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	2,88			
 8	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu	m3	2,10			
 9	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	11,29			
 10	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	7,20			
 11	RpCO42D
	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc	14,00			
 12	RpCO42E
	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	14,00			
 13	RpCU02A
	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	137,40			
 14	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	699,90			
 15	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	556,70			
 16	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	556,74			
 17	CK18C
	Montarea coltarelor din aluminiu	m	203,00			
 18	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	556,74			
 19	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	200,10			
 20	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	200,10			
 21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	756,84			
 22	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	756,84			
 23	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	161,78			
 24	CK28B
	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice  vagonca	m2	22,10			
 25	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	224,47			
 26	IzF04D
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu impaslitura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum 	m2	29,90			
 27	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 	m2	158,75			
 28	CG33A
	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2	34,35			
 29	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 	m2	31,37			
 30	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 	m2	100,75			
 31	CK17E
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire	m2	378,89			
 32	CK18A
	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	242,75			
 33	RpCR25C
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	48,00			
 34	RpCR27A2
	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	128,00			
 35	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv	m2	6,30			
 36	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	4,80			
 37	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,90			
  		Total  	 lei				
		CNAS (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %				
		Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % 	10,00 %				
		Regie (ПЗ+CNAS+Transp) * 14,5 % 	14,50 %				
		Beneficiu (ПЗ+CNAS+Transp+Regie) * 6 % 	6,00 %				
		Total ПЗ+CNAS+Transp+Regie+Benefi 	100,00 +				
 		Capitolul 2. Reparatia iluminat si electricitate et 1					
38	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	16,00			
 39	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	22,00			
 40	RpEC07C
	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc	22,00			
 41	RpEC09A
	Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru	buc	32,00			
 42	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	22,00			
 43	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  	buc	32,00			
 44	RpEE15F
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator iluminat scara 10 A -250 V, C.C. - simbol 0236 (ingropat)	buc	22,00			
 45	RpEA01A
	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	220,00			
 46	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 1.5 mmp	m	110,00			
 47	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 2.5 mmp	m	110,00			
 48	RpEG04A
	Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : pina la 6 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj	buc	1,00			
 49	RpEG12A
	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta automat max 10A	buc	6,00			
  		Total  	 lei				
		CNAS (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %				
		Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % 	10,00 %				
		Regie (ПЗ+CNAS+Transp) * 14,5 % 	14,50 %				
		Beneficiu (ПЗ+CNAS+Transp+Regie) * 6 % 	6,00 %				
		Total ПЗ+CNAS+Transp+Regie+Benefi 	100,00 +				
 		Capitolul 3. Lucrari de finisare Et 2					
50	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 	m2	697,64			
 51	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane	m2	274,24			
 52	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	36,00			
 53	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	258,71			
 54	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	36,57			
 55	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	295,28			
 56	RpCF10A
	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	4,55			
 57	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	6,91			
 58	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	3,60			
 59	RpCO42D
	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc	14,00			
 60	RpCO42E
	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	14,00			
 61	RpCU02A
	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	160,30			
 62	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	766,86			
 63	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	732,76			
 64	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	732,76			
 65	CK18C
	Montarea coltarelor din aluminiu	m	227,60			
 66	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	732,76			
 67	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	274,24			
 68	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	274,24			
 69	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 007,00			
 70	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 007,00			
 71	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	163,04			
 72	CK28B
	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice  vagonca	m2	23,92			
 73	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	295,28			
 74	IzF04D
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu impaslitura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum 	m2	33,70			
 75	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 	m2	233,76			
 76	CG33A
	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2	24,95			
 77	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 	m2	36,57			
 78	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 	m2	85,17			
 79	CK17E
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire	m2	482,28			
 80	CK18A
	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	284,65			
 81	RpCR25C
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	55,68			
 82	RpCR27A2
	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	129,00			
 83	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv	m2	8,08			
 84	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	4,80			
 85	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,37			
  		Total  	 lei				
		CNAS (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %				
		Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % 	10,00 %				
		Regie (ПЗ+CNAS+Transp) * 14,5 % 	14,50 %				
		Beneficiu (ПЗ+CNAS+Transp+Regie) * 6 % 	6,00 %				
		Total ПЗ+CNAS+Transp+Regie+Benefi 	100,00 +				
 		Capitolul 4. Reparatia iluminat si electricitate et 1					
86	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	18,00			
 87	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	23,00			
 88	RpEC07C
	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc	20,00			
 89	RpEC09A
	Montarea locului de lampa pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru	buc	39,00			
 90	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	20,00			
 91	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  	buc	39,00			
 92	RpEE15F
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator iluminat scara 10 A -250 V, C.C. - simbol 0236 (ingropat)	buc	23,00			
 93	RpEA01A
	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	220,00			
 94	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 1.5 mmp	m	110,00			
 95	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 2.5 mmp	m	110,00			
 96	RpEG04A
	Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : pina la 6 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj	buc	1,00			
 97	RpEG12A
	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta automat max 10A	buc	6,00			
  		Total  	 lei				
		CNAS (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %				
		Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % 	10,00 %				
		Regie (ПЗ+CNAS+Transp) * 14,5 % 	14,50 %				
		Beneficiu (ПЗ+CNAS+Transp+Regie) * 6 % 	6,00 %				
		Total ПЗ+CNAS+Transp+Regie+Benefi 	100,00 +				
 		Capitolul 5. Lucrari sanitare					
98	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	23,00			
 99	RpSB05A
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	2,00			
 100	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	9,00			
 101	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 	buc	9,00			
 102	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	22,00			
 103	RpSB13D
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm	m	7,00			
 104	RpSB14D
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm	buc	10,00			
 105	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	30,00			
 106	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	64,00			
 107	RpSA21B
	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm montata in zidarie	m	34,00			
 108	RpSA21A
	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	32,00			
 109	RpSF05A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	66,00			
 110	RpSC21A
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	9,00			
 111	RpSC24A
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	9,00			
 112	RpSD19A
	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	4,00			
  		Total  	 lei				
		CNAS (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %				
		Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % 	10,00 %				
		Regie (ПЗ+CNAS+Transp) * 14,5 % 	14,50 %				
		Beneficiu (ПЗ+CNAS+Transp+Regie) * 6 % 	6,00 %				
		Total ПЗ+CNAS+Transp+Regie+Benefi 	100,00 +				
 
	Total:					
	Total  	 lei				
	TVA (ПЗ) * 20 % 	20,00 %				
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
(Ion Panciuc-elaborator de devize)		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor	
()