IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii 	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1
Lucrări de reparații (secția de reanimare)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. SECTIA REANIMARE
			
		Capitolul 1.1. Coridor
			
		Capitolul 1.1.1. Pardoseli
			
1	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	45,65	
 2	RpCK01B
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	45,65	
 3	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2	45,65	
 4	CG56A1 k=4
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:
	m2	-45,65	
 5	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen grosime 2 mm)
	m2	45,65	
 		Capitolul 1.1.2. Pereti
			
6	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	32,60	
 7	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	32,60	
 8	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	32,60	
 9	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	152,00	
 10	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	152,00	
 11	CI18C
	Placaje cu fisii emailate sau melaminate Briu de protejare din laminat,b=200 mm,coridor (din resurse doar briu, suruburi si manopera)
	m	40,00	
 		Capitolul 1.1.3. Tavan
			
12	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2	45,65	
 13	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	45,65	
 14	CF53B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
	m2	-45,65	
 15	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane
	m2	45,65	
 16	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	45,65	
 17	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane
	m	60,00	
 18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane
	m2	45,65	
 19	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	45,65	
 		Capitolul 1.1.4. Tiplarii
			
20	RpCO56A
	Demontarea usilor existente
	m2	4,25	
 21	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc)
	m2	4,25	
 		Capitolul 1.2. Salon 1 si 2
			
		Capitolul 1.2.1. Pardoseli
			
22	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	22,50	
 23	RpCK01B
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	22,50	
 24	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2	22,50	
 		Capitolul 1.2.2. Pereti
			
25	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	48,60	
 26	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	115,20	
 27	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	115,20	
 28	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	115,20	
 29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	115,20	
 30	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	115,20	
 		Capitolul 1.2.3. Tavan
			
31	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie
	m2	22,50	
 32	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	22,50	
 33	CF53B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
	m2	-22,50	
 34	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	22,50	
 35	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane
	m	79,50	
 36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane
	m2	22,50	
 37	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	22,50	
 		Capitolul 1.2.4. Noduri sanitare
			
38	CD52A
	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m
	m3	0,96	
 39	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale
	m2	6,95	
 40	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	6,95	
 41	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Hidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda 
	m2	6,95	
 42	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.
	buc	3,00	
 43	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	6,95	
 		Capitolul 1.2.5. Tiplarii
			
44	RpCO56A
	Demontarea usilor existente
	m2	10,60	
 45	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (5 buc)
	m2	10,60	
 		Capitolul 1.3. Salon 3
			
		Capitolul 1.3.1. Pardoseli
			
46	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	11,25	
 47	RpCK01B
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	11,25	
 48	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2	11,25	
 49	CG56A1 k=4
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:
	m2	-11,25	
 50	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen grosime 2 mm)
	m2	11,25	
 		Capitolul 1.3.2. Pereti
			
51	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	48,60	
 52	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti
	m2	11,25	
 53	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	41,60	
 54	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	41,60	
 		Capitolul 1.3.3. Tavan
			
55	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie
	m2	11,25	
 56	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	11,25	
 57	CF53B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
	m2	-11,25	
 58	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane
	m2	11,25	
 59	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	11,25	
 60	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane
	m	14,00	
 61	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane
	m2	11,25	
 62	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	11,25	
 		Capitolul 1.3.4. Noduri sanitare
			
63	CD52A
	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m
	m3	0,48	
 64	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale
	m2	3,47	
 65	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	3,47	
 66	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Hidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda 
	m2	3,47	
 67	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.
	buc	1,00	
 68	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	3,47	
 		Capitolul 1.3.5. Timplarii
			
69	RpCO56A
	Demontarea usilor existente
	m2	10,60	
 70	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (5 buc)
	m2	10,60	
 		Capitolul 1.4. Cab sora superioara
			
		Capitolul 1.4.1. Pardoseli
			
71	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	9,50	
 72	RpCK01B
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	9,50	
 73	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	9,50	
 74	CG56A1 k=4
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:
	m2	-9,50	
 75	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen grosime 2 mm)
	m2	9,50	
 		Capitolul 1.4.2. Pereti
			
76	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	39,70	
 77	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	39,70	
 78	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	39,70	
 79	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	39,70	
 80	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	39,70	
 81	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	39,70	
 82	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	39,70	
 		Capitolul 1.4.3. Tavan
			
83	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie
	m2	9,50	
 84	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane
	m2	9,50	
 85	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	11,25	
 86	CF53B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
	m2	-11,25	
 87	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	9,50	
 88	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane
	m	14,00	
 89	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane
	m2	9,50	
 90	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	9,50	
 		Capitolul 1.5. Cab sora economa
			
		Capitolul 1.5.1. Pardoseli
			
91	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	15,00	
 92	RpCK01B
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	15,00	
 93	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	15,00	
 		Capitolul 1.5.2. Pereti
			
94	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	70,60	
 95	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	70,60	
 96	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	35,30	
 97	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	70,60	
 98	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	70,60	
 99	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	70,60	
 100	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	70,60	
 		Capitolul 1.5.3. Tavan
			
101	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie
	m2	15,00	
 102	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane
	m2	15,00	
 103	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	15,00	
 104	CF53B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
	m2	-15,00	
 105	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	15,00	
 106	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane
	m2	15,00	
 107	RpCR08A
	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente
	m2	15,00	
 108	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane
	m	14,00	
 109	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	15,00	
 		Capitolul 1.6. Lucrari tehnico-sanitare
			
110	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	3,00	
 111	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc	6,00	
 112	RpSD37A
	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/8" -  1/2"
	buc	20,00	
 113	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (racordul flexibil de inlocuit cu teava din cupru cromata)
	buc	12,00	
 114	RpSA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm
	m	75,00	
 115	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	35,00	
 116	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	48,00	
 117	RpSA43B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc	65,00	
 		Capitolul 1.7. Alte lucrari 
			
118	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t	19,00	
 119	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	19,00	
 120	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	19,00	

	 
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2
Lucrări de reparații (secția nr. 4)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. SECTIA Nr.4
			
		Capitolul 1.1. Coridor
			
		Capitolul 1.1.1. Pardoseli
			
1	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	135,00	
 2	RpCK01B
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	135,00	
 3	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Portelanat mat 600x600 mm)
	m2	135,00	
 4	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	79,50	
 5	CK18B
	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice
	m	79,50	
 		Capitolul 1.1.2. Pereti
			
6	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	54,50	
 7	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	54,50	
 8	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	54,50	
 9	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	54,50	
 10	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	263,40	
 11	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	263,40	
 12	CI18C
	Placaje cu fisii emailate sau melaminate Briu de protejare din laminat,b=200 mm,coridor (din resurse doar briu, suruburi si manopera)
	m	79,50	
 		Capitolul 1.1.3. Tavan
			
13	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2	135,00	
 14	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane
	m2	135,00	
 15	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	135,00	
 16	CF53B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
	m2	-135,00	
 17	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu
	m	32,00	
 18	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	135,00	
 19	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane
	m	79,50	
 20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane
	m2	135,00	
 21	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	135,00	

	 
Lista cu cantitaţile de lucrări № 3
Lucrări de încălzire

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari sanitare
			
		Capitolul 1.1. Incalzire sec. nr.4
			
1	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  ("ELBA" тип 22 400/500 (L/H))
	buc	12,000	
 2	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  ("ELBA" тип 22 500/500 (L/H))
	buc	6,000	
 3	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 22 1300/500 (L/H))
	buc	8,000	
 4	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	26,000	
 5	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.   ''Valtes''  (PN25)  ф20x3.4
	m	56,000	
 6	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. (fitinguri 30%)
	m	16,800	
 7	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.  ''Valtes''  (PN25)  ф25x4,2
	m	20,000	
 8	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.  (fitinguri 30%)
	m	6,000	
 9	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.  ''Valtes''  (PN25)  ф32x5,4
	m	115,000	
 10	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.  (fitinguri 30%)
	m	34,500	
 11	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. ''Valtes''  (PN25)  ф40x6.7
	m	128,000	
 12	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (fitinguri 30%)
	m	38,400	
 13	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2 ГEРЦ-RL-1)
	buc	26,000	
 14	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2 ГEРЦ-AS-T-90 c возможностью гидр. настройки) 
	buc	26,000	
 15	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Aвтоматический  клапан спуска  воздуха на1'')(радиаторный)
	buc	26,000	
 16	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	76,000	
 17	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	243,000	
 18	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	76,000	
 19	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	243,000	
 		Capitolul 1.2. Incalzire sec. reanimare
			
20	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie 
	m2	12,500	
 21	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  ("ELBA" тип 22 400/500 (L/H))
	buc	6,000	
 22	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv  ("ELBA" тип 22 500/500 (L/H))
	buc	3,000	
 23	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 22 1300/500 (L/H))
	buc	7,000	
 24	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	16,000	
 25	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. ''Valtes''  (PN25)  ф20x3.4
	m	38,000	
 26	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. (fitinguri 30%)
	m	11,400	
 27	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. ''Valtes''  (PN25)  ф25x4,2
	m	15,000	
 28	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (fitinguri 30%)
	m	4,500	
 29	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. ''Valtes''  (PN25)  ф32x5,4
	m	56,000	
 30	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (fitinguri 30%)
	m	16,800	
 31	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. ''Valtes''  (PN25)  ф40x6.7
	m	64,000	
 32	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (fitinguri 30%)
	m	19,200	
 33	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2 ГEРЦ-RL-1) sau analogic
	buc	16,000	
 34	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2 ГEРЦ-AS-T-90 c возможностью гидр. настройки) sau analogic
	buc	16,000	
 35	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Aвтоматический  клапан спуска  воздуха на1'')(радиаторный)
	buc	16,000	
 36	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	53,000	
 37	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	120,000	
 38	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	53,000	
 39	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	120,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4
Lucrări electrice

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 
			
1	RpEG17B
	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament
	buc	3,00	
 2	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	70,00	
 3	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	178,00	
 4	RpEJ08A k=0.5
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	725,00	
 5	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc	32,00	
 6	RpEJ09D k=0.2
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	725,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
7	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Щит встраев. ЩРв-36з-1 38)
	buc	3,00	
 8	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в щит)
	buc	51,00	
 9	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	2,41	
 10	
	Cablu ВВГнг(A)-FRLSLTx 3x1.5 mm2
	m	1 250,00	
 11	
	Cablu ВВГнг(A)-FRLSLTx 3x2.5 mm2
	m	700,00	
 12	
	Cablu ВВГнг(A)-FRLSLTx 4x1.5 mm2
	m	200,00	
 13	
	Cablu ВВГнг(A)-FRLSLTx 5x1.5 mm2
	m	180,00	
 14	
	Cablu ВВГнг(A)-FRLSLTx 5х4 mm2
	m	50,00	
 15	
	Cablu ВВГнг(A)-FRLSLTx 5х6 mm2
	m	30,00	
 16	08-02-141-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg
	100 m	0,80	
 17	
	Cablu АВВГнг(A)-FRLSL Tx-1,0  5х25 mm2
	m	50,00	
 18	
	Cablu ВВГнг(A)-FRLSLTx 5х10 mm2
	m	30,00	
 19	
	Cutie pentru intreruptor si priza
	buc	70,00	
 20	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка для откр. уст. РСб20-3-ГБ)
	100 buc	0,43	
 21	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель одноклав. для скрытой уст. ВС-10-1-0-ЛБ)
	100 buc	0,15	
 22	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель 2-хклав. для скрытой проводки ВС10-2-0-ЛБ)
	100 buc	0,12	
 23	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	20,00	
 24	
	Тeava PVC Д=20мм
	m	2 000,00	
 25	08-02-396-2
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m
	100 m	0,50	
 26	
	Canal metalic pentru cabluri cu capac 60x100x3000 mm
	m	50,00	
 27	
	Cutie de distributie pentru instalatie inchisa
	buc	20,00	
 28	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (LED)
	100 buc	0,75	
 29	Pret de piata
	Corpuri de iluminat cu LED 40W Led Panel
	buc	40,00	
 30	Pret de piata
	Corpuri de iluminat cu LED 2x9 W Wall Round
	buc	35,00	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
31	Цена поставщика
	Tablou de distributie ЩРв-42з-1 38 IP31 
	buc	3,00	
 32	Цена поставщика
	Tablou de distributie ЩРв-42з-1 38 IP31 
	buc	1,00	
 33	Цена поставщика
	Separator de sarcina, tripolar, ВН-32/3Р/50А
	buc	3,00	
 34	Цена поставщика
	Separator de sarcina, tripolar, ВН-32/3Р/63А
	buc	1,00	
 35	Цена поставщика
	Automat diferentiat,  АВДТ32/2Р/16/30mА
	buc	4,00	
 36	Цена поставщика
	Intrerupator automat tripolar, ВА47-29/3Р/В50А
	buc	16,00	
 37	Цена поставщика
	Intrerupator automat tripolar, ВА47-29/1Р/В50А
	buc	5,00	
 38	Цена поставщика
	Intrerupator automat monopolar, ВА47-29/1Р/В6А
	buc	16,00	
 39	Цена поставщика
	Intrerupator automat monopolar, ВА47-29/1Р/C16, 20А UZO
	buc	6,00	
 40	Цена поставщика
	Contactor КМИ-34012
	buc	3,00	
 41	Цена поставщика
	Contactor КМИ-11810
	buc	3,00	
 42	Цена поставщика
	Rele termic РТИ-1321
	buc	3,00	
 43	
	Lampa DRL
	buc	3,00	
 44	Цена поставщика
	Sina "NE"
	buc	6,00	
 45	Цена поставщика
	Sina "0"
	buc	3,00	
 46	Цена поставщика
	Limitator de supratesiuni ОПС1-C-4Р 400
	buc	3,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 5
Ventilare

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 1.1. Lucrari de demontare
			
1	RpVA35C
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  1600 - 2500 mm 
	m2	72,0000	
 2	RpVC41A
	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h
	buc	1,0000	
 3	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	15,0000	
 		Capitolul 1.2. Ventilare
			
4	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, montate in zidarie, reglabile individual, de tip TM100 150x150
	buc	8,0000	
 5	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, montate in zidarie, reglabile individual, de tip  TM100 300x150 
	buc	4,0000	
 6	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, montate in zidarie, reglabile individual, de tip DM100 150x150 
	buc	2,0000	
 7	CL20A
	Grile de ventilatie metalice exterioare, de tip DM100 400x200
	buc	5,0000	
 8	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, montate in zidarie, reglabile individual,  Решетка воздухозаборная de tip DT GE 400x300 
	buc	1,0000	
 9	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, montate in zidarie, reglabile individual, Решетка воздухозаборная de tip DT GE 300x200 
	buc	1,0000	
 10	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din otel galvanizat, montate in zidarie, reglabile individual, Решетка воздухозаборная de tip DT GE 630x315 
	buc	2,0000	
 11	VA02F
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de inox de 0,5 mm grosime
	m2	2,5000	
 12	VA02F
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 
	m2	59,0000	
 13	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция минеральная вата фольгированная Izover	m2	1,0000	
 14	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция ТИЛИТ# Блэк Стар Дакт Ал 10mm
	m2	37,0000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
		Capitolul 2.1. Ventilare			
15	VC18A
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h - sistema de ventilare, Приточная установка Systemair Topvex SF06 EL с автоматикой	buc	1,0000	
 16	VC37G
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe scari ,Кондиционер настенный de tipToshiba Daiseikai RAS-10N3KVR-E с плазменным фильтром bloc exterior si interior	buc	8,0000	
 17	VC16A
	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tipToshiba RAS-13BKV-EE INVERTER 9000 BTU (Montarea conditionerului demonat anterior)	buc	1,0000	
 18	pret de piata
	Reincarcarea cu freon
	kg	2,5000	
 19	RpVD02A
	Proba de etanseitate a canalelor de ventilatie vechi si a pieselor speciale, avind perimetrul sectiunii de 150-700 mm	m	34,0000	
 20	VC12A
	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg -HEPA фильтр H13 в корпусе 305х305х150
	buc	4,0000	
 21	VC12A
	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg - HEPA фильтр H13 в корпусе 610х610х150
	buc	1,0000	
 22	VB18B
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  2000 - 3200 mm	buc	1,0000	
 23	VC01B
	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	3,0000	
 24	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm, Клапан обратный DT CS d=160	buc	1,0000	
 25	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm, Клапан обратный DT CS d=315  k=0.5 pentru manopera	buc	2,0000	
 26	VB01A
	Дроссель-клапан (ручная заслонка) DT CRM diametrul pina la 200 mm k=0.5 pentru manopera	buc	12,0000	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
27	
	Приточная установка Systemair Topvex SF06 EL с автоматикой
	buc	1,0000	
 28	
	Кондиционер настенный Toshiba Daiseikai RAS-10N3KVR-E с плазменным фильтром bloc exrterior si interior
	buc	4,0000	
 29	
	Atenuator de zgomot DT AZC D160-1030 mm
	buc	1,0000	
 30	
	Atenuator de zgomot DT AZCC D315 mm
	buc	1,0000	
 31	
	Вентилятор Systemair RVК 150E2 Sileo
	buc	1,0000	
 32	
	Вентилятор Systemair K 315 L Sileo
	buc	2,0000	
 33	
	Гибкая вставка DT RFL d160
	buc	4,0000	
 34	
	Гибкая вставка DT RFL d315
	buc	4,0000	
 35	
	HEPA фильтр H13 в корпусе 305х305х150
	buc	4,0000	
 36	
	HEPA фильтр H13 в корпусе 610х610х150
	buc	1,0000	
 37	
	Клапан обратный DT CS d=160
	buc	1,0000	
 38	
	Клапан обратный DT CS d=315
	buc	4,0000	
 39	
	Дроссель-клапан (ручная заслонка) DT CRM d=125 
	buc	9,0000	
 40	
	Дроссель-клапан (ручная заслонка) DT CRM d=160
	buc	3,0000