____

Reconstructia acoperisului din plat in sarpantla cladirea gradinitei de copii blocul D r.l. Edinet, s. Zabriceni	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 02-11-2018
 Ремонт

Valoarea de deviz  223 837,24 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 03.11.2018
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Blocul D
					
		1.1. Demontari
					
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat la parapete (Разборка старого железобетона механизированными средствами)
	m3	0,8700	322,679
——————————
317,130
	280,731
——————————
275,903
	
2	RpCF10C	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice pina la 1 mc la un punct de lucru (Разборка бутовых кладок, кладок из речного или тесанного камня, на цементно-известковом растворе, механизированным способом, до 1 м3 в одном месте)
	m3	8,3500	178,893
——————————
174,133
	1 493,758
——————————
1 454,012
	
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) pentru zidaria stilpi din caramida (Разборка  изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.))
	m3	0,6500	60,234
——————————
58,814
	39,152
——————————
38,229
	
4	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыанием - с рампы или площпдки, в авто, 3 категории)
	t	16,6000	31,713
——————————
31,713
	526,436
——————————
526,436
	
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)
	t	16,6000	5,000
——————————
0,000
	83,000
——————————
0,000

		Total	 Lei			 2 423,077
	
		Total Demontari
Inclusiv salariu				2 423,077
2 294,580	
		1.2. Centura
					
6	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 16 - 25 см, механизированная пробивка)
	buc	50,0000	24,217
——————————
24,217
	1 210,860
——————————
1 210,860
	
7	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 14 mm AI pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром  14мм AI, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке,  исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg	30,3400	12,774
——————————
1,499
	387,566
——————————
45,482
	
8	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)
	buc	50,0000	34,190
——————————
33,443
	1 709,515
——————————
1 672,140
	
9	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor12 mm AIII si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром barelor12 mm AIII, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg	173,2200	15,234
——————————
4,036
	2 638,781
——————————
699,150
	
10	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm AI inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 6 mm AI включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg	45,5000	17,418
——————————
5,708
	792,534
——————————
259,729
	
11	CL18A	Confectii metalice diverse din otel beton, inglobate total sau partial in beton ( ancora M12)(Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )
	kg	22,1900	27,494
——————————
12,109
	610,085
——————————
268,690
	
12	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)
	m2	23,8400	173,867
——————————
98,022
	4 144,985
——————————
2 336,845
	
13	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)
	m3	4,7700	1 012,922
——————————
380,556
	4 831,637
——————————
1 815,252
	
14	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida (Подстилающий (выравнивающий) слой или защитная стяжка для гидроизоляции,  при ремонте террас или балконов, из цементного раствора толщ. 1,5-2 см по горизонтальной или вертикальной поверхности монолитного бетона или кирпичной кладки)
	m2	23,8400	43,671
——————————
30,560
	1 041,121
——————————
728,545

		Total	 Lei			 17 367,084
	
		Total Centura
Inclusiv salariu				17 367,084
9 036,693	
		1.3. Sarpanta, acoperisul
					
15	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 16 - 25 см, механизированная пробивка)
	buc	36,0000	24,217
——————————
24,217
	871,820
——————————
871,820
	
16	IzG30B	Piese metalice la zidarii industriale: pentru legarea zidariei lancoraje 36 buc *M12*300 mm (Металлические детали в промышленной кладке: наружные металические окружности для крепления кладки на фабричных дымоходах, кронштейны и анкеры, чугунные обода для кладки)
	kg	11,1800	50,679
——————————
26,524
	566,587
——————————
296,534
	
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)
	m3	4,8500	165,254
——————————
49,011
	801,481
——————————
237,703
	
18	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок)
	m3	4,8500	20,596
——————————
14,415
	99,891
——————————
69,913
	
19	IzF04J1 K=2	Strat hidroizolant (2 straturi suprapuse ) sub maurlat executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеиваиня)
	m2	9,7600	9,796
——————————
1,153
	95,606
——————————
11,255
	
20	CE27C	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri grele executate  din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(4.85 m.c.) (Каркасная конструкция крыши со стропильной связью из дерева с 1-4 скатами, с ровным контуром, на поверхности более 25 м2, включая скобяные изделия анкеровки и скрепления для крыши, в условиях нормального климата: для тяжелой кровли из отесанных лесоматериалов. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)
	m2	138,8800	225,817
——————————
83,607
	31 361,465
——————————
11 611,340
	
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor  (1.54 m.c.)  (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)
	m2	197,2000	41,760
——————————
17,010
	8 235,013
——————————
3 354,313
	
22	CE42A	Executarea lucarnelor  (Устройство слуховых окон)
	buc	2,0000	1 138,029
——————————
380,729
	2 276,058
——————————
761,458
	
23	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д,, на поверхности  более 40 м2)
	m2	197,2000	174,328
——————————
69,192
	34 377,531
——————————
13 644,662
	
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система  желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)
	m	53,6000	135,745
——————————
17,298
	7 275,932
——————————
927,173
	
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)
	m	26,0000	112,821
——————————
20,181
	2 933,346
——————————
524,706
	
26	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:  opritori de zapada (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток)  
	m	50,0000	49,032
——————————
11,532
	2 451,600
——————————
576,600
	
27	CE30A	Astereala la stresina, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor  (4,46 m.c.) . (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)
	m2	28,3200	467,835
——————————
17,010
	13 249,079
——————————
481,715
	
28	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din tabla profilata (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из хвойных досок PAL, средней шириной 0,4м) 
	m2	28,3200	332,519
——————————
268,119
	9 416,938
——————————
7 593,130

		Total	 Lei			 114 012,347
	
		Total Sarpanta, acoperisul
Inclusiv salariu				114 012,347
40 962,322	
							
		Total	 Lei			 133 802,508
	
		Total Blocul D
Inclusiv salariu				133 802,508
52 293,595	

		Total	 Lei			133 802,51
	
		Asigurari sociale	22,5 %			11 766,05
	
		Transportarea materiale	10 %			8 119,36
	
		Total	 			153 687,92
	
		Cheltuieli de regie	14,5 %			22 284,75
	
		Total	 			175 972,67
	
		Beneficiu	6 %			10 558,36
	
		Total	 			186 531,03
	
		TVA	20 %			37 306,21
	
		Total	 			223 837,24

Total deviz:
Inclisiv salariu				223 837,24
——————
52 293,57

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)