CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Judecatoria Soroca
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a birourilor Judecatoria Soroca

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Etajul 1			
		1.1. Biroul N1			
1	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	31,85	
2	IE05A
	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	1,80	
3	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,00	
4	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	129,10	
5	RpCR41A
	Curatarea manuala a suprafetelor peretlor  de vopsea de var 	m2	123,01	
6	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	123,01	
7	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	123,01	
8	CK26B
	Cornier din aluminiu la glafuri	m	65,50	
9	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	123,01	
10	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 	m2	123,01	
11	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	123,01	
12	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	123,01	
13	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,98	
14	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,10	
15	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	3,00	
16	СF59E
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2	1,67	
17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	10,53	
18	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la glafuri	m2	10,53	
19	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafurilor, 	m2	10,53	
20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	10,53	
21	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,53	
22	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	30,10	
23	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte PVC	m2	31,85	
24	RpEA02A
	Montarea tubului izolant (gofrat)	m	36,00	
25	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	24,00	
26	RpEB03C
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	12,00	
27	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,03	
28	RpEE03B
	Montarea prizelor duble	buc	8,00	
29	08-03-594-8
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,03	
30	576878
	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc	3,00	
31	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	12,00	
		1.2. Biroul N2			
32	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,00	
33	IE05A
	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	0,60	
34	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,00	
35	СF59E
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2	0,51	
36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,45	
37	CK26B
	Cornier din aluminiu la glafuri	m	11,40	
38	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la glafuri	m2	3,45	
39	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafurilor, 	m2	3,45	
40	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,45	
41	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,45	
42	RpCR41A
	Curatarea manuala a suprafetelor peretlor  de vopsea de var 	m2	56,40	
43	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	56,40	
44	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	56,40	
45	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,40	
46	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 	m2	56,40	
47	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,40	
48	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,40	
49	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50	
50	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,50	
51	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,50	
52	RpEA02A
	Montarea tubului izolant (gofrat)	m	20,00	
53	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	12,00	
54	RpEB03C
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	8,00	
55	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	
56	RpEE03B
	Montarea prizelor duble	buc	2,00	
57	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte PVC	m2	16,50	
58	08-03-594-8
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,02	
59	576878
	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc	2,00	
60	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	8,00	
		1.3. Biroul N3			
61	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,81	
62	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,38	
63	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,81	
64	СF59E
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2	0,51	
65	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	6,20	
66	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,20	
67	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	44,38	
68	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri,  aplicate pe pereti gletuiti	m2	44,38	
69	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,60	
70	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la glafuri	m2	3,60	
71	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafurilor, 	m2	3,60	
72	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,60	
73	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,60	
74	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,81	
75	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte PVC	m2	10,81	
		1.4. Arhiva,Sala1,sala 2			
76	СF59E
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2	3,16	
77	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,80	
78	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	6,80	
79	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 	m2	6,80	
80	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,80	
81	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,23	
82	CL21B
	Praguri de trecere din aliminiu la podele 	m	5,80	
		2. Etajul 2			
		2.1. Biroul N1			
83	СF59E
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2	1,02	
84	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	5,60	
85	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,60	
86	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 	m2	5,60	
87	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	80,78	
88	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,78	
89	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,58	
90	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,02	
91	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafurilor, 	m2	1,02	
92	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,87	
93	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,87	
94	CL21B
	Praguri de trecere din aliminiu la podele 	m	3,00	
		2.2. Biroul N2			
95	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti  din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	4,80	
96	IE05A
	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	1,80	
97	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,00	
98	RpCR41A
	Curatarea manuala a suprafetelor peretlor  de vopsea de var 	m2	45,10	
99	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	45,10	
100	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,10	
101	CK26B
	Cornier din aluminiu la glafuri	m	26,50	
102	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,10	
103	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 	m2	45,10	
104	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	45,10	
105	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,10	
106	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,40	
107	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,80	
108	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	3,00	
109	СF59E
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2	0,51	
110	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	10,01	
111	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la glafuri	m2	10,01	
112	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafurilor, 	m2	10,01	
113	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	10,01	
114	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,01	
115	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,80	
116	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte PVC	m2	19,20	
117	RpEA02A
	Montarea tubului izolant gofrat	m	32,00	
118	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	18,00	
119	RpEB03C
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	14,00	
120	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	
121	RpEE03B
	Montarea prizelor duble	buc	6,00	
122	08-03-594-8
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,02	
123	576878
	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc	2,00	
124	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	8,00	
		2.3. Biroul N3			
125	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti  din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	18,34	
126	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,10	
127	IE05A
	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	0,60	
128	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00	
129	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	42,80	
130	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	42,80	
131	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 	m2	42,80	
132	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	42,80	
133	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,80	
134	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,40	
135	CK26B
	Cornier din aluminiu la glafuri	m	8,00	
136	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,10	
137	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,00	
138	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,10	
139	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte PVC	m2	9,10	
140	RpEA02A
	Montarea tubului izolant (gofrat)	m	12,00	
141	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	7,00	
142	RpEB03C
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	5,00	
143	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	
144	RpEE03B
	Montarea prizelor duble	buc	1,00	
145	08-03-594-8
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,01	
146	576878
	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc	1,00	
147	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	4,00	
		2.4. Biroul N4			
148	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti  din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	12,00	
149	IE05A
	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	0,60	
150	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,00	
151	RpCR41A
	Curatarea manuala a suprafetelor peretlor  de vopsea de var 	m2	54,09	
152	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	54,09	
153	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,09	
154	CK26B
	Cornier din aluminiu la glafuri	m	7,80	
155	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,09	
156	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 	m2	54,09	
157	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	54,09	
158	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,09	
159	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,43	
160	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,50	
161	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,00	
162	СF59E
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2	0,51	
163	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,60	
164	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la glafuri	m2	3,60	
165	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafurilor, 	m2	3,60	
166	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,60	
167	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,60	
168	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	15,50	
169	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte PVC	m2	16,30	
170	RpEA02A
	Montarea tubului izolant gofrat	m	12,00	
171	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	8,00	
172	RpEB03C
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	4,00	
173	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	
174	RpEE03B
	Montarea prizelor duble	buc	3,00	
175	08-03-594-8
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,02	
176	576878
	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc	2,00	
177	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	8,00	
		2.5. Biroul N5			
178	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti  din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	19,20	
179	IE05A
	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	1,80	
180	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,00	
181	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	142,23	
182	RpCR41A
	Curatarea manuala a suprafetelor peretlor  de vopsea de var 	m2	164,97	
183	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	164,97	
184	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	164,97	
185	CK26B
	Cornier din aluminiu la glafuri	m	50,50	
186	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	164,97	
187	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 	m2	164,97	
188	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	164,97	
189	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	164,97	
190	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,40	
191	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	49,40	
192	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	3,00	
193	СF59E
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2	1,67	
194	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	10,53	
195	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la glafuri	m2	10,53	
196	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafurilor, 	m2	10,53	
197	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	10,53	
198	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,53	
199	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	30,10	
200	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte PVC	m2	50,30	
201	RpEA02A
	Montarea tubului izolant (gofrat)	m	36,00	
202	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	24,00	
203	RpEB03C
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	12,00	
204	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,03	
205	RpEE03B
	Montarea prizelor duble	buc	6,00	
206	08-03-594-8
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,06	
207	576878
	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc	6,00	
208	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	24,00	
		2.6. Biroul N7			
209	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	22,62	
210	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	17,80	
211	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,40	
212	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,40	
213	СF59E
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2	0,51	
214	CK26B
	Cornier din aluminiu la glafuri	m	5,10	
215	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor si peretilor	m2	2,10	
216	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la glafuri	m2	2,10	
217	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafurilor, 	m2	2,10	
218	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,51	
219	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri,  aplicate pe pereti gletuiti	m2	22,62	
220	CL21B
	Praguri de trecere din aliminiu la podele 13cm latime	m	1,00	
221	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp	m	5,00	
		2.7. Biroul N8			
222	СF59E
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2	0,51	
223	CK26B
	Cornier din aluminiu la glafuri	m	5,10	
224	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	1,50	
225	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	1,50	
226	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 	m2	1,50	
227	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	60,60	
228	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,60	
229	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,48	
		2.8. Biroul N8a			
230	IE05A
	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	0,60	
231	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,00	
232	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	61,80	
233	RpCR41A
	Curatarea manuala a suprafetelor peretlor  de vopsea de var 	m2	55,82	
234	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	56,20	
235	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,20	
236	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	56,20	
237	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,20	
238	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,20	
239	СF59E
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2	0,51	
240	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,60	
241	CK26B
	Cornier din aluminiu la glafuri	m	20,20	
242	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,60	
243	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 	m2	3,60	
244	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,60	
245	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,60	
246	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,00	
247	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,00	
248	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte PVC	m2	16,86	
249	RpEA02A
	Montarea tubului izolant (gofrat)	m	17,40	
250	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	9,40	
251	RpEB03C
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	8,00	
252	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	
253	RpEE03B
	Montarea prizelor duble	buc	2,00	
254	08-03-594-8
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,02	
255	576878
	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc	2,00	
256	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	8,00	
		2.9. Biroul N9			
257	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,50	
258	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,50	
259	СF59E
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2	1,02	
260	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	5,50	
261	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,50	
262	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 	m2	5,50	
263	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	80,67	
264	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,67	
265	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,64	
266	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,22	
267	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,22	
268	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	20,00	
269	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte PVC	m2	22,50	
		2.10. Biroul N10			
270	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	4,60	
271	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,60	
272	CK26B
	Cornier din aluminiu la glafuri	m	10,20	
273	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 	m2	4,60	
274	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	83,26	
275	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	83,26	
276	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,25	
277	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,60	
278	СF59E
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2	1,79	
279	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,99	
280	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,99	
281	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	20,00	
282	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte PVC	m2	21,00	
283	RpEA02A
	Montarea tubului izolant (gofrat)	m	12,00	
284	RpEB03C
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	12,00	
285	08-03-594-8
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,02	
286	576878
	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc	2,00	
287	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	8,00	
		2.11. Biroul N11			
288	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	6,10	
289	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,10	
290	CK26B
	Cornier din aluminiu la glafuri	m	10,20	
291	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 	m2	6,10	
292	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	76,17	
293	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,17	
294	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,80	
295	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,90	
296	СF59E
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2	1,67	
297	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,90	
298	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,90	
299	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	20,00	
300	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte PVC	m2	20,96	
301	RpEA02A
	Montarea tubului izolant (gofrat)	m	12,00	
302	RpEB03C
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	12,00	
303	08-03-594-8
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,02	
304	576878
	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc	2,00	
305	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	8,00	
		2.12. Biroul N12			
306	IE05A
	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si demontarea lor	m2	1,80	
307	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,00	
308	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	66,70	
309	RpCR41A
	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor   de vopsea de var 	m2	31,85	
310	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	31,85	
311	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	31,85	
312	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	31,85	
313	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,85	
314	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,85	
315	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	31,68	
316	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	67,79	
317	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	10,75	
318	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	78,54	
319	CK26B
	Cornier din aluminiu la glafuri	m	36,90	
320	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 	m2	78,54	
321	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	78,54	
322	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,54	
323	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,65	
324	CN05D
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi (pervaz)	m2	1,82	
325	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	2,00	
326	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp plinte PVC	m2	31,85	
327	RpEA02A
	Montarea tubului izolant (gofrat)	m	36,00	
328	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	24,00	
329	RpEB03C
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	12,00	
330	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	
331	RpEE03B
	Montarea prizelor duble	buc	4,00	
332	08-03-594-8
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,03	
333	576878
	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc	3,00	
334	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	12,00	

   Preşedintele grupului de lucru
   pentru achiziţii publice
   din cadrul Judecătoriei Soroca                                           Vadim BELOUS