Reparatia accesului din str.Melestiu catre Lacul nr.1 din parcul "Valea Trandafirilor, ridixarea nivelului landsaftului, curatirea si amenajarea izvorelor, restabilirea aleii, amenajarea pistei pentru biciclisti, instalarea iluminatului noctum	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3537-2-3
Deviz-oferta № 3537-2-3
Lucrari de constructii RG-4
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii					
		Capitolul 1.1. Izvor					
1	Rp Iz A01 A
	Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii protectiilor anticorozive, executata pe suprafete intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 1-2 mm-существующей поверхности	m2	30,40			
 2	RpDB35A
	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	7,50			
 3	RCsB21C k=0,36
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm 	buc	190,00			
 4	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari 	buc	190,00			
 5	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare d8A1	kg	12,00			
 6	RCsD08A
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp	kg	60,80			
 7	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 	m2	30,40			
 8	CA02B
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) B20	m3	0,40			
 9	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari 	buc	190,00			
 10	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 	m2	50,00			
 11	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,80			
 12	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,50			
 13	TsC53A k=2
	Compactarea pamintului cu pietris gr.100mm	100m2	1,00			
 14	CA03F01
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..B20	m3	3,50			
 15	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	25,20			
 16	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 	kg	41,50			
 17	CG01A1К=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	5,80			
 18	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	15,00			
   		Capitolul 1.2. Canal de scurgere 2					
19	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II 	100 m3	0,17			
 20	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,50			
 21	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris 	m3	1,90			
 22	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.., B20.	m3	5,80			
 23	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  ( Опалубка )	m2	65,12			
 24	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi C1	kg	267,70			
 25	AcE06A
	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Rama din fonta cu zabrelr L=915mm G1	buc	6,00			
 26	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.., B20. Pa1	m3	1,12			
 27	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile 	m2	124,93			
 28	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 	kg	80,60			
   		Capitolul 1.3. Canal de scurgere 3					
29	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II 	100 m3	0,09			
 30	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,30			
 31	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris 	m3	1,10			
 32	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.., B20.	m3	3,20			
 33	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  ( Опалубка )	m2	35,52			
 34	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi C1	kg	146,00			
 35	AcE06A
	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Rama din fonta cu zabrelr L=915mm G1	buc	6,00			
 36	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.., B20. Pa1	m3	0,36			
 37	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile 	m2	40,30			
 38	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 	kg	26,00			
   		Capitolul 1.4. Canal de scurgere 4 pentru perioada de constructie 					
39	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris 	m3	0,30			
 40	CA02B
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)  B15	m3	0,30			
 41	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm PVC SN4 d=250	m	7,60			
   		Capitolul 1.5. Canal de scurgere 5					
42	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,90			
 43	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,30			
 44	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris 	m3	1,00			
 45	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.., B20.	m3	1,70			
 46	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  ( Опалубка )	m2	45,30			
 47	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi C1	kg	116,10			
 48	AcE06A
	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Rama din fonta cu zabrelr L=915mm G1	buc	1,00			
 49	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.., B20. Pa1	m3	0,40			
 50	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile 	m2	44,30			
 51	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 	kg	28,60			
     		Capitolul 2. Elemente monolite					
		Capitolul 2.1. Lucrari de terasimente					
52	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II 	100 m3	3,12			
 53	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	9,65			
 54	TsD02B1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	2,09			
 55	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,09			
 56	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	52,32			
   		Capitolul 2.2. Camin monolit C2-1, C2-2.					
57	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3	2,00			
 58	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.., Pfm1, B20.	m3	4,90			
 59	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  	m2	6,84			
 60	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	913,55			
 61	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.., B20-perete Pm1	m3	14,70			
 62	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  	m2	83,69			
 63	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	490,58			
 64	CP16A
	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale -П21д-8	buc	3,00			
 65	CP16A
	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale -ПO4	buc	2,00			
 66	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Скобы 	kg	8,12			
 67	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I - Люк  типа ТМД	buc	2,00			
 68	AcE06A
	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Решетка Gr1	buc	2,00			
   		Capitolul 2.3. Canal Cm1					
69	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris 	m3	1,30			
 70	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.., B20.	m3	5,80			
 71	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  ( Опалубка )	m2	40,30			
 72	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi C1	kg	304,20			
 73	AcE06A
	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Rama din fonta cu zabrelr L=915mm G1	buc	21,00			
   		Capitolul 2.4. Gura canal monolit Gm1					
74	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3	0,60			
 75	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.., Pfm1, B20.	m3	1,70			
 76	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  	m2	3,85			
 77	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	88,16			
 78	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.., B20-perete Pm1	m3	3,20			
 79	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  	m2	21,33			
 80	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	265,72			
 81	AcE06A
	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Решетка Gr2	buc	1,00			
   		Capitolul 2.5. Canal de scurgere CSC1(PL-22) L=152m					
82	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris 	m3	91,20			
 83	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.., B20.	m3	77,52			
 84	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi C1	kg	1 085,28			
     
	Total:					
	Total	 лей				
	Asigurari sociale de stat	24,00 %				
	Cheltuieli de transport	7,00 %				
	Cheltuieli pentru depozitare	2,00 %				
	Total	100,00 %				
	Cheltuieli de regie	14,50 %				
	Total	100,00 %				
	Beneficiu de deviz	6,00 %				
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor