Lucrari de reparatie in sediului FISC Ungheni	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № Estimativ
 Lucrari de reparatie in sediului FISC Ungheni

Valoarea de deviz  312 328,14 lei	
Intocmit in preţuri  curente 09.10.2018
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Cabinetul 403
					
		1.1. Pereti
					
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	28,93	4,10
——————————
1,20
	118,74
——————————
34,80
	
2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	28,93	27,28
——————————
22,00
	789,30
——————————
636,40
	
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	28,93	4,10
——————————
1,20
	118,74
——————————
34,80
	
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	28,93	38,62
——————————
22,00
	1 117,23
——————————
636,40

		Total Pereti
Inclusiv salariu				2 144,01
1 342,40	
		1.2. Tavan
					
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	11,48	215,29
——————————
87,98
	2 471,48
——————————
1 010,00

		Total Tavan
Inclusiv salariu				2 471,48
1 010,00	
		1.3. Glafuri la geamuri-usi interior exterior
					
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	8,40	10,90
——————————
10,81
	91,60
——————————
90,80
	
7	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	21,00	30,84
——————————
26,40
	647,61
——————————
554,40
	
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	4,09
——————————
1,19
	34,36
——————————
10,00
	
9	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	21,00	52,32
——————————
44,00
	1 098,72
——————————
924,00
	
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	8,40	89,03
——————————
59,43
	747,82
——————————
499,20
	
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	8,40	18,10
——————————
8,00
	152,04
——————————
67,20
	
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	8,40	27,29
——————————
22,00
	229,20
——————————
184,80
	
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	4,09
——————————
1,19
	34,36
——————————
10,00
	
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	8,40	38,62
——————————
22,00
	324,40
——————————
184,80

		Total Glafuri la geamuri-usi interior exterior
Inclusiv salariu				3 360,11
2 525,20	
		1.4. Elctricitate
					
15	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	54,86
——————————
12,40
	329,16
——————————
74,40
	
16	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	51,55
——————————
10,80
	51,55
——————————
10,80
	
17	RpEC01B	Montarea locului de lampa 
	buc	4,00	354,76
——————————
151,60
	1 419,05
——————————
606,40
	
18	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)
	buc	4,00	348,16
——————————
44,00
	1 392,64
——————————
176,00

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				3 192,40
867,60	
							
		Total Cabinetul 403
Inclusiv salariu				11 168,00
5 745,20	
		2. Cabinet 406
					
		2.1. Pereti
					
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	37,05	4,10
——————————
1,20
	151,86
——————————
44,40
	
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	37,05	27,29
——————————
22,00
	1 011,00
——————————
815,20
	
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	37,05	4,10
——————————
1,20
	151,86
——————————
44,40
	
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	37,05	38,62
——————————
22,00
	1 430,84
——————————
815,20

		Total Pereti
Inclusiv salariu				2 745,56
1 719,20	
		2.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	8,40	10,90
——————————
10,81
	91,60
——————————
90,80
	
24	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	21,00	30,84
——————————
26,40
	647,61
——————————
554,40
	
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	4,09
——————————
1,19
	34,36
——————————
10,00
	
26	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	21,00	52,32
——————————
44,00
	1 098,72
——————————
924,00
	
27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	8,40	89,03
——————————
59,43
	747,82
——————————
499,20
	
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	8,40	18,10
——————————
8,00
	152,04
——————————
67,20
	
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	8,40	27,29
——————————
22,00
	229,20
——————————
184,80
	
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	4,09
——————————
1,19
	34,36
——————————
10,00
	
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	8,40	38,62
——————————
22,00
	324,40
——————————
184,80

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				3 360,11
2 525,20	
		2.3. Elctricitate
					
32	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	54,86
——————————
12,40
	329,16
——————————
74,40
	
33	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	51,55
——————————
10,80
	51,55
——————————
10,80

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				380,71
85,20	
							
		Total Cabinet 406
Inclusiv salariu				6 486,38
4 329,60	
		3. Cabinetul 408
					
		3.1. Pereti
					
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	32,00	4,10
——————————
1,20
	131,20
——————————
38,40
	
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	32,00	27,28
——————————
22,00
	873,10
——————————
704,00
	
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	32,00	4,10
——————————
1,20
	131,20
——————————
38,40
	
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	32,00	38,62
——————————
22,00
	1 235,84
——————————
704,00

		Total Pereti
Inclusiv salariu				2 371,34
1 484,80	
		3.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	8,40	10,90
——————————
10,81
	91,60
——————————
90,80
	
39	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	21,00	30,84
——————————
26,40
	647,61
——————————
554,40
	
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	4,09
——————————
1,19
	34,36
——————————
10,00
	
41	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	21,00	52,32
——————————
44,00
	1 098,72
——————————
924,00
	
42	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	8,40	89,03
——————————
59,43
	747,82
——————————
499,20
	
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	8,40	18,10
——————————
8,00
	152,04
——————————
67,20
	
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	8,40	27,29
——————————
22,00
	229,20
——————————
184,80
	
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	4,09
——————————
1,19
	34,36
——————————
10,00
	
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	8,40	38,62
——————————
22,00
	324,40
——————————
184,80

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				3 360,11
2 525,20	
		3.3. Elctricitate
					
47	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	54,86
——————————
12,40
	329,16
——————————
74,40
	
48	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	51,55
——————————
10,80
	51,55
——————————
10,80

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				380,71
85,20	
							
		Total Cabinetul 408
Inclusiv salariu				6 112,16
4 095,20	
		4. Cabinetul 407
					
		4.1. Pereti
					
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	33,40	4,10
——————————
1,20
	136,86
——————————
40,00
	
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	33,40	27,28
——————————
22,00
	911,25
——————————
734,80
	
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	33,40	4,10
——————————
1,20
	136,86
——————————
40,00
	
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	33,40	38,62
——————————
22,00
	1 289,90
——————————
734,80

		Total Pereti
Inclusiv salariu				2 474,87
1 549,60	
		4.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	4,00	10,90
——————————
10,80
	43,60
——————————
43,20
	
54	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	10,00	30,90
——————————
26,40
	309,02
——————————
264,00
	
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,00	4,10
——————————
1,20
	16,40
——————————
4,80
	
56	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	10,00	52,32
——————————
44,00
	523,20
——————————
440,00
	
57	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	4,00	89,02
——————————
59,40
	356,06
——————————
237,60
	
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	4,00	18,10
——————————
8,00
	72,40
——————————
32,00
	
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	4,00	27,27
——————————
22,00
	109,10
——————————
88,00
	
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,00	4,10
——————————
1,20
	16,40
——————————
4,80
	
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	4,00	38,62
——————————
22,00
	154,48
——————————
88,00

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				1 600,66
1 202,40	
		4.3. Elctricitate
					
62	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	54,86
——————————
12,40
	329,16
——————————
74,40
	
63	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	51,55
——————————
10,80
	51,55
——————————
10,80

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				380,71
85,20	
							
		Total Cabinetul 407
Inclusiv salariu				4 456,24
2 837,20	
		5. Sala de sedinta
					
		5.1. Pereti
					
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	67,65	4,10
——————————
1,20
	277,40
——————————
81,20
	
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	67,65	27,29
——————————
22,00
	1 845,90
——————————
1 488,40
	
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	67,65	4,10
——————————
1,20
	277,40
——————————
81,20
	
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	67,65	38,62
——————————
22,00
	2 612,72
——————————
1 488,40

		Total Pereti
Inclusiv salariu				5 013,42
3 139,20	
		5.2. Pardosele
					
68	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	37,21	19,91
——————————
18,40
	740,80
——————————
684,80
	
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	9,98	54,57
——————————
28,02
	544,64
——————————
279,60
	
70	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	37,21	208,34
——————————
52,00
	7 752,20
——————————
1 934,80

		Total Pardosele
Inclusiv salariu				9 037,64
2 899,20	
		5.3. Glafuri la geamuri-usi 
					
71	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	4,00	10,90
——————————
10,80
	43,60
——————————
43,20
	
72	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	10,00	30,90
——————————
26,40
	309,02
——————————
264,00
	
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,00	4,10
——————————
1,20
	16,40
——————————
4,80
	
74	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	10,00	52,32
——————————
44,00
	523,20
——————————
440,00
	
75	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	4,00	89,02
——————————
59,40
	356,06
——————————
237,60
	
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	4,00	18,10
——————————
8,00
	72,40
——————————
32,00
	
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	4,00	27,27
——————————
22,00
	109,10
——————————
88,00
	
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,00	4,10
——————————
1,20
	16,40
——————————
4,80
	
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	4,00	38,62
——————————
22,00
	154,48
——————————
88,00

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				1 600,66
1 202,40	
		5.4. Tavan
					
80	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	37,21	215,35
——————————
88,00
	8 013,05
——————————
3 274,40

		Total Tavan
Inclusiv salariu				8 013,05
3 274,40	
		5.5. Elctricitate
					
81	RpEC04A	Montarea locului de priza 
	buc	9,00	381,90
——————————
149,20
	3 437,10
——————————
1 342,80
	
82	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	9,00	54,84
——————————
12,40
	493,58
——————————
111,60
	
83	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator
	buc	9,00	354,75
——————————
151,60
	3 192,75
——————————
1 364,40
	
84	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	51,55
——————————
10,80
	51,55
——————————
10,80
	
85	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)
	buc	9,00	348,16
——————————
44,00
	3 133,44
——————————
396,00

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				10 308,42
3 225,60	
							
		Total Sala de sedinta
Inclusiv salariu				33 973,19
13 740,80	
		6. Cabinetul 410
					
		6.1. Pereti
					
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	27,01	4,10
——————————
1,20
	110,70
——————————
32,40
	
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	27,01	27,28
——————————
21,99
	736,75
——————————
594,00
	
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	27,01	4,10
——————————
1,20
	110,70
——————————
32,40
	
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	27,01	38,62
——————————
22,01
	1 043,24
——————————
594,40

		Total Pereti
Inclusiv salariu				2 001,39
1 253,20	
		6.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	8,00	10,90
——————————
10,80
	87,20
——————————
86,40
	
91	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	22,00	30,78
——————————
26,40
	677,18
——————————
580,80
	
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,00	4,10
——————————
1,20
	32,80
——————————
9,60
	
93	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	22,00	52,32
——————————
44,00
	1 151,04
——————————
968,00
	
94	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	8,00	89,05
——————————
59,45
	712,42
——————————
475,60
	
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	8,00	18,10
——————————
8,00
	144,80
——————————
64,00
	
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	8,00	27,29
——————————
22,00
	218,30
——————————
176,00
	
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,00	4,10
——————————
1,20
	32,80
——————————
9,60
	
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	8,00	38,62
——————————
22,00
	308,96
——————————
176,00

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				3 365,50
2 546,00	
		6.3. Elctricitate
					
99	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	54,86
——————————
12,40
	329,16
——————————
74,40
	
100	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	51,55
——————————
10,80
	51,55
——————————
10,80

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				380,71
85,20	
							
		Total Cabinetul 410
Inclusiv salariu				5 747,60
3 884,40	
		7. Cabinetul 405
					
		7.1. Pereti
					
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	49,21	4,10
——————————
1,20
	201,88
——————————
59,20
	
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	49,21	27,28
——————————
22,00
	1 342,45
——————————
1 082,40
	
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	49,21	4,10
——————————
1,20
	201,88
——————————
59,20
	
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	49,21	38,62
——————————
22,00
	1 900,60
——————————
1 082,80

		Total Pereti
Inclusiv salariu				3 646,81
2 283,60	
		7.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	8,00	10,90
——————————
10,80
	87,20
——————————
86,40
	
106	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	22,00	30,78
——————————
26,40
	677,18
——————————
580,80
	
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,00	4,10
——————————
1,20
	32,80
——————————
9,60
	
108	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	22,00	52,32
——————————
44,00
	1 151,04
——————————
968,00
	
109	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	8,00	89,05
——————————
59,45
	712,42
——————————
475,60
	
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	8,00	18,10
——————————
8,00
	144,80
——————————
64,00
	
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	8,00	27,29
——————————
22,00
	218,30
——————————
176,00
	
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,00	4,10
——————————
1,20
	32,80
——————————
9,60
	
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	8,00	38,62
——————————
22,00
	308,96
——————————
176,00

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				3 365,50
2 546,00	
		7.3. Elctricitate
					
114	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	9,00	54,84
——————————
12,40
	493,58
——————————
111,60
	
115	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	51,55
——————————
10,80
	51,55
——————————
10,80

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				545,13
122,40	
							
		Total Cabinetul 405
Inclusiv salariu				7 557,44
4 952,00	
		8. Cabinetul 411
					
		8.1. Pereti
					
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	37,69	4,10
——————————
1,20
	154,40
——————————
45,20
	
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	37,69	27,29
——————————
22,00
	1 028,40
——————————
829,20
	
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	37,69	4,10
——————————
1,20
	154,40
——————————
45,20
	
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	37,69	38,62
——————————
22,00
	1 455,52
——————————
829,20

		Total Pereti
Inclusiv salariu				2 792,72
1 748,80	
		8.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
120	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	8,00	10,90
——————————
10,80
	87,20
——————————
86,40
	
121	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	22,00	30,78
——————————
26,40
	677,18
——————————
580,80
	
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,00	4,10
——————————
1,20
	32,80
——————————
9,60
	
123	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	22,00	52,32
——————————
44,00
	1 151,04
——————————
968,00
	
124	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	8,00	89,05
——————————
59,45
	712,42
——————————
475,60
	
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	8,00	18,10
——————————
8,00
	144,80
——————————
64,00
	
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	8,00	27,29
——————————
22,00
	218,30
——————————
176,00
	
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,00	4,10
——————————
1,20
	32,80
——————————
9,60
	
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	8,00	38,62
——————————
22,00
	308,96
——————————
176,00

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				3 365,50
2 546,00	
		8.3. Elctricitate
					
129	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	54,86
——————————
12,40
	329,16
——————————
74,40
	
130	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	51,55
——————————
10,80
	51,55
——————————
10,80

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				380,71
85,20	
							
		Total Cabinetul 411
Inclusiv salariu				6 538,93
4 380,00	
		9. Cabinetul 412
					
		9.1. Pereti
					
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	22,57	4,11
——————————
1,21
	92,74
——————————
27,20
	
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	22,57	27,30
——————————
22,01
	616,05
——————————
496,80
	
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	22,57	4,11
——————————
1,21
	92,74
——————————
27,20
	
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	22,57	38,62
——————————
21,99
	871,65
——————————
496,40

		Total Pereti
Inclusiv salariu				1 673,18
1 047,60	
		9.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	8,00	10,90
——————————
10,80
	87,20
——————————
86,40
	
136	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	28,00	31,06
——————————
26,40
	869,72
——————————
739,20
	
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,00	4,10
——————————
1,20
	32,80
——————————
9,60
	
138	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	28,00	52,32
——————————
44,00
	1 464,96
——————————
1 232,00
	
139	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	8,00	89,05
——————————
59,45
	712,42
——————————
475,60
	
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	8,00	18,10
——————————
8,00
	144,80
——————————
64,00
	
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	8,00	27,29
——————————
22,00
	218,30
——————————
176,00
	
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,00	4,10
——————————
1,20
	32,80
——————————
9,60
	
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	8,00	38,62
——————————
22,00
	308,96
——————————
176,00

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				3 871,96
2 968,40	
		9.3. Elctricitate
					
144	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	54,86
——————————
12,40
	329,16
——————————
74,40
	
145	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	51,55
——————————
10,80
	51,55
——————————
10,80

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				380,71
85,20	
							
		Total Cabinetul 412
Inclusiv salariu				5 925,85
4 101,20	
		10. Cabinetul 413
					
		10.1. Pereti
					
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	44,77	4,10
——————————
1,20
	183,52
——————————
53,60
	
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	44,76	27,29
——————————
22,00
	1 221,30
——————————
984,80
	
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	44,76	4,10
——————————
1,20
	183,36
——————————
53,60
	
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	44,77	38,62
——————————
22,00
	1 729,03
——————————
984,80

		Total Pereti
Inclusiv salariu				3 317,21
2 076,80	
		10.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
150	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	8,40	10,90
——————————
10,81
	91,60
——————————
90,80
	
151	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	21,00	30,84
——————————
26,40
	647,61
——————————
554,40
	
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	4,09
——————————
1,19
	34,36
——————————
10,00
	
153	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	21,00	52,32
——————————
44,00
	1 098,72
——————————
924,00
	
154	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	8,40	89,03
——————————
59,43
	747,82
——————————
499,20
	
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	8,40	18,10
——————————
8,00
	152,04
——————————
67,20
	
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	8,40	27,29
——————————
22,00
	229,20
——————————
184,80
	
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	4,09
——————————
1,19
	34,36
——————————
10,00
	
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	8,40	38,62
——————————
22,00
	324,40
——————————
184,80

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				3 360,11
2 525,20	
		10.3. Elctricitate
					
159	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	9,00	54,84
——————————
12,40
	493,58
——————————
111,60
	
160	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	51,55
——————————
10,80
	51,55
——————————
10,80

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				545,13
122,40	
							
		Total Cabinetul 413
Inclusiv salariu				7 222,45
4 724,40	
		11. Cabinetul 414
					
		11.1. Pereti
					
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	23,69	4,09
——————————
1,20
	97,00
——————————
28,40
	
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	23,69	27,28
——————————
22,00
	646,35
——————————
521,20
	
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	23,69	4,09
——————————
1,20
	97,00
——————————
28,40
	
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	23,69	38,62
——————————
22,00
	914,94
——————————
521,20

		Total Pereti
Inclusiv salariu				1 755,29
1 099,20	
		11.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	8,00	10,90
——————————
10,80
	87,20
——————————
86,40
	
166	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	22,00	30,78
——————————
26,40
	677,18
——————————
580,80
	
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,00	4,10
——————————
1,20
	32,80
——————————
9,60
	
168	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	22,00	52,32
——————————
44,00
	1 151,04
——————————
968,00
	
169	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	8,00	89,05
——————————
59,45
	712,42
——————————
475,60
	
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	8,00	18,10
——————————
8,00
	144,80
——————————
64,00
	
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	8,00	27,29
——————————
22,00
	218,30
——————————
176,00
	
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,00	4,10
——————————
1,20
	32,80
——————————
9,60
	
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	8,00	38,62
——————————
22,00
	308,96
——————————
176,00

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				3 365,50
2 546,00	
		11.3. Elctricitate
					
174	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	54,86
——————————
12,40
	329,16
——————————
74,40
	
175	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	51,55
——————————
10,80
	51,55
——————————
10,80

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				380,71
85,20	
							
		Total Cabinetul 414
Inclusiv salariu				5 501,50
3 730,40	
		12. Coridor
					
		12.1. Pereti
					
176	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	58,00	37,60
——————————
37,60
	2 180,80
——————————
2 180,80
	
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	114,30	4,10
——————————
1,20
	468,54
——————————
137,20
	
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	114,30	27,29
——————————
22,00
	3 118,80
——————————
2 514,80
	
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	114,30	4,10
——————————
1,20
	468,54
——————————
137,20
	
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	114,30	38,62
——————————
22,00
	4 414,32
——————————
2 514,80

		Total Pereti
Inclusiv salariu				10 651,00
7 484,80	
		12.2. Tavan plus tavan deteriorat
					
181	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	60,00	215,35
——————————
88,00
	12 921,00
——————————
5 280,00

		Total Tavan plus tavan deteriorat
Inclusiv salariu				12 921,00
5 280,00	
		12.3. Elctricitate
					
182	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	54,86
——————————
12,40
	329,16
——————————
74,40
	
183	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	4,00	51,40
——————————
10,80
	205,60
——————————
43,20

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				534,76
117,60	
							
		Total Coridor
Inclusiv salariu				24 106,76
12 882,40	
		13. Cabinetul 404
					
		13.1. Pereti
					
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	33,45	4,10
——————————
1,20
	137,02
——————————
40,00
	
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	33,45	27,29
——————————
22,00
	912,75
——————————
736,00
	
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	33,45	4,10
——————————
1,20
	137,02
——————————
40,00
	
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	33,45	38,62
——————————
22,00
	1 291,92
——————————
736,00

		Total Pereti
Inclusiv salariu				2 478,71
1 552,00	
		13.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
188	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	8,40	10,90
——————————
10,81
	91,60
——————————
90,80
	
189	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	21,00	30,84
——————————
26,40
	647,61
——————————
554,40
	
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	4,09
——————————
1,19
	34,36
——————————
10,00
	
191	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	21,00	52,32
——————————
44,00
	1 098,72
——————————
924,00
	
192	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	8,40	89,03
——————————
59,43
	747,82
——————————
499,20
	
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	8,40	18,10
——————————
8,00
	152,04
——————————
67,20
	
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	8,40	27,29
——————————
22,00
	229,20
——————————
184,80
	
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	4,09
——————————
1,19
	34,36
——————————
10,00
	
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	8,40	38,62
——————————
22,00
	324,40
——————————
184,80

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				3 360,11
2 525,20	
		13.3. Elctricitate
					
197	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	54,86
——————————
12,40
	329,16
——————————
74,40
	
198	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	51,55
——————————
10,80
	51,55
——————————
10,80

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				380,71
85,20	
							
		Total Cabinetul 404
Inclusiv salariu				6 219,53
4 162,40	
		14. Cabinetul 402
					
		14.1. Pereti
					
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	28,09	4,09
——————————
1,20
	114,96
——————————
33,60
	
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	28,09	27,29
——————————
22,00
	766,45
——————————
618,00
	
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	28,09	4,09
——————————
1,20
	114,96
——————————
33,60
	
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	28,09	38,62
——————————
22,00
	1 084,78
——————————
618,00

		Total Pereti
Inclusiv salariu				2 081,15
1 303,20	
		14.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	8,40	10,90
——————————
10,81
	91,60
——————————
90,80
	
204	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	21,00	30,84
——————————
26,40
	647,61
——————————
554,40
	
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	4,09
——————————
1,19
	34,36
——————————
10,00
	
206	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	21,00	52,32
——————————
44,00
	1 098,72
——————————
924,00
	
207	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	8,40	89,03
——————————
59,43
	747,82
——————————
499,20
	
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	8,40	18,10
——————————
8,00
	152,04
——————————
67,20
	
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	8,40	27,29
——————————
22,00
	229,20
——————————
184,80
	
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	4,09
——————————
1,19
	34,36
——————————
10,00
	
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	8,40	38,62
——————————
22,00
	324,40
——————————
184,80

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				3 360,11
2 525,20	
		14.3. Elctricitate
					
212	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	9,00	54,84
——————————
12,40
	493,58
——————————
111,60
	
213	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	51,55
——————————
10,80
	51,55
——————————
10,80

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				545,13
122,40	
							
		Total Cabinetul 402
Inclusiv salariu				5 986,39
3 950,80	
		15. Cabinetul 401
					
		15.1. Pereti
					
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	53,56	4,10
——————————
1,20
	219,68
——————————
64,40
	
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	53,56	27,29
——————————
22,00
	1 461,40
——————————
1 178,40
	
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	53,56	4,10
——————————
1,20
	219,68
——————————
64,40
	
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	53,56	38,62
——————————
22,00
	2 068,52
——————————
1 178,40

		Total Pereti
Inclusiv salariu				3 969,28
2 485,60	
		15.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	8,40	10,90
——————————
10,81
	91,60
——————————
90,80
	
219	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	21,00	30,84
——————————
26,40
	647,61
——————————
554,40
	
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	4,09
——————————
1,19
	34,36
——————————
10,00
	
221	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	21,00	52,32
——————————
44,00
	1 098,72
——————————
924,00
	
222	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	8,40	89,03
——————————
59,43
	747,82
——————————
499,20
	
223	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	8,40	18,10
——————————
8,00
	152,04
——————————
67,20
	
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	8,40	27,29
——————————
22,00
	229,20
——————————
184,80
	
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	4,09
——————————
1,19
	34,36
——————————
10,00
	
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	8,40	38,62
——————————
22,00
	324,40
——————————
184,80

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				3 360,11
2 525,20	
		15.3. Elctricitate
					
227	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	12,00	54,86
——————————
12,40
	658,32
——————————
148,80
	
228	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	51,55
——————————
10,80
	51,55
——————————
10,80

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				709,87
159,60	
							
		Total Cabinetul 401
Inclusiv salariu				8 039,26
5 170,40	
		16. Antreu
					
		16.1. Pereti
					
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	26,19	4,11
——————————
1,21
	107,58
——————————
31,60
	
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	26,19	27,29
——————————
22,01
	714,85
——————————
576,40
	
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	26,19	4,11
——————————
1,21
	107,58
——————————
31,60
	
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	26,19	38,62
——————————
21,99
	1 011,44
——————————
576,00

		Total Pereti
Inclusiv salariu				1 941,45
1 215,60	
		16.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	4,00	10,90
——————————
10,80
	43,60
——————————
43,20
	
234	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	10,00	30,90
——————————
26,40
	309,02
——————————
264,00
	
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,00	4,10
——————————
1,20
	16,40
——————————
4,80
	
236	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	10,00	52,32
——————————
44,00
	523,20
——————————
440,00
	
237	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	4,00	89,02
——————————
59,40
	356,06
——————————
237,60
	
238	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	4,00	18,10
——————————
8,00
	72,40
——————————
32,00
	
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	4,00	27,27
——————————
22,00
	109,10
——————————
88,00
	
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	4,00	4,10
——————————
1,20
	16,40
——————————
4,80
	
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	4,00	38,62
——————————
22,00
	154,48
——————————
88,00

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				1 600,66
1 202,40	
		16.3. Elctricitate
					
242	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	54,86
——————————
12,40
	329,16
——————————
74,40
	
243	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	51,55
——————————
10,80
	51,55
——————————
10,80

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				380,71
85,20	
							
		Total Antreu
Inclusiv salariu				3 922,82
2 503,20	
		17. Anticamera
					
		17.1. Pereti
					
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	17,29	4,10
——————————
1,20
	70,84
——————————
20,80
	
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	17,29	27,29
——————————
22,00
	471,80
——————————
380,40
	
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	17,29	4,10
——————————
1,20
	70,84
——————————
20,80
	
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	17,29	38,62
——————————
22,00
	667,68
——————————
380,40

		Total Pereti
Inclusiv salariu				1 281,16
802,40	
		17.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	8,40	10,90
——————————
10,81
	91,60
——————————
90,80
	
249	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	21,00	30,84
——————————
26,40
	647,61
——————————
554,40
	
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	4,09
——————————
1,19
	34,36
——————————
10,00
	
251	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	21,00	52,32
——————————
44,00
	1 098,72
——————————
924,00
	
252	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	8,40	89,03
——————————
59,43
	747,82
——————————
499,20
	
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	8,40	18,10
——————————
8,00
	152,04
——————————
67,20
	
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	8,40	27,29
——————————
22,00
	229,20
——————————
184,80
	
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	4,09
——————————
1,19
	34,36
——————————
10,00
	
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	8,40	38,62
——————————
22,00
	324,40
——————————
184,80

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				3 360,11
2 525,20	
		17.3. Elctricitate
					
257	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	54,86
——————————
12,40
	329,16
——————————
74,40
	
258	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	51,55
——————————
10,80
	51,55
——————————
10,80

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				380,71
85,20	
							
		Total Anticamera
Inclusiv salariu				5 021,98
3 412,80	
		18. Cabinet
					
		18.1. Pereti
					
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	53,92	4,10
——————————
1,20
	221,24
——————————
64,80
	
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	53,92	27,28
——————————
22,00
	1 470,90
——————————
1 186,00
	
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	53,92	4,10
——————————
1,20
	221,24
——————————
64,80
	
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	53,92	38,63
——————————
22,00
	2 082,73
——————————
1 186,40

		Total Pereti
Inclusiv salariu				3 996,11
2 502,00	
		18.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
263	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	8,40	10,90
——————————
10,81
	91,60
——————————
90,80
	
264	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	21,00	30,84
——————————
26,40
	647,61
——————————
554,40
	
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	4,09
——————————
1,19
	34,36
——————————
10,00
	
266	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	21,00	52,32
——————————
44,00
	1 098,72
——————————
924,00
	
267	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	8,40	89,03
——————————
59,43
	747,82
——————————
499,20
	
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	8,40	18,10
——————————
8,00
	152,04
——————————
67,20
	
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	8,40	27,29
——————————
22,00
	229,20
——————————
184,80
	
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	4,09
——————————
1,19
	34,36
——————————
10,00
	
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	8,40	38,62
——————————
22,00
	324,40
——————————
184,80

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				3 360,11
2 525,20	
		18.3. Elctricitate
					
272	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	54,86
——————————
12,40
	329,16
——————————
74,40
	
273	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	51,55
——————————
10,80
	51,55
——————————
10,80

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				380,71
85,20	
							
		Total Cabinet
Inclusiv salariu				7 736,93
5 112,40	
		19. Cabinet 
					
		19.1. Pereti
					
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	46,00	4,10
——————————
1,20
	188,60
——————————
55,20
	
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	46,00	27,29
——————————
22,00
	1 255,15
——————————
1 012,00
	
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	46,00	4,10
——————————
1,20
	188,60
——————————
55,20
	
277	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	46,00	38,62
——————————
22,00
	1 776,52
——————————
1 012,00

		Total Pereti
Inclusiv salariu				3 408,87
2 134,40	
		19.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
278	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	8,40	10,90
——————————
10,81
	91,60
——————————
90,80
	
279	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	21,00	30,84
——————————
26,40
	647,61
——————————
554,40
	
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	4,09
——————————
1,19
	34,36
——————————
10,00
	
281	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	21,00	52,32
——————————
44,00
	1 098,72
——————————
924,00
	
282	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	8,40	89,03
——————————
59,43
	747,82
——————————
499,20
	
283	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	8,40	18,10
——————————
8,00
	152,04
——————————
67,20
	
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	8,40	27,29
——————————
22,00
	229,20
——————————
184,80
	
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	4,09
——————————
1,19
	34,36
——————————
10,00
	
286	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	8,40	38,62
——————————
22,00
	324,40
——————————
184,80

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				3 360,11
2 525,20	
		19.3. Elctricitate
					
287	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	54,86
——————————
12,40
	329,16
——————————
74,40
	
288	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	51,55
——————————
10,80
	51,55
——————————
10,80

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				380,71
85,20	
							
		Total Cabinet 
Inclusiv salariu				7 149,69
4 744,80	
		20. Cabinet 
					
		20.1. Pereti
					
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	30,79	4,10
——————————
1,20
	126,12
——————————
36,80
	
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	30,79	27,29
——————————
22,01
	840,30
——————————
677,60
	
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	30,79	4,10
——————————
1,20
	126,12
——————————
36,80
	
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	30,79	38,62
——————————
21,99
	1 189,00
——————————
677,20

		Total Pereti
Inclusiv salariu				2 281,54
1 428,40	
		20.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
293	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	8,40	10,90
——————————
10,81
	91,60
——————————
90,80
	
294	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	21,00	30,84
——————————
26,40
	647,61
——————————
554,40
	
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	4,09
——————————
1,19
	34,36
——————————
10,00
	
296	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	21,00	52,32
——————————
44,00
	1 098,72
——————————
924,00
	
297	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	8,40	89,03
——————————
59,43
	747,82
——————————
499,20
	
298	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	8,40	18,10
——————————
8,00
	152,04
——————————
67,20
	
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	8,40	27,29
——————————
22,00
	229,20
——————————
184,80
	
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	4,09
——————————
1,19
	34,36
——————————
10,00
	
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	8,40	38,62
——————————
22,00
	324,40
——————————
184,80

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				3 360,11
2 525,20	
		20.3. Elctricitate
					
302	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	54,86
——————————
12,40
	329,16
——————————
74,40
	
303	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	51,55
——————————
10,80
	51,55
——————————
10,80

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				380,71
85,20	
							
		Total Cabinet 
Inclusiv salariu				6 022,36
4 038,80	
		21. Cabinet jurist
					
		21.1. Pereti
					
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	20,00	4,10
——————————
1,20
	82,00
——————————
24,00
	
305	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	20,00	27,29
——————————
22,00
	545,70
——————————
440,00
	
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	20,00	4,10
——————————
1,20
	82,00
——————————
24,00
	
307	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	20,00	38,62
——————————
22,00
	772,40
——————————
440,00

		Total Pereti
Inclusiv salariu				1 482,10
928,00	
		21.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
308	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	8,40	10,90
——————————
10,81
	91,60
——————————
90,80
	
309	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m	21,00	30,84
——————————
26,40
	647,61
——————————
554,40
	
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	4,09
——————————
1,19
	34,36
——————————
10,00
	
311	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m	21,00	52,32
——————————
44,00
	1 098,72
——————————
924,00
	
312	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	8,40	89,03
——————————
59,43
	747,82
——————————
499,20
	
313	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	8,40	18,10
——————————
8,00
	152,04
——————————
67,20
	
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	8,40	27,29
——————————
22,00
	229,20
——————————
184,80
	
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	8,40	4,09
——————————
1,19
	34,36
——————————
10,00
	
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	8,40	38,62
——————————
22,00
	324,40
——————————
184,80

		Total Glafuri la geamuri-usi 
Inclusiv salariu				3 360,11
2 525,20	
		21.3. Elctricitate
					
317	RpEE03A	Montarea prizelor 
	buc	6,00	54,86
——————————
12,40
	329,16
——————————
74,40
	
318	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc	1,00	51,55
——————————
10,80
	51,55
——————————
10,80

		Total Elctricitate
Inclusiv salariu				380,71
85,20	
							
		Total Cabinet jurist
Inclusiv salariu				5 222,92
3 538,40	

		Total	 lei			180 118,38
	
		Transport materiale	7,00 %			5 167,78
	
		Fond social si medical	27,50 %			29 160,12
	
		Total	100,00 +			214 446,28
	
		Cheltuieli de regie	14,50 %			31 094,71
	
		Total	100,00 +			245 540,99
	
		Beneficiul	6,00 %			14 732,46
	
		Total	100,00 +			260 273,45
	
		TVA	20,00 %			52 054,69

Total deviz:
Inclisiv salariu				312 328,14
——————
106 036,80

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)