____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Academia militară a Armatei Naționale ,,Alexandru cel bun”;
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia asigurare resurse şi administrare; patrimoniu, Ministerul Apărării;
3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrări de reparație capitală interioare a etajului nr.3 din Blocul de învățământ, și Etajul nr.1 din clădirea administrativă, Academia militară a Forțelor Armate ,,Alexandru cel Bun”.

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari constructive 
	
		1.1. Incalzirea
	
1	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	57,12
	
2	RpIB01A
	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (recuperate)
	m2	57,12
	
3	IB20B
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc	68,00
	
4	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc	34,00
	
5	IC30D
	Dezaerator manuala d1/2
	buc	34,00
	
6	IC30D
	Elemente de racordare a radiatorului cu teava din otel avind diametrul de 25mm (futarca), din fonta
	buc	34,00
	
7	IC30D
	Element de dop pt calorifer din fonta
	buc	34,00
	
8	IC30D
	Portiune filetata din otel avind diametrul de 20mm
	buc	34,00
	
9	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 25mm
	buc	34,00
	
10	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	100,00
	
11	RpIE06A
	Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila
	m2	57,12
	
		1.2. Lucrari de demontare Grup sanita (Baie, uscatorie)
	
12	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	100,00
	
13	RCsB29K
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 120 mm
	buc	2,00
	
14	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile cu recuperare
	buc	6,00
	
15	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie
	m2	60,00
	
16	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	10,80
	
17	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti
	m2	95,00
	
18	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm
	m	6,00
	
19	RpSA04A
	Demontarea tevii din PVC d16-20mm
	m	30,00
	
20	TrB22H1A4
	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar  inaltimea de ridicare de 18-24 m (Ridicare materiale)
	t	20,00
	
21	TrB22H1A4
	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar  inaltimea de ridicare de 18-24 m (Coborire materiale)
	t	20,00
	
22	TrB01A1-9
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m
	t	20,00
	
23	TsI51B10
	Transportarea materialelor de constructie
	t	20,00
	
		1.3. Lucrari de  reparatie Grup sanitar (Baie, uscatorie)
	
24	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (fortan), bordura (delimitari) intre locul de imbaire (9 despartituri)
	m3	1,00
	
25	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin. Nota: K=2 se include doar pentru materiale si utilaj
	m2	50,00
	
26	IzF31B
	Hidroizolarea pardoselilor cu Membrana lichida monocomponenta Sikalastic, sau analogic, (Norma de consum pentru  Membrana lichida - 2).
	m2	50,00
	
27	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placii 300 x 300 mm
	m2	50,00
	
28	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.
	buc	8,00
	
29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betongrund
	m2	110,00
	
30	CF02A
	Tencuieli interioare de 9 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. Nota: K=3 se include doar pantru materiale si utilaje
	m2	110,00
	
31	CI06C4
	Placaj din fainata dimensiunea 250x400mm
	m2	110,00
	
32	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din Lambriuri PVC 250mm latime pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. Unitatea de masura pentru Lambriu se modifica din buc in m2, cu norma de consum de 1.05.
	m2	60,00
	
33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la ferestre
	m2	7,50
	
34	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferestre si usi, preparare mecanica a mortarului.
	m2	7,50
	
35	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre
	m2	7,50
	
36	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jurul tocurilor la usi si ferstre
	m2	7,50
	
37	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre
	m2	7,50
	
38	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre
	m2	7,50
	
39	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi
	m2	20,00
	
40	SC13A1
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton
	buc	2,00
	
41	Cost de piata
	Sirma pentru suport rufe, silver, din fir metalic + polietilena
	m	200,00
	
		1.4. Lucrari de demontare Grup sanita (veceu)
	
42	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	100,00
	
43	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	6,00
	
44	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	12,00
	
45	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"
	buc	12,00
	
46	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat
	buc	7,00
	
47	RpSC09A
	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat
	buc	5,00
	
48	RpCO56C
	Demontari: Glasvanduri din PVC cu recuperare
	m2	30,00
	
49	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti
	m2	60,00
	
50	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	40,00
	
51	RpSA04A
	Demontarea tevii din PVC d16-20mm
	m	30,00
	
52	TrB22H1A4
	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar  inaltimea de ridicare de 18-24 m (Ridicare materiale)
	t	20,00
	
53	TrB22H1A4
	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar  inaltimea de ridicare de 18-24 m (Coborire materiale)
	t	20,00
	
54	TrB01A1-9
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m
	t	20,00
	
55	TsI51B10
	Transportarea materialelor de constructie
	t	20,00
	
		1.5. Lucrari de reparatie Grup sanitar (Veceu)
	
56	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betongrund
	m2	110,00
	
57	CF02A
	Tencuieli interioare de 6 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. Nota: k=3 se include doar pentru materiale si utilaj.
	m2	110,00
	
58	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placii 300 x 300 mm
	m2	45,00
	
59	CI06C4
	Placaj din fainata dimensiunea 250x400mm
	m2	110,00
	
60	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la ferestre
	m2	7,50
	
61	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferestre si usi, preparare mecanica a mortarului.
	m2	7,50
	
62	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la ferestre
	m2	7,50
	
63	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jurul tocurilor la usi si ferstre
	m2	7,50
	
64	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la ferestre
	m2	7,50
	
65	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre
	m2	7,50
	
66	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi recuperate. Nota: Utilajul de ridicat se exclude.
	m2	30,00
	
67	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din Lambriuri PVC 250mm latime pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. Unitatea de masura pentru Lambriu se modifica din buc in m2, cu norma de consum de 1.05.
	m2	35,00
	
68	SC13A1
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton
	buc	12,00
	
69	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie 200x200 mm
	buc	2,00
	
		1.6. Lucrari de demontare (coridor, dormitoare)
	
70	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	400,00
	
71	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie
	m2	115,00
	
72	RpCO56A
	Demontari: unei usi din lemn
	m2	2,00
	
73	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	40,00
	
		1.7. Lucrari de reparatie (Coridor, dormitoare)
	
74	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placii 300 x 300 mm
	m2	115,00
	
75	CI14C
	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv 8 cm latime
	m	290,00
	
76	CD72B
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
	m2	4,00
	
77	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime, inclusiv coltare din aluminiu
	m	40,00
	
78	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu beton grund
	m2	800,00
	
79	CF02B
	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. Nota: K=2 se include doar pentru materiale si utilaj
	m2	800,00
	
80	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.
	m2	800,00
	
81	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	800,00
	
82	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	800,00
	
83	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	800,00
	
84	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	800,00
	
85	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	520,00
	
86	CK12B
	Usi metalice de intrare, 1 buc
	m2	2,00
	
87	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie 200x200 mm
	buc	58,00
	
		2. Electricitatea
	
88	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp
	m	200,00
	
89	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm
	m	200,00
	
90	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor duble
	buc	14,00
	
91	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  LED (Recuperate)
	buc	48,00
	
92	RpVC03B
	Montarea ventilatoarelor de perete
	buc	2,00
	
93	RpEE03A
	Montarea prizelor duble
	buc	20,00
	
94	SE57A
	Montarea preparator de apa calda menajera, (boiler) 150 litri
	buc	2,00
	
		3. Conduecte de apa si canalizarea
	
		3.1. Grup sanitar (baie, uscatorie)
	
95	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	20,00
	
96	SA38C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"
	buc	20,00
	
97	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot, reductie etc), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	5,00
	
98	SB11A
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	1,00
	
99	SA14B
	Teava din material plastic armat (fiberglass) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm. Nota: Se adauga robinet din PPR - 3 buc.
	m	60,00
	
100	SD02B
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton
	buc	9,00
	
		3.2. Grup sanitar (veceu)
	
101	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	10,00
	
102	SA38F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	5,00
	
103	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, cot imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	2,00
	
104	SB11C
	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	7,00
	
105	SA14B
	Teava din material plastic armat (fiberglass) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm. Nota: Se adauga robinet din PPR - 3 buc.
	m	60,00
	
106	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	12,00
	
107	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	14,00
	
108	SC09B
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din beton
	buc	5,00
	
109	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc.
	buc	7,00
	
110	SB09F
	Teava gofrata pt closet
	buc	7,00
	
		4. Statul major Parter
	
		4.1. Lucrari de demontare
	
111	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	50,00
	
112	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp
	m	100,00
	
113	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	41,00
	
114	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile cu recuperare
	buc	7,00
	
		4.2. lucrari de reparatie
	
115	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm
	m	100,00
	
116	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru EXISTENT, avind sectiunea de 3x1,5 mmp. NOTA: Resursul Cablu din cupru se exclude.
	m	100,00
	
117	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	140,00
	
118	CK03A
	Usi interioare din MDF de birouri (12 usi - 0.9 x 2,10 m, 1 usa - 1,50 x 2,20m) include toate accesoriile: tocuri, pervazuri, minere, lacat, etc. Culoarea va fi stabilita de Beneficiar
	m2	26,00
	
119	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu beton grund
	m2	300,00
	
120	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi
	m	105,00
	
121	CF50A
	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. Nota: Coeficientul K=2 se aplica doar la materiale
	m2	300,00
	
122	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund la pereti
	m2	300,00
	
123	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si tavane
	m2	300,00
	
124	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund
	m2	300,00
	
125	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate  la pereti si tavane
	m2	300,00
	
126	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat LED
	buc	7,00
	
127	CG06A
	Plinte din PVC, montate pe dibluri cu cap din PVC. Accesorii plinte: Coltare interioare - 15 buc; Coltare exterioare - 10 buc; Stopuri - 40 buc; Imbinari - 16 buc.
	m	100,00
	
		5. Utilaj
	
128	Cost de piata
	Ventilator industrial de perete, din otel. Diametrul de conectare - 25 cm; Productibilitatea min.1150 m3/h; Puterea min. 91W; Viteza de rotire min. 2990 rot/min.
	buc	2,00
	
129	Cost de piata
	Boiler electric 100 litri, cu toate accesoriile incluse pentru montare
	buc	2,00