CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat: Primaria s.Huluboaia
2. Organizatorul procedurii de achiziţie:___________________________
3. Obiectul achiziţiilor: Gazificarea cazangeriei gradinitei de copii din satul Huluboaia raionul Cahul

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrгrilor       	Unitatea de mгsurг 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Utilaj
			
1	
	Электромагнитный клапан д=50 мм
	buc	1,00	
 2	
	Сигнализатор загазованности
	buc	1,00	
 3	
	Сейсмический сенсор настенного монтажа с эл/магнитной катушкой SEISMIC M16
	buc	1,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 
			
4	ID12A
	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm электромагнитный клапан
	buc	1,00	
 5	IA40A
	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer
	buc	1,00	
 6	11-02-001-03
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Сейсмический сенсор SEISMIC M16
	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Lucrari sanitare
			
		Capitolul 3.1. Tevi si armatura
			
7	ID10A
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15mm
	buc	1,00	
 8	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1"
	buc	3,00	
 9	ID10E
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2"
	buc	1,00	
 10	GD08A
	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 50 mm Заглушка
	buc	2,00	
 11	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm
	buc	2,00	
 12	GB06A
	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm
	2 buc	1,00	
 13	IC24E
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"
	m	11,00	
 14	IC24B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"
	m	5,00	
 15	IC24A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm
	m	1,00	
 16	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	4,00	
 17	IzJ07A
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat 
	m2	2,60	
 18	IzJ09B
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea  
	m2	2,60	
 19	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 76 mm L=500
	buc	1,00	
 20	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 108 mm L=500
	buc	1,00	
 21	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" (предварительное испытание)
	m	6,00	
 22	IE07A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1" (окончательное испытание)
	m	6,00	
 23	IE06B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1"
	m	11,00	
 24	IE07B
	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"
	m	11,00