Sguar pe terenul cu nr. cad.3153217164 din mun.Chisinau ,com.Stauceni ,str.Gratiesti 9/1	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 54-2-2
Deviz-oferta № 54/2-2
Retele exterioare de apa si soltii tehnologicie de irigare
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Costul utilajului					
1	
	Electrovane  1" ,F1,solenoid 24VAC ,100-DV 	шт.	6,00			
 2	
	Camine  p/u electrovane (boxe)  standard (50,5x37x30,5cm), VBA02674	шт.	3,00			
 3	
	Controler ESP-TM2-6,controler 6zone 	шт.	1,00			
 4	
	Sensor de ploaie Rain Sensor RSD-BEx	шт.	1,00			
 5	
	Contor ultrasonic flowlQ 3100 D25мм	шт.	1,00			
 6	
	Filtru  de apa  din fonta  cu flanse  D50mm	шт.	1,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %				
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
7	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm  (electrovane )	шт.	6,00			
 8	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	шт.	6,00			
 9	AcB06A
	Montarea boxa p/u electrovalva	шт.	3,00			
 10	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	1,50			
 11	
	Cablu electrice p/t irigatii,litat,24V 3x0.75mm2	m	150,00			
 12	08-02-159-1
	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2	шт.	12,00			
 13	
	Conector electrici,24V,WPSK-20	шт.	12,00			
 14	11-02-001-02
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5(controler)	шт.	1,00			
 15	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5( sensor de ploae)	шт.	1,00			
 16	SE58A
	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm 	шт.	1,00			
 17	SE56A1
	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" 	шт.	1,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Transport materialov	7,00 %				
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %				
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Benificiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie					
		Capitolul 3.1. Lucrari de terasamente					
18	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 	100 m3	0,18			
 19	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,56			
 20	TsA16A2
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri 	m3	3,60			
 21	Dl105
	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice h=0.3m	100 m3	0,03			
 22	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,60			
 23	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,60			
 24	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,08			
 25	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,08			
   		Capitolul 3.2. Tevi si armaturi					
26	SD21A
	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Aspersoare rotative cu raza medie de stropire , 3504-PC)
	шт.	24,00			
 27	SD21A
	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Duze  rotative cu raza mare de stropire R-VAN 14)	шт.	3,00			
 28	SD21A
	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Duze  rotative cu raza mare de stropire R-VAN 18)	шт.	4,00			
 29	SD21A
	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Duze  rotative cu raza mare de stropire R-VAN 24)	шт.	7,00			
 30	SD21A
	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Duze  rotative  R-VAN 24-360)	шт.	2,00			
 31	SD21A
	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Duze  rotative  R-VAN RCS)	шт.	2,00			
 32	SD21A
	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Duze  rotative  R-VAN SST)	шт.	2,00			
 33	SD21A
	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Aspersoare nerotative tip spray 1804)	шт.	80,00			
 34	SD21A
	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Duze pentru aspersoare  nerotative tip spray ,MPR 180*,5H)	шт.	2,00			
 35	SD21A
	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Duze pentru aspersoare  nerotative tip spray ,MPR 90*,5Q)	шт.	5,00			
 36	SD21A
	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Duze pentru aspersoare  nerotative tip spray ,MPR 180*,8H)	шт.	42,00			
 37	SD21A
	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Duze pentru aspersoare  nerotative tip spray ,MPR 90*,8Q)	шт.	4,00			
 38	SD21A
	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Duze 6-VAN)	шт.	2,00			
 39	SD21A
	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Duze 8-VAN)	шт.	4,00			
 40	SD21A
	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Duze 12-VAN)	шт.	1,00			
 41	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava SPXFLEX D16mm,5.5bar ,LDPE ,colac 30m- 2 buc.)	m	60,00			
 42	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Cot FE 1/2"xRacord teava SPXFLEX ,SBE-050)	шт.	104,00			
 43	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Cot FE 1/2"xRacord teava SPXFLEX ,SBE-075)	шт.	104,00			
 44	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.  ( Teu  1" FExFExFI ,MTT-100)	шт.	3,00			
 45	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.  ( Niplu  filetat 1" )	шт.	4,00			
 46	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.  ( Cot compresiune 90* egal D32mm )	шт.	6,00			
 47	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.  ( Cot compresiune 90* egal D40mm )	шт.	4,00			
 48	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. ( Dop compresiune  D32mm )	шт.	3,00			
 49	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.  ( Mufa  compresiune  D32mm )	шт.	3,00			
 50	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. ( Racord   compresiune FE  D32x1"mm )	шт.	6,00			
 51	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.  ( Racord   compresiune FE  D40x1"mm )	шт.	3,00			
 52	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.  ( Racord   compresiune FI  D40x1"mm )	шт.	1,00			
 53	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.  ( Teu   compresiune egal  D32mm )	шт.	9,00			
 54	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.  ( Piesa bransare   D32x3/4"mm )	шт.	104,00			
 55	GD54A1
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena. (Robinet din PVC tip HOL(FI)-FI-PN16 D1")	шт.	4,00			
 56	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de  32 mm. (PEHD PE80 PN6 SDR21)	m	350,00			
 57	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de  40 mm. (PEHD PE80 PN6 SDR21)	m	100,00			
 58	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de  63 mm. (PEHD PE100 PN10 SDR17)	m	17,00			
 59	AcF11A
	Spalarea conductelor din otel  pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  	m	450,00			
 60	AcF11B
	Spalarea conductelor din otel   2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  	m	17,00			
 61	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 	m	467,00			
 62	SA34D
	Confectionarea,  montarea  tevii de protectie conductelor , avind diametrul de 50mm L=0.1m	шт.	1,00			
 63	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevii avind diametrul de 63/50 mm.  	шт.	3,00			
 64	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (dop) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm.  	шт.	1,00			
 65	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm 	шт.	2,00			
 66	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera zingata D 50 мм)	шт.	2,00			
 67	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie concentrca ,sudabila ,zingata D50 мм)	шт.	2,00			
 68	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm  (Supapa de  sens  din fonta cu flanse D50mm)	шт.	1,00			
 69	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu sfera pentru golire d15mm)	шт.	3,00			
 70	SA34I
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin peretele caminului , avind diametrul de 159 mm,L-0.2m	шт.	3,00			
   		Capitolul 3.3. Camine					
71	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 	m3	2,86			
 72	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, КЦД-15	шт.	2,00			
 73	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, КЦ-15-9	шт.	2,00			
 74	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, КЦ-15-9a	шт.	2,00			
 75	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, КЦП-1-15-2	шт.	2,00			
 76	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat  КЦ0-1	шт.	2,00			
 77	AcD13A1
	Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3	put	2,00			
 78	AcE13A1
	Capatul  din fonta T	шт.	2,00			
 79	AcE12B1
	Scara cu vanguri din otel  С-2	шт.	2,00			
 80	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	0,03			
 81	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 	кг	41,60			
    		Cheltuieli directe	 lei				
		Transport materialov	7,00 %				
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %				
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Benificiu de deviz	6,00 %				
 
	Total:					
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
(Bognibova l.)		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor	
()