____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS sectorul Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS sectorul Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație capitala la Grădinița nr.89
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	
1	2	3	4	5	
		1. Grupa 11	
		1.1. Timplarie din PVC	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre)
	m2	22,300
	
2	CK57C
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	22,300
	
3	CK27B
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	52,000
	
4	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,900
	
5	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	11,000
	
6	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	11,000
	
		1.2. Finisarea in jurul tocurilor si pervazurilor	
7	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la glafuri	m2	18,550
	
8	RpCJ06A k=2
	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	53,000
	
9	RpCJ06C k=2
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	53,000
	
10	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	18,550
	
11	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	53,000	
12	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,550
	
13	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor
	m2	18,550
	
14	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	18,550
	
15	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor
	m2	18,550
	
16	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,550
	
		2. Galeria	
		2.1. Tavane	
17	RpCO56B
	Demontari: la tavane din plasa metalica
	m2	57,000
	
18	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	64,000
	
		2.2. Pereti
	
19	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS,  la pereti	m2	21,000
	
20	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	96,000
	
21	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	96,000
	
22	CK18C
	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	42,000
	
23	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	96,000
	
24	CF51B k=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50)	m2	96,000
	
25	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,000
	
26	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	96,000
	
27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	96,000
	
28	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,000
	
29	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,800
	
		2.3. Pardoseli
	
30	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli	m2	64,000
	
31	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	64,000
	
32	CG01A1 k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 2 cm	m2	64,000
	
33	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  ( gresie portelonat 60 x 60 cm)	m2	64,000
	
34	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	43,000
	
		2.4. Timplarie din PVC	
35	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre)
	m2	53,200
	
36	CK57D
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	53,200
	
37	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	28,800
	
38	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	28,800
	
		2.5. Finisarea in jurul tocurilor si pervazurilor	
39	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la glafuri	m2	35,000
	
40	RpCJ06A k=2
	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	100,200
	
41	RpCJ06C k=2
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	100,200
	
42	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	35,000
	
43	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,000
	
44	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu	m	100,000
	
45	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	35,000
	
46	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor
	m2	35,000
	
47	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,000
	
		2.6. Lucrari sanitare incalzirea	
48	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	6,000
	
49	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	48,000
	
50	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	30,000
	
51	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	45,000
	
52	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	79,000
	
53	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot ppr d-32mm	buc	15,000
	
54	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d-32mm	buc	10,000
	
55	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	75,000
	
56	ID04A
	Robinet cu americanca de trecere sau de retinere cu mufa pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de  -1"	buc	4,000
	
57	IC38C
	Piesa de racordare (Racord MP - 32- 1*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,000
	
58	IB05A
	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 10 elemente, inclusiv	buc	10,000
	
59	IB20B
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	30,000
	
60	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	40,000
	
61	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	20,000
	
62	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4	buc	20,000
	
63	IC38B
	Piesa de racordare (Racord MP - 25- 1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	20,000
	
64	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	10,000
	
65	RpIE02A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	27,000
	
66	RpIE04A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	48,000
	
67	RpIE04B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	79,000
	
		3. Grupa 7	
		3.1. Pereti	
68	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,000
	
69	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	32,000
	
70	CK18C
	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	32,000
	
71	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,000
	
72	CF51B k=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50)	m2	32,000
	
73	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,000
	
74	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	32,000
	
75	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	32,000
	
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,000	
77	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,000
	
78	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,200
	
		3.2. Pardoseli	
79	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	51,000
	
80	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate ( Cheramzit)	m3	4,000
	
81	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate ( Strat din cimentoplast 12 cm)	m3	6,000
	
82	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 100x100x4	kg	200,000
	
83	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,000
	
84	CG01A1 k=6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 3 cm	m2	51,000
	
85	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din  (linoleum PVC 2mm in grupe pentru copii), la pardoseli	m2	51,000
	
		3.3. Lucrari sanitare incalzirea	
86	RpIB11B	Demontari elemente de radiator din fonta	buc	3,000	
87	RpIC19C
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"	m	9,000
	
88	RpID19A
	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	6,000
	
89	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,000
	
90	IC36E
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de PPR - 50,0 mm.	m	18,000
	
91	IC38E
	Piesa de racordare (Cot PPR - 50mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	6,000
	
92	IC38K
	Piesa de racordare (Teu 50-32-50), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	3,000
	
93	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida  ( colier fixare metal cu diblu - 50mm)	buc	15,000
	
94	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1 1/2"	buc	4,000
	
95	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" Racord MP - 50- 1 1/2	buc	4,000
	
96	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	4,000
	
97	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	2,000
	
98	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	3,000
	
99	IB05A
	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 10 elemente, inclusiv	buc	3,000
	
100	IB20B
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	9,000
	
101	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	12,000
	
102	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000
	
103	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4	buc	6,000
	
104	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	3,000
	
105	RpIE02A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	8,100
	
106	RpIE04A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	4,000
	
107	RpIE04B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	18,000