	Lucrari  de  reparatie  capitala   la  Scoala  de Arte  din  s.  Colicauti, raionul  Briceni.
	Formular Nr.1


	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări 

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Etajul  I
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Muzeul
	
	

	
	
	Capitolul 1.1.1. Tavan
	
	

	1
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC ( hidrofob )cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2
	21,46

	 2
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	21,46

	 3
	CF57A  k = 2

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin  SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	21,46

	 4
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	21,46

	 5
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  ( vopsea  antiseptica  "Sansiro" )
	m2
	21,46

	 6
	CK18B

	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  ( se  include  baghete  si  adeziv)
	m
	18,84

	 
	
	Capitolul 1.1.2. Рereti, glafuri
	
	

	7
	RpCO56B

	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2
	21,05

	 8
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor  prin  crestatura  suprafetelor
	m2
	28,86

	 9
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor  interioare Betoncontact
	m2
	21,05

	 10
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  
	m2
	21,05

	 11
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	49,91

	 12
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  gr. 2 mm
	m2
	49,91

	 13
	CF51B  K= 3

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 

	m2
	-49,91

	 14
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	49,91

	 15
	CF57A  k = 2

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin  SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	49,91

	 16
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	49,91

	 17
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  ( vopsea  antiseptica  "Sansiro" )
	m2
	49,91

	 18
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate  din  PVC  200*200 mm, cu jaluzele reglabile manual.
	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 1.1.3. Раrdoseli
	
	

	19
	RpCK41A

	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura  si  plinta
	m2
	21,46

	 20
	CG32B

	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip
	m3
	4,29

	 21
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare  de  16 mp  ( se  exclude  buldozer )
	m2
	21,46

	 22
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2
	21,46

	 23
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp ( laminat  -  rezistent  la  umiditate cu  protectie  impotriva zgarieturilor  si  deteriorarii  Egger  EPL 045 10 mm clas 32 )
	m2
	21,46

	 
	
	Capitolul 1.2. Clasa  orchestrala
	
	

	
	
	Capitolul 1.2.1. Tavan
	
	

	24
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC ( hidrofob )cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2
	22,08

	 25
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	22,08

	 26
	CF57A  k = 2

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin  SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	22,08

	 27
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	22,08

	 28
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  ( vopsea  antiseptica  "Sansiro" )
	m2
	22,08

	 29
	CK18B

	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  ( se  include  baghete  si  adeziv)

	m
	19,16

	 
	
	Capitolul 1.2.2. Рereti, glafuri
	
	

	30
	RpCO56B

	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2
	21,43

	 31
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor  prin  crestatura  suprafetelor
	m2
	29,48

	 32
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor  interioare Betoncontact
	m2
	21,43

	 33
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  
	m2
	21,43

	 34
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	50,91

	 35
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  gr. 2 mm
	m2
	50,91

	 36
	CF51B  K= 3

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2
	-50,91

	 37
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	50,91

	 38
	CF57A  k = 2

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin  SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	50,91

	 39
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	50,91

	 40
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  ( vopsea  antiseptica  "Sansiro" )
	m2
	50,91

	 41
	CK31B

	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate  PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suporti metalice
	m2
	6,00

	 42
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate  din  PVC  200*200 mm, cu jaluzele reglabile manual.
	buc
	1,00

	 43
	SC13A

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1500*1500 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 1.2.3. Раrdoseli
	
	

	44
	RpCK41A

	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura  si  plinta
	m2
	22,08

	 45
	CG32B

	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip
	m3
	4,42

	 46
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare  de  16 mp  ( se  exclude  buldozer )
	m2
	22,08

	 47
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2
	22,08

	 48
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp ( laminat  -  rezistent  la  umiditate cu  protectie  impotriva zgarieturilor  si  deteriorarii  Egger  EPL 045 10 mm clas 32 )
	m2
	22,08

	 
	
	Capitolul 1.3. Biroul  directorului
	
	

	
	
	Capitolul 1.3.1. Tavan
	
	

	49
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC ( hidrofob )cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2
	19,19

	 50
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	19,19

	 51
	CF57A  k = 2

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin  SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	19,19

	 52
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	19,19

	 53
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  ( vopsea  antiseptica  "Sansiro" )
	m2
	19,19

	 54
	CK18B

	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  ( se  include  baghete  si  adeziv)
	m
	25,38

	 
	
	Capitolul 1.3.2. Рereti, glafuri
	
	

	55
	RpVA35A

	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm 
	m2
	3,00

	 56
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor  prin  crestatura  suprafetelor
	m2
	69,14

	 57
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	69,14

	 58
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  gr. 2 mm
	m2
	69,14

	 59
	CF51B  K= 3

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2
	-69,14

	 60
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	69,14

	 61
	CF57A  k = 2

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin  SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	69,14

	 62
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	69,14

	 63
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  ( vopsea  antiseptica  "Sansiro" )
	m2
	69,14

	 64
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate  din  PVC  200*200 mm, cu jaluzele reglabile manual.
	buc
	2,00

	 65
	SC13A

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1500*1500 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 1.3.3. Раrdoseli
	
	

	66
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	19,19

	 67
	RCsK41A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2
	19,19

	 68
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  
	m2
	19,19

	 69
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2
	19,19

	 70
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp ( laminat  -  rezistent  la  umiditate cu  protectie  impotriva zgarieturilor  si  deteriorarii  Egger  EPL 045 10 mm clas 32 )  Plinta - 23.58m.l. 
	m2
	19,19

	 
	
	Capitolul 1.3.4. Obiecte  de  tamplarie
	
	

	71
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi )
	m2
	1,89

	 72
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  
	m2
	1,89

	 73
	CK31B

	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate  PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suporti metalice
	m2
	6,00

	 
	
	Capitolul 1.4. Clasa  pian
	
	

	
	
	Capitolul 1.4.1. Tavan
	
	

	74
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC ( hidrofob )cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2
	11,46

	 75
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	11,46

	 76
	CF57A  k = 2

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin  SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	11,46

	 77
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	11,46

	 78
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  ( vopsea  antiseptica  "Sansiro" )
	m2
	11,46

	 79
	CK18B

	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  ( se  include  baghete  si  adeziv)
	m
	13,66

	 
	
	Capitolul 1.4.2. Рereti, glafuri
	
	

	80
	RpCO56B

	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2
	15,31

	 81
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor  prin  crestatura  suprafetelor
	m2
	22,08

	 82
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor  interioare Betoncontact
	m2
	15,31

	 83
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  
	m2
	15,31

	 84
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	37,39

	 85
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  gr. 2 mm
	m2
	37,39

	 86
	CF51B  K= 3

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2
	-37,39

	 87
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	37,39

	 88
	CF57A  k = 2

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin  SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	37,39

	 89
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	37,39

	 90
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  ( vopsea  antiseptica  "Sansiro" )
	m2
	37,39

	 91
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate  din  PVC  200*200 mm, cu jaluzele reglabile manual
	buc
	1,00

	 92
	SC13A

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1500*1500 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 1.4.3. Раrdoseli
	
	

	93
	RpCK41A

	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura  si  plinta
	m2
	11,46

	 94
	CG32B

	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip
	m3
	2,29

	 95
	CG22A1

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp  ( se  exclude  buldozer )
	m2
	11,46

	 96
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2
	11,46

	 97
	CG36B

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica  sau  egala cu 16 mp ( laminat  -  rezistent  la  umiditate cu  protectie  impotriva zgarieturilor  si  deteriorarii  Egger  EPL 045 10 mm clas 32 )
	m2
	11,46

	 
	
	Capitolul 1.5. Coridor
	
	

	
	
	Capitolul 1.5.1. Tavan
	
	

	98
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 
	m2
	41,79

	 
	
	Capitolul 1.5.2. Рereti, glafuri
	
	

	99
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor  prin  crestatura  suprafetelor
	m2
	173,63

	 100
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	173,63

	 101
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  gr. 2 mm
	m2
	173,63

	 102
	CF51B  K= 3

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2
	-173,63

	 103
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	173,63

	 104
	CF57A  k = 2

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin  SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	173,63

	 105
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	173,63

	 106
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  ( vopsea  antiseptica  "Sansiro" )
	m2
	173,63

	 
	
	Capitolul 1.5.3. Раrdoseli
	
	

	107
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor  interioare Betoncontact

	m2
	41,79

	 108
	CG17D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  ( placi  portalanat,  antiderapanta )
	m2
	41,79

	 109
	CI14B

	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv  ( h = 100 mm )
	m
	52,00


 
						
	    

     











	
	       Formular Nr.5




Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Etajul  I
	
	

	
	
	1.1. Muzeul
	
	

	
	
	1.1.1. Tavan
	
	

	1
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC ( hidrofob )cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

	m2
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	1,0500

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475

	2
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	3
	CF57A  k = 2

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin  SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin  SV +"
	kg
	1,0549

	4
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	5
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  ( vopsea  antiseptica  "Sansiro" )

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500

	
	24301161038001
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici "Sansiro"
	kg
	0,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	6
	CK18B

	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  ( se  include  baghete  si  adeziv)

	m
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,5200

	
	2521106718391
	Baghete din mase plastice
	m
	1,0500

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0060

	
	
	1.1.2. Рereti, glafuri

	
	

	7
	RpCO56B

	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.

	m2
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,4700

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4700

	8
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor  prin  crestatura  suprafetelor

	m2
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1100

	9
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor  interioare Betoncontact

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	24165861053031
	Amorsa-grund  Betoncontact
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	10
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  

	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0240

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040

	11
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	12
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  gr. 2 mm

	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160

	13
	CF51B  K= 3

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 

	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030

	14
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003

	15
	CF57A  k = 2

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin  SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin  SV +"
	kg
	1,0549

	16
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	17
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  ( vopsea  antiseptica  "Sansiro" )

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500

	
	24301161038001
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici "Sansiro"
	kg
	0,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	18
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate  din  PVC  200*200 mm, cu jaluzele reglabile manual.

	buc
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,1500

	
	2811236306200
	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 
	buc
	1,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000

	
	
	1.1.3. Раrdoseli
	
	

	19
	RpCK41A

	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura  si  plinta

	m2
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0300

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300

	20
	CG32B

	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip

	m3
	

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	1,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000

	
	1421202200525
	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667
	m3
	0,2500

	
	1411122201751
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm
	m3
	1,1000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000

	21
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare  de  16 mp  ( se  exclude  buldozer )

	m2
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,1025

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1000

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0060

	22
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	15,3000

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0040

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100

	23
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp ( laminat  -  rezistent  la  umiditate cu  protectie  impotriva zgarieturilor  si  deteriorarii  Egger  EPL 045 10 mm clas 32 )

	m2
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,1500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	2670112204051
	Placi din laminat
	m2
	1,0500

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	1,0500

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	0,9000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300

	
	
	1.2. Clasa  orchestrala
	
	

	
	
	1.2.1. Tavan
	
	

	24
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC ( hidrofob )cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

	m2
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	1,0500

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475

	25
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	26
	CF57A  k = 2

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin  SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin  SV +"
	kg
	1,0549

	27
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	28
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  ( vopsea  antiseptica  "Sansiro" )

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500

	
	24301161038001
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici "Sansiro"
	kg
	0,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	29
	CK18B

	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  ( se  include  baghete  si  adeziv)

	m
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,5200

	
	2521106718391
	Baghete din mase plastice
	m
	1,0500

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0060

	
	
	1.2.2. Рereti, glafuri
	
	

	30
	RpCO56B

	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.

	m2
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,4700

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4700

	31
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor  prin  crestatura  suprafetelor

	m2
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1100

	32
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor  interioare Betoncontact

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	24165861053031
	Amorsa-grund  Betoncontact
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	33
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  

	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0240

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040

	34
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	35
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  gr. 2 mm

	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160

	36
	CF51B  K= 3

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 

	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030

	37
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003

	38
	CF57A  k = 2

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin  SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin  SV +"
	kg
	1,0549

	39
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	40
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  ( vopsea  antiseptica  "Sansiro" )

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500

	
	24301161038001
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici "Sansiro"
	kg
	0,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	41
	CK31B

	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate  PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suporti metalice

	m2
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,1900

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	2875276312974
	Suport metalic pentru rafturi
	kg
	6,0000

	
	2670112205050
	Placi PFL  dur 6 mm
	m2
	1,0500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100

	42
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate  din  PVC  200*200 mm, cu jaluzele reglabile manual.

	buc
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,1500

	
	2811236306200
	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 
	buc
	1,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000

	43
	SC13A

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1500*1500 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,0100

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0000

	
	
	1.2.3. Раrdoseli
	
	

	44
	RpCK41A

	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura  si  plinta

	m2
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0300

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300

	45
	CG32B

	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip

	m3
	

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	1,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000

	
	1421202200525
	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667
	m3
	0,2500

	
	1411122201751
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm
	m3
	1,1000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000

	46
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare  de  16 mp  ( se  exclude  buldozer )

	m2
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,1025

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1000

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0060

	47
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	15,3000

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0040

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100

	48
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp ( laminat  -  rezistent  la  umiditate cu  protectie  impotriva zgarieturilor  si  deteriorarii  Egger  EPL 045 10 mm clas 32 )

	m2
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,1500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	2670112204051
	Placi din laminat
	m2
	1,0500

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	1,0500

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	0,9000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300

	
	
	1.3. Biroul  directorului
	
	

	
	
	1.3.1. Tavan
	
	

	49
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC ( hidrofob )cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

	m2
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	1,0500

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475

	50
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	51
	CF57A  k = 2

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin  SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin  SV +"
	kg
	1,0549

	52
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	53
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  ( vopsea  antiseptica  "Sansiro" )

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500

	
	24301161038001
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici "Sansiro"
	kg
	0,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	54
	CK18B

	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  ( se  include  baghete  si  adeziv)

	m
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,5200

	
	2521106718391
	Baghete din mase plastice
	m
	1,0500

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0060

	
	
	1.3.2. Рereti, glafuri
	
	

	55
	RpVA35A

	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm 

	m2
	

	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	0,9000

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0070

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0300

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	56
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor  prin  crestatura  suprafetelor

	m2
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1100

	57
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	58
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  gr. 2 mm

	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160

	59
	CF51B  K= 3

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 

	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030

	60
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003

	61
	CF57A  k = 2

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin  SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin  SV +"
	kg
	1,0549

	62
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	63
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  ( vopsea  antiseptica  "Sansiro" )

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500

	
	24301161038001
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici "Sansiro"
	kg
	0,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	64
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate  din  PVC  200*200 mm, cu jaluzele reglabile manual.

	buc
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,1500

	
	2811236306200
	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 
	buc
	1,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000

	65
	SC13A

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1500*1500 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,0100

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0000

	
	
	1.3.3. Раrdoseli
	
	

	66
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0500

	67
	RCsK41A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400

	68
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  

	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0330

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300

	69
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	15,3000

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0040

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100

	70
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp ( laminat  -  rezistent  la  umiditate cu  protectie  impotriva zgarieturilor  si  deteriorarii  Egger  EPL 045 10 mm clas 32 )  Plinta - 23.58m.l. 

	m2
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,1500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	2670112204051
	Placi din laminat
	m2
	1,0500

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	1,0500

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300

	
	
	1.3.4. Obiecte  de  tamplarie
	
	

	71
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi )

	m2
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100

	72
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  

	m2
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000

	
	4011106202741
	Energie electrica 
	kw
	1,0000

	73
	CK31B

	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate  PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suporti metalice

	m2
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,1900

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	2875276312974
	Suport metalic pentru rafturi
	kg
	6,0000

	
	2670112205050
	Placi PFL  dur 6 mm
	m2
	1,0500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100

	
	
	1.4. Clasa  pian
	
	

	
	
	1.4.1. Tavan
	
	

	7
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC ( hidrofob )cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

	m2
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	1,0500

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475

	75
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	76
	CF57A  k = 2

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin  SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin  SV +"
	kg
	1,0549

	77
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	78
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  ( vopsea  antiseptica  "Sansiro" )

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500

	
	24301161038001
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici "Sansiro"
	kg
	0,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	79
	CK18B

	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice  ( se  include  baghete  si  adeziv)

	m
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,5200

	
	2521106718391
	Baghete din mase plastice
	m
	1,0500

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0060

	
	
	1.4.2. Рereti, glafuri
	
	

	80
	RpCO56B

	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.

	m2
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,4700

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4700

	81
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor  prin  crestatura  suprafetelor

	m2
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1100

	82
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor  interioare Betoncontact

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	24165861053031
	Amorsa-grund  Betoncontact
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	83
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  

	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0240

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040

	84
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	85
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  gr. 2 mm

	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160

	86
	CF51B  K= 3

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 

	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030

	87
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003

	88
	CF57A  k = 2

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin  SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin  SV +"
	kg
	1,0549

	89
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	90
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  ( vopsea  antiseptica  "Sansiro" )

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500

	
	24301161038001
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici "Sansiro"
	kg
	0,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	91
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate  din  PVC  200*200 mm, cu jaluzele reglabile manual.

	buc
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,1500

	
	2811236306200
	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 
	buc
	1,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000

	92
	SC13A

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1500*1500 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,0100

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0000

	
	
	1.4.3. Раrdoseli
	
	

	93
	RpCK41A

	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura  si  plinta

	m2
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0300

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300

	94
	CG32B

	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip

	m3
	

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	1,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000

	
	1421202200525
	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667
	m3
	0,2500

	
	1411122201751
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm
	m3
	1,1000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000

	95
	CG22A1

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp  ( se  exclude  buldozer )

	m2
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,9500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,1025

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1000

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0060

	96
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	15,3000

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0040

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100

	97
	CG36B

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica  sau  egala cu 16 mp ( laminat  -  rezistent  la  umiditate cu  protectie  impotriva zgarieturilor  si  deteriorarii  Egger  EPL 045 10 mm clas 32 )

	m2
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,3800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1700

	
	2670112204051
	Placi din laminat
	m2
	1,0500

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	1,0500

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	1,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300

	
	
	1.5. Coridor
	
	

	
	
	1.5.1. Tavan
	
	

	98
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500

	
	
	1.5.2. Рereti, glafuri
	
	

	99
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor  prin  crestatura  suprafetelor

	m2
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1100

	100
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	101
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  gr. 2 mm

	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160

	102
	CF51B  K= 3

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 

	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030

	103
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003

	104
	CF57A  k = 2

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin  SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin  SV +"
	kg
	1,0549

	105
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	106
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  ( vopsea  antiseptica  "Sansiro" )

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500

	
	24301161038001
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici "Sansiro"
	kg
	0,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	
	1.5.3. Раrdoseli
	
	

	107
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor  interioare Betoncontact

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	24165861053031
	Amorsa-grund  Betoncontact
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	108
	CG17D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  ( placi  portalanat,  antiderapanta )

	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120

	109
	CI14B

	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv  ( h = 100 mm )

	m
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	1,0200

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,3500

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,0000

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,1000

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,3000

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,0500

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0010


Președintele grupului de lucru
Primarul s. Colicăuți                                                                                       Lilian ȚAPU
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