WinСмета2000     

 Reconstructie acoperisului incladirea administrativa a IP Edinet 	

	Formular Nr.7	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 

Valoarea de deviz  599 724,10 lei	
Intocmit in preţuri  curente 17.10.2005

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Acoperis					
1	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)
	m	166,30	8,22
—————
8,08
	1 367,80
—————
1 342,90
	
2	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	620,30	41,82
—————
41,52
	25 938,25
—————
25 752,10
	
3	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разбркой всех элементов, включая сортировку материалов)
	m2	620,30	23,54
—————
22,49
	14 599,83
—————
13 948,53
	
4	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) 
	m3	3,60	228,97
—————
227,76
	824,28
—————
819,93
	
5	CP10A
	Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Установка сборных ж/б элементов в жилых или культурно-социальных зданиях из монолитного ж/б, кладки или смешанного типа (кроме крупнопанельных), на высоте до 20 м, объемом до 0,2 м3 включительно)
	buc	52,00	83,74
—————
49,01
	4 354,57
—————
2 548,57

					
 			Total Acoperis
	            			47 084,73	
			Incluziv salariu				44 412,03	
 		2. 2. Zidarii					
6	CD58A
	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича размером 250х120х65 мм  с приготовлением раствора М-25 в построечных условиях наружных стен с расшивкой швов, простая, высотой до 4 м)
	m3	15,31	1 632,48
—————
325,21
	24 993,30
—————
4 978,94
	
7	RpCU05H
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см)
	buc	80,00	73,80
—————
73,80
	5 904,38
—————
5 904,38

					
 			Total 2. Zidarii
	            			30 897,68	
			Incluziv salariu				10 883,32	
 		3. 3. Briu Antiseismic					
8	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)
	m2	30,20	94,85
—————
69,19
	2 864,56
—————
2 089,60
	
9	CC02C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром  до 8мм включительно, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg	207,90	13,93
—————
3,17
	2 896,60
—————
659,05
	
10	CC02B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром  более 8мм, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке,  исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg	537,06	12,26
—————
1,50
	6 585,07
—————
804,93
	
11	CA04A3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)
	m3	12,10	1 215,70
—————
380,60
	14 709,99
—————
4 605,31
	
12	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )
	kg	47,74	31,89
—————
11,53
	1 522,36
—————
550,66
	
13	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )
	kg	14,43	31,85
—————
11,51
	459,59
—————
166,06

					
 			Total 3. Briu Antiseismic
	            			29 038,17	
			Incluziv salariu				8 875,61	
 		4. 4.Bloc de Ventilar E V1(foia4}					
14	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий: перил и разделительных панелей балконов)  
	kg	133,56	31,45
—————
14,42
	4 200,05
—————
1 925,27
	
15	CE41A
	Caciula din tabla zincata de 05 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de vintilare la acoperisul
	buc	1,00	92,60
—————
74,96
	92,60
—————
74,96
	
16	CE05A
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных  или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами,  с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к  дымоходу, на поверхности более 40 м2)
	m2	1,22	137,21
—————
46,32
	167,40
—————
56,51
	
17	CD72B
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termouzolare, de tip "Sandwich'' montate pe rigle metalice
	m2	11,21	319,85
—————
79,01
	3 585,53
—————
885,66
	
18	CE32A
	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (Ригели из хвойных пород, уложенные по длине ж/б или металлических стропил, в кровлях из обоженной черепицы, плоских асбошиферных плит, в крышах без обрешетки, включая крепежные приспособления)
	m2	11,21	74,48
—————
46,14
	834,89
—————
517,21

					
 			Total 4.Bloc de Ventilar E V1(foia4}
	            			8 880,47	
			Incluziv salariu				3 459,61	
 		5. 4.Bloc de Ventilar E V2 (foia5)					
19	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий: перил и разделительных панелей балконов)  
	kg	332,13	31,44
—————
14,41
	10 443,60
—————
4 787,51
	
20	CE41A
	Caciula din tabla zincata de 05 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de vintilare la acoperisul
	buc	1,00	92,60
—————
74,96
	92,60
—————
74,96
	
21	CE05A
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных  или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами,  с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к  дымоходу, на поверхности более 40 м2)
	m2	1,46	136,65
—————
45,82
	199,51
—————
66,89
	
22	CD72B
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termouzolare, de tip "Sandwich'' montate pe rigle metalice
	m2	27,20	319,89
—————
78,99
	8 701,09
—————
2 148,41
	
23	CE32A
	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (Ригели из хвойных пород, уложенные по длине ж/б или металлических стропил, в кровлях из обоженной черепицы, плоских асбошиферных плит, в крышах без обрешетки, включая крепежные приспособления)
	m2	27,20	74,49
—————
46,13
	2 026,03
—————
1 254,68

					
 			Total 4.Bloc de Ventilar E V2 (foia5)
	            			21 462,83	
			Incluziv salariu				8 332,45	
 		6. 4.Bloc de Ventilar E V3(foia6)					
24	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий: перил и разделительных панелей балконов)  
	kg	236,54	31,44
—————
14,41
	7 437,78
—————
3 409,43
	
25	CE41A
	Caciula din tabla zincata de 05 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de vintilare la acoperisul
	buc	1,00	92,60
—————
74,96
	92,60
—————
74,96
	
26	CE05A
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных  или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами,  с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к  дымоходу, на поверхности более 40 м2)
	m2	1,70	137,05
—————
46,13
	232,99
—————
78,42
	
27	CD72B
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termouzolare, de tip "Sandwich'' montate pe rigle metalice
	m2	20,86	319,95
—————
78,97
	6 674,22
—————
1 647,35
	
28	CE32A
	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (Ригели из хвойных пород, уложенные по длине ж/б или металлических стропил, в кровлях из обоженной черепицы, плоских асбошиферных плит, в крышах без обрешетки, включая крепежные приспособления)
	m2	20,86	74,41
—————
46,11
	1 552,18
—————
961,77

					
 			Total 4.Bloc de Ventilar E V3(foia6)
	            			15 989,77	
			Incluziv salariu				6 171,93	
 		7. 4.Bloc de Ventilar E V4(foia7)					
29	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий: перил и разделительных панелей балконов)  
	kg	186,73	31,44
—————
14,41
	5 871,53
—————
2 691,57
	
30	CE41A
	Caciula din tabla zincata de 05 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de vintilare la acoperisul
	buc	1,00	92,60
—————
74,96
	92,60
—————
74,96
	
31	CE05A
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных  или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами,  с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к  дымоходу, на поверхности более 40 м2)
	m2	1,30	137,34
—————
46,58
	178,54
—————
60,55
	
32	CD72B
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termouzolare, de tip "Sandwich'' montate pe rigle metalice
	m2	14,62	319,84
—————
78,96
	4 676,06
—————
1 154,35
	
33	CE32A
	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (Ригели из хвойных пород, уложенные по длине ж/б или металлических стропил, в кровлях из обоженной черепицы, плоских асбошиферных плит, в крышах без обрешетки, включая крепежные приспособления)
	m2	14,62	74,17
—————
46,10
	1 084,34
—————
674,05

					
 			Total 4.Bloc de Ventilar E V4(foia7)
	            			11 903,07	
			Incluziv salariu				4 655,48	
 		8. Раздел. Acoperis					
34	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)
	m3	17,20	4 736,56
—————
1 297,35
	81 468,76
—————
22 314,42
	
35	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)
	m2	620,30	20,16
—————
17,01
	12 505,26
—————
10 551,21
	
36	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)
	m2	620,30	22,54
—————
14,42
	13 980,46
—————
8 941,91
	
37	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)
	m3	22,91	262,42
—————
49,00
	6 012,10
—————
1 122,64
	
38	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))
	m2	620,30	173,25
—————
28,83
	107 464,09
—————
17 882,68
	
39	CE42A
	Executarea lucarnelor  (Устройство слуховых окон)
	buc	3,00	1 365,85
—————
380,75
	4 097,54
—————
1 142,24
	
40	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)
	m2	482,60	66,25
—————
34,60
	31 970,48
—————
16 696,03
	
41	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)
	kg	666,86	17,09
—————
2,59
	11 393,60
—————
1 729,80
	
42	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система  желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)
	m	80,00	119,66
—————
17,30
	9 572,96
—————
1 383,84
	
43	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)
	m	86,30	171,72
—————
20,18
	14 819,58
—————
1 741,33
	
44	CE31C
	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м) 
	m2	54,00	558,85
—————
234,10
	30 177,88
—————
12 641,38
	
45	CE31A
	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Cвесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно) 
	m2	28,41	33,30
—————
14,71
	946,03
—————
418,03

					
 			Total Раздел. Acoperis
	            			324 408,74	
			Incluziv salariu				96 565,51	
 		9. Fragmentul 1 la planuri acoperisului					
46	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)
	m2	4,80	88,51
—————
69,19
	424,86
—————
332,12
	
47	CC02B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром  более 8мм, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке,  исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg	35,52	12,26
—————
1,49
	435,35
—————
53,05
	
48	CC02C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром  до 8мм включительно, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg	13,76	13,94
—————
3,18
	191,87
—————
43,82
	
49	CA04A3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)
	m3	0,83	724,82
—————
380,00
	601,60
—————
315,40
	
50	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)
	m3	6,82	901,24
—————
241,97
	6 146,48
—————
1 650,23
	
51	CP10A
	Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Установка сборных ж/б элементов в жилых или культурно-социальных зданиях из монолитного ж/б, кладки или смешанного типа (кроме крупнопанельных), на высоте до 20 м, объемом до 0,2 м3 включительно)
	buc	6,00	184,66
—————
49,01
	1 107,95
—————
294,07

					
 			Total Fragmentul 1 la planuri acoperisului
	            			8 908,11	
			Incluziv salariu				2 688,69	
 		10. Bariera de protectie					
52	CL10A
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом до 0,150 т, соединение на болтах)
	t	0,47	18 897,00
—————
4 323,26
	8 881,59
—————
2 031,93

					
 			Total Bariera de protectie
	            			8 881,59	
			Incluziv salariu				2 031,93	
 
	Прямые затраты	 lei			507 455,16	
	CAS	27,50 %			42 317,23	
	Total	100,00 +			549 772,39	
	Cheltuieli de transport	5,00 %			15 525,10	
	Total	100,00 +			565 297,49	
	Cheltuieli de regie	3,00 %			16 958,92	
	Total	100,00 +			582 256,41	
	Beneficiu	3,00 %			17 467,69	
	Total	100,00 +			599 724,10	
	Total deviz:				599 724,10	
	Incluziv salariu				188 076,56	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)