Formular Nr.1
WinCmeta2000	

                                                                   CAIET DE SARCINI
                      PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Строительство бювета с парковой зоной в с.Копчак    
    Чадыр-Лунгского района АТО Гагаузия.

№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Парковая зона 			
		Capitolul 1.1. Земельные работы. 			
1	TsG03D
	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp. (Ручное корчевание от кустов и деревьев. С перемещением материала за пределы или внутри рабочей зоны.)	100m2	2,80	
 2	TsH01A01
	Degajarea terenului de corpuri straine  (Очистка участка от посторонних материалов.)	100m2	14,00	
 3	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2(Разработка грунта бульдозером на тракторе на гусеничном ходу, с перемешщением грунта.)	100 m3	2,40	
 4	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Механическое корчевание экскаватором ) 	100 m3	1,20	
 5	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта на расстоянии 5км) 	t	204,00	
 6	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm  (Разравнивание рыхлого грунта)	100 m3	2,40	
 7	TsD09A1
	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	1,20	
   		Capitolul 1.2. Благоустройство площадок и тротуаров. 			
8	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. (Ручная планировка площадки)	100m2	5,85	
 9	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские по бетонному основанию)	m	30,00	
 10	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские по бетонному основанию)	m	310,00	
 11	DA06A1

	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)толщ.15см)	m3	87,75	
 12	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm   (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщиной 4 см. Уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси)	m2	510,00	
 13	DE17B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm(Устройство бетонных тротуарных плиток толщиной 6см. уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси)	m2	75,00	
   		Capitolul 1.3. Водоотводный лоток			
14	TsA01C1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren tare (Ручная разработка грунта) 	m3	11,00	
 15	AcF03C

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Засыпка щебнем траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки защитного слоя, изоляционного слоя для дренажных труб)	m3	4,00	
 16	AcD20A

	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 (Изготовление на площадки установка арматуры  ОВ-37 Сетка 4 Вр1)	kg	66,30	
 17	AcD22A

	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Приготовление и укладка бетона в основании каналов, внутри покрытия.)	m3	5,00	
 18	
Pret de piata 	Решетка ливневая чугунная  500x136x16	buc	22,00	
   		Capitolul 1.4. Наружное освещение, скамейки и урны. 			
19	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную под ямы для столбов размерами 40*40 =10шт и траншея для кабеля)	m3	8,00	
 20	CA03B2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, для столбов стальных. Приготовление бетона на строй.площадке.)	m3	2,30	
 21	08-02-407-4
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm (Установка стоек освещения высотой 3,7м из стальной трубы со стоимостью в готовые ямы.)	100 m	0,89	
 22	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (Затягивание провода АПВ3-2,5мм2 на каждый столб внутри столба.	100 m	0,96	
 23	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: ( кранштейны сварные) 	buc	24,00	
 24	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg  (Прокладка кабеля в готовы траншеи)	100 m	1,92	
 25	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm  (прокладка)	100 m	1,92	
 26	08-02-369-4
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, "Sfera coronata" (Монтаж светильника для наружного освещения)	buc	24,00	
 27	
Pret de piata 	Труба полиэт. Д=32мм	m	90,00	
 28	TsH91A
	Instalarea banci pe 2 picioare. (Установка лавочек на 2 ножках)	buc	24,00	
 29	TsH91B

	Instalarea urne 
(Установка урн)	buc	16,00	
 30	RpEF12A

	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta. (Установка лампочек накаливания)  	buc	48,00	
   		Capitolul 1.5. Работы по озеленению территории			
31	TsH09A

	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% 
(Засеивание газонов на площадке)	100m2	7,10	
32 	TsH110B

	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Посадка деревьев, в готовые ямы.) 	buc	70	
     		Capitolul 2. Строительство Бювета 			
		Capitolul 2.1. Раздел			
33	TsA03F
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren tare . (Разработка грунта в ручную в стесненных условиях, шириной до 1м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и наклонными откосами , в фундаментах. Плотном грунте, глубиной до 1,5м твердый грунт.) 	m3	22,00	
 34	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu(Доработка грунта вручную)	m3	1,50	
 35	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	10,50	
   		Capitolul 2.2. Фундаменты 			
36	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка под ф-ты) 	m3	1,20	
 37	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile. (Опалубка подошвы)	m2	7,80	
 38	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. (Стальная арматура класса ..А1д=6мм)	kg	24,80	
 39	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. (Стальная арматура класса АIII д=10-12мм)	kg	68,00	
 40	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Подошва фундамента из бетона В15 )	m3	2,40	
 41	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  (Опалубка ф-та)	m2	18,50	
 42	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, бетон М200)	m3	3,70	
 43	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale. (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен  цементным раствором ) армированный шов т.4см	m2	4,60	
 44	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(Укладка арматурной сварной сетки весом до 3кг/м2, для армирования шва)
	kg	30,50	
   		Capitolul 2.3. Каркас и стены			
45	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara. (Котельцовая кладка стен наружных)	m3	16,40	
 46	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile. (Опалубка) PM1-PM4	m2	14,40	
 47	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. (Стальная арматура класса …АI д=6мм) колонн и пояса	kg	56,00	
 48	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. (Стальная арматура класса АIII д=18мм) колонн, стойки и пояса РМ1-РМ4	kg	195,50	
 49	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Монолитные ригеля РМ1-РМ4 из бетона В15)	m3	3,10	
 50	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. ( Установка и закрепления закладных деталей в монолитном ж/бетоне : анкеровка)	kg	6,00	
   		Capitolul 2.4. Перекрытия и кровля 			
51	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic . (Установка балок перекрытия с антисептированием)	m3	0,20	
 52`	CR05A
	Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu scinduri de rasinoase de 20 mm grosime. (Потолочные деревянные перекрытия из хвойных досок толщ. 25мм)	m2	11,00	
 53	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2	11,00	
 54	IzF14C
	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincate. (Минплита)	m2	11,00	
 55	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic . Установка стропил, мауэрлата, кобылок и стоек с антисептированием)	m3	0,31	
 56	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3	0,31	
 57	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.  (Обрешетка)	m2	25,20	
 58	CN51K
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора : обрешетки )	100m2	0,252	
 59	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций) – обрешетки	100m2	0,252	
 60	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Антиконденсатная пленка)	m2	25,20	
 61	CK18A
	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn. (Рейка для крепления пленки)	m	27,00	
 62	CE03A
	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusive. (Медный купол)	m2	11,00	
 63	CE31B
	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m. (Фронтоны декоративные)	m2	51,00	
 64	CN20A
	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi. 02  (Окраска декоративных изделий)	m2	51,00	
 65	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. (Системы водосточных труб типа «brass» из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	10,00	
 66	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(Система желобов типа «brass» из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	20,00	
   		Capitolul 2.5. Полы			
67	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris. 
(Уплотнение грунта  с щебнем)	100m2	0,11	
 68	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp. (Подстилающий слой из бетона В10) толщ 10см	m2	11,00	
 69	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm. (Плитка)	m2	11,00	
   		Capitolul 2.6. Металлические двери			
70	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive. (Установка металлических дверей 2.10*1.40 )	m2	3,00	
 71	CN20A
	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi. (Окраска дверей)	m2	6,00	
   		Capitolul 2.7. Внутренняя отделка 			
72	CK28D
	Tavane suspendate executate pe santier din aluminiu dispus in figure. (Потолки из ацинкованных листов)	m2	11,00	
 73	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. (Штукатурка стен и откосов)	m2	51,00	
 74	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов)	m2	51,00	
   		Capitolul 2.8. Наружная отделка			
75	CF10A
	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu. (Наружная затертая штукатурка, стен)	m2	68,00	
 76	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade . (Отделка гладких бетонных поверхностей, кварцевой грунтовкой)	m2	68,00	
 77	СF62A

	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Байрамикс"(Отделка мраморной крошкой)	m2	68,00	
 78	CB13A
	Esafodaje de sustinere E 75 executate pina la 3 m inaltime inclusiv, avind forma dreptunghiulara E 75 A. (Подпорные леса Е75,на высоте до 3м включительно прямоугольной формы Е 75 А )	m	16,00	
     		Capitolul 3. Оборудование 			
79	

	Analiza chimica a apei efectuata pina la procurarea echipamentului 		1,00	
 80	

	-Camin din inele prefabricate (amfore) cu diametru 2860mm, h=2500m, cu placa de fundati 2 capace pentru montarea unei pompe automorsante, cu scara si pereu la capaceti a rezervorului cu capacitatea de 3m3, prevazut cu sistem de ventilare.                                       -Pompa automorsanta cu convertizor de frecventa monofazata, pe un suport h=300mm de la podea, pentru ridicarea presiunii spalarea sistemului cu parametrii: Q=3.5m3/час, H=45m, cu conectarea la energia electrica in buvet;                                                                   -Rezervor de acumulare a apei cu V=3.0m3 prevazut cu conducta de golire, aspiratie, refulare si ventilare                                                                                                                                                                                                                                                                  -Complex de filtrare pina la intrare apei in rezervor. Vana electromagnetica cu plutitor de nivel d 32mm cu conectarea la energia electrica si automatica.	Set.	1,00	
 81	

	- Sistem de filtlare mecanica calculat pentru fluxul de apa cu viteza de 3m3/h (Механическая фильтрация, зависит от наличия сероводорода, скорость потока 3м/3 час)                                                                                                                                                  -Sistem complex automat de tipul "Osmos", cu 2 membrane 40х40, productivitatea 400-600 l/h cu spalare automata, protejata de functionare fara sarcina de la 0,5atm + 3.0 atm (Обратный Осмос:- 2 мембраны 40х40, производительность 400-600 л/час, с автоматической промывкой , с защитой от сухого хода от -0,5ат + 3атм, с полной автоматической работой)                                                                                                                                                                                                                                              - Rezervor din inox V=2.03m, cu diametrul care  asigura ocupare minimala a spatiului, cu scara pe exterior si interior pe centru, cu tub pentru fixarea senzoarelor de nivel, cu posibilitatea de stocare a sedimentelor si conducta de golire; (Нержавеющая емкость, V=2 m3, с минимальным диаметром, чтоб увеличить место в бювете, с лестницей с наружи и внутри в центре с трубой для фиксации датчиков уровней, с отстойным сливом.                                                                                                                                     -Statia de pompare intermediara cu vas din inox, pompa Q=3.5m3,H=45m, protejata de functionare fara sarcina cu sistem de plute, (Промежуточная Насосная Станция с нержавеющим бачком, насос: Q=3.5m3, H=45m; и защитой от сухого хода - поплывкового.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - Sistemul de distributie automata a apei, din inox, de la butoane electromagnetice durabile in complex (Система автоматической раздачи воды от кнопок с электромагнитными клапанами в комплекте ) - 3шт./комплект                                                               -Statie de dezinfectare a apei la iesirea apei catre robinete cu ajutorul lampilor ultraviolete cu Q=0.50m3/h, - 2buc, una de rezerva;                                                                                                                                                                     	Set.	1,00	
 82	

	Analiza apei dupa tartare (Контрольный химический анализ воды) 		1,00