Specificații tehnice Tractor

Tractor: 
Colector integrat de 320 litri, operat de la pedală;
Transmisie hidrostatică și antrenare cu vibrații reduse a mesei de tăiere. BioClip®;
Faruri – LED cu intensitate ridicată, focalizat;
Volan -  supradimensionat, Suprafața interioară cu margine moale, ergonomie foarte bună;
Motor: Kawasaki din Seria FR și ambreiaj electric, Cilindri 2; 
Generator: 15 A;
Tipul de carburant: Benzină;
Filtru ulei: Da;
Putere brută la turaţia prestabilită; 14.1 kW;
Putere brută la turaţia prestabilită: 2600 rpm;
Emisii gaze de eșapament: (CO2 UE V) 792.00 g/kWh;
Volumul rezervorului de combustibil: 13.3 l;
Roți anti-scalp: 4
Cuțite: 2 buc;
Kit BioClip®
BioClip® de la scaun
Priză pentru spălarea punţii de tăiere: Da
Tip transmisie Hidrostatică;
Producător transmisie: Tuff Torq
Lățime de tăiere: 107 cm.
Lăţimea de tăiere 108 cm
Înălţime de tăiere, min-max max 102 mm
Înălţime de tăiere, min-max min 38 mm
Dispozitiv de reglare a înălţimii de tăiere Fender-mounted
Material punte de tăiere Oţel 
Transmisie hidrostatică operată de pedală
Viteza si direcţia: pedale.
Scaun:  confortabil cu vinil premium, design cusut și perne de șezut foarte groase
Sistemul de cosit: Air Induction (aspiră aer curat prin parte de sus şi de jos a punţii de tăiere, amplificare fluxul de aer).
Controlul deplasării: Da;
Puntea de tăiere este echipată cu roţi anti – scalp;
Punte față: turnată, greoaie.