____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS sec.Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS sec.Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de termoizolare a peretilor exteriori la L.T."Pro Succes"
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie capitala	
		1.1. Lucrari exterioare	
		1.1.1. Fatada	
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	2 757,97
	
2	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 757,97
	
3	CF10A
	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	2 757,97
	
4	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala grs. 100mm Densitatea materialului 135 kg/m3, Profil din aluminiu cu plasa  l = 1268.66m	m2	2 757,97
	
5	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala grs.3cm Densitatea 135 kg/m3	m2	253,77
	
6	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3 011,74
	
7	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	3 011,74
	
8	RpCP35B
	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu L=350mm	m	333,20
	
9	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	302,00
	
10	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=80mm	m	90,60
	
11	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - doar manopera (materiale se exclud)	m	211,40
	
12	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 772,81
	
		1.1.2. Pereu
	
13	RpDC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	212,90
	
14	RpCS19E
	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton
	m2	213,00
	
15	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	21,00
	
16	TsI50C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	21,00
	
17	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	10,70
	
18	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	10,70
	
19	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi Plasa VR d=3 100x100	kg	721,40
	
20	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijiniril	m2	22,00
	
21	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	58,60
	
22	CA03C3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	42,60
	
		1.1.3. Poarta
	
23	RpCP45A
	Demontarea usilor si ferestrelor metalice
	kg	300,00
	
24	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,00
	
25	CA03C3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,75
	
26	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	12,00
	
27	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	4,80
	
28	CN20A
	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	33,60
	
		1.2. Timplarie
	
29	RpCQ04F
	Inlocuirea geamurilor, in ochiuri sub 1,00 mp, cu chit de miniu si cleme, montate pe timplarie de masa platica	m2	68,85
	
		1.3. Lucrari interioare et.2	
		1.3.1. Pereti	
30	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	494,90
	
31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betonocontact"	m2	494,90
	
32	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2	m2	494,90
	
33	CF02D5 k=4
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	494,90
	
34	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	494,90
	
35	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	494,90
	
36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	494,90
	
37	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	494,90
	
38	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	494,90
	
39	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	494,90
	
40	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	5,60
	
41	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 600x400mm	buc	2,00
	
		1.3.2. Tavan
	
42	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	235,20
	
43	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betonocontact"	m2	235,20
	
44	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	235,20
	
45	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	235,20
	
46	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	235,20
	
47	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	235,20
	
48	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	235,20
	
49	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	235,20
	
50	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	235,20
	
51	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	235,20
	
		1.3.3. Pardoseli
	
52	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	222,70
	
53	CG42A
	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	222,70
	
54	CG06A
	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	55,30
	
55	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele inclusiv plinta	m2	231,00
	
		1.3.4. Timplarie
	
56	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	13,80
	
57	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - 5 buc	m2	13,80
	
58	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	5,00
	
59	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	123,60
	
60	CK26D
	Montarea coltarului  din aluminiu
	m	123,00
	
61	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	34,40
	
62	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,40
	
63	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	34,40
	
64	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	34,40
	
65	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	34,40
	
66	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,40
	
		1.3.5. Incalzire
	
67	RpIF01A
	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	32,40
	
68	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel	buc	12,00
	
69	RpID21C
	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	24,00
	
70	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	12,00
	
71	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc	24,00
	
72	RpIE02A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	32,40
	
		1.4. Lucrari interiore et.1	
		1.4.1. Pereti	
73	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	6,73
	
74	RpCB18C
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,30
	
75	CD70E
	Zidarie ingrijita din blocuri de (Fortan) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	6,43
	
76	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	268,40
	
77	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betonocontact"	m2	268,40
	
78	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti - Materiale - Otel beton profil neted, Plasa sirma zincata ochi - se exclude, se include Plasa VR d.3 100x100 - norma 1,0 kg/m2	m2	268,40
	
79	CF02D5 k=4
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	204,12
	
80	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	268,40
	
81	CK18C
	Montarea Coltari din aluminiu
	m	368,00
	
82	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	268,40
	
83	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	268,40
	
84	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	268,40
	
85	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	244,60
	
86	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	268,40
	
87	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 500x100mm (la radiatoare) - se exclude materiale - ciment, lant cu zale inodate	buc	18,00
	
88	CJ09B
	Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de -0,5 mp	buc	237,00
	
89	CJ04C
	Profiluri din ipsos, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la tavane Elemente decorative la tavan	m	92,00
	
90	CJ04A
	Profiluri din ipsos, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti - Elemente decorative la pereti	m	82,50
	
		1.4.2. Tavan
	
91	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	303,30
	
92	CK55A
	Plafoane tensionate din tesatura de poliester сu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti de beton.	m2	48,00
	
93	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betonocontact"	m2	303,30
	
94	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	303,30
	
95	CK18C
	Montarea Coltari din aluminiu
	m	285,00
	
96	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	303,30
	
97	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	303,30
	
98	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	303,30
	
99	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	303,30
	
100	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	303,30
	
101	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	279,10
	
		1.4.3. Pardoseli
	
102	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	229,30
	
103	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	86,97
	
104	CG42A
	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	243,00
	
105	CG06A
	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	86,97
	
106	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele inclusiv plinta	m2	329,97
	
107	RpCP45B
	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc	kg	355,00
	
108	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 155,54
	
109	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	328,00
	
110	CH06A
	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	14,40
	
		1.4.4. Timplarie
	
111	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	9,80
	
112	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,04
	
113	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - 2 buc	m2	4,76
	
114	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	3,00
	
115	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	106,00
	
116	CK26D
	Montarea coltarului  din aluminiu
	m	106,00
	
117	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	33,25
	
118	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,25
	
119	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	33,25
	
120	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	33,25
	
121	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	33,25
	
122	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,25
	
		1.4.5. Incalzire	
123	RpIF01A
	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	29,70
	
124	RpIC17D
	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 89 mm	m	52,00
	
125	RpID21C
	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	11,00
	
126	RpIC06E
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale de interioare  avind diametrul 4"	m	52,00
	
127	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	11,00
	
128	RpID21C
	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	22,00
	
129	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv - demontate anterior	buc	11,00
	
130	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - numai Montare	buc	22,00
	
131	RpIC16D
	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 89,9 mm Reducite d=89x57	buc	22,00
	
132	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil d=32x57	buc	22,00
	
133	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	22,00
	
134	RpIC16C
	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 54-76,1 mm	buc	22,00
	
135	RpIE02A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	29,70
	
136	RpIE04D
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 89x3.5-159x4.5mm	m	52,00
	
137	RCsB29A
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 20 mm k=4 (50cm grosime)	buc	20,00
	
138	RCsB10A
	Astuparea cu beton clasa  B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	24,00
	
		1.5. Lucrari diverse
	
139	TrB05A2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	115,00
	
140	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	115,00
	
141	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km	t	115,00
	
		2. Lucrari de electricitate	
		2.1. Lucrari de constructie	
142	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	411,00
	
143	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	411,00
	
		2.2. Lucrari de montare	
		2.2.1. Prize si intrerupatoare	
144	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00
	
145	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu - demontate anterior - se exclude materiale - intrerupator, doze)	buc	2,00
	
146	RpEE03A
	Montarea prizelor - anterior demontate (se exclude materiale - prize, doze)	buc	2,00
	
147	08-02-409-6
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 16 mm	100 m	4,11
	
148	
	Teava din PVC 16mm
	m	411,00
	
149	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	4,11
	
150	
	Cablu 3 x 1.5mmp
	m	185,00
	
151	
	Cablu 3 x 2.5mmp
	m	226,00
	
		2.2.2. Corpuri de iluminat	
152	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	38,00
	
153	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 - demontate anterior	100 buc	0,38
	
154	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - doar manopera (materiale Lampa se exclude)	buc	80,00
	
155	08-01-068-1
	Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2	100 m	3,00
	
156	08-03-594-12
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 6 ( corp de iluminat a beneficiarului - sala festiva)	100 buc	0,18
	
157	08-03-594-6
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (corp de iluminat a beneficiarului - sala festiva)	100 buc	0,55
	
		2.3. Utilaj
	
158	
	Banda LED 14.4W 60LED 5050 RGB 12VDC IP54 sau analog
		300,00

În conformitate cu Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996
sînt obligatorii realizarea şi menţinerea pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor a următoarelor exigenţe esenţiale:
A - rezistenţă şi stabilitate;
B - siguranţă în exploatare;
C - siguranţă la foc;
D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător;
E - izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;
F - protecţie împotriva zgomotului;
G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.