CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS Ciocana
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS Ciocana
3. Obiectul achiziţiilor Lucrari de reparatie a camerei frigorifice (TIP”Sandwich") în IET nr.198. str. I. Vieru 5/2
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
	
1	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului.	m2	51,500	
2	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	31,500	
		2. Lucrari  de montare
	
3	F A05 A
	Grup frigorific compresor-condensator, pentru amoniac sau alt agent de racire (compus din: compresor, electromotor, condensator si separator de ulei)	buc	1,000	
4	F G01 A
	Termometru (higrometru), cu termocuplu sau cu rezistenta, termohigrometru, hidrostat, aparat indicator semnalizator la distanta cu contacte electrice	buc	1,000	
5	F E08 B
	Filtru pentru amoniac sau ulei avind diametrul nominal de 20...25 mm	buc	1,000	
6	F E17 A
	Ventil de retinere, din otel, pentru amoniac, avind diametrul nominal de 25 mm	buc	1,000	
7	F G03 A
	Manometru cu contacte electrice sau aparat pentru umidificarea aerului, cu contacte electrice	buc	1,000	
8	F G04 A
	Robinet automat actionat electric (solenoid sau motor) pentru agent frigorific, avind diametrul nominal de 5...15 mm	buc	1,000	
9	F E07 A	Stut pentru corp colectror (Doar Manopera)	buc	1,000	
10	RpEF05A
	Montarea pendulei cu tija si glob de sticla pentru bec de 40-200 W, montata pe dibluri din lemn sau plastic 	buc	2,000	
11	RpEF12A
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc	2,000	
12	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 	buc	4,000	
13	RpED13A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEY, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	48,000	
14	RpEE05A apl.
	Montarea transformatorilor electrici, monofazici, pentru sonerii sau semnalizari de 3-24 V si 1-69 VA, de separatie, de protectie de 60-1000 VA, autoridicator de tensiune (autotransformator de 1 kVA) instalati pe dibluri de lemn sau plastic, pe console, exclusiv consolele, sau pe tablouri si pupitre de distributie si comanda	buc	1,000	
15	RpEG03A
	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg  	buc	1,000	
16	F I14 A
	Vacuumarea si umplerea instalatiei cu agent frigorific (amoniac, clormetil, freon)	t	0,001	
		3. Utilaj
	
17		Холодильный агрегат Tecumsch ( Franta)	buc	1,000	
18		Испари тельный средней температуры SEARLE	buc	1,000	
19		Filtru Danfoss (Platforma SVL)	buc	1,000	
20		Соленоидный вентиль Danfoss	buc	1,000	
21		 Дюза Danfoss	buc	1,000	
22		Реле давленгия Danfoss	buc	1,000