Anexa nr. 22
la Documentația standard
Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]
Numărul procedurii de achiziție: ______________________________
Obiectul achiziției: Coșuri de fum pentru cazangeriile nr. 1 și nr. 2
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma fără TVA
	Suma cu TVA
	Termenul de livrare
	Clasificație bugetară (IBAN)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Cod CPV: 45262610-0
	Lotul 1 – Coș de fum, cazangeria nr. 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	45262610-0
	Țeavă Ø 350-430 mm
	buc
	1
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Țeavă Ø 400-480 mm
	buc
	1
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Țeavă Ø 450-530 mm
	buc
	1
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Țeavă Ø 500-580 mm
	buc
	13
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Cot 90° Ø 500-580 mm
	buc
	1
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Cot 45° Ø 500-580 mm
	buc
	1
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Trecere sandwich Ø 350-430 / 400-480 mm
	buc
	1
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Trecere sandwich Ø 400-480 / 450-530 mm
	buc
	1
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Trecere sandwich Ø 450-530 / 500-580 mm
	buc
	1
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Teu 90° Ø 350-430 mm
	buc
	1
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Teu 90° Ø 400-480 mm
	buc
	1
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Teu 90° Ø 450-530 mm
	buc
	1
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Teu 90° Ø 500-580 mm
	buc
	1
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Colector de condens Ø 500 mm
	buc
	1
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Dop pentru izolație Ø 350-430 mm
	buc
	1
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Dop pentru izolație Ø 300-380 mm
	buc
	1
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Dop pentru izolație Ø 500-580 mm
	buc
	3
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Capac Ø 350 mm
	buc
	1
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Terminație conică Ø 500-580 mm
	buc
	1
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Platformă de descărcare Ø 500-580 mm
	buc
	6
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Suport bază perete
	buc
	6
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Colier de perete (3 urechi) Ø 580 mm
	buc
	1
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	
	Total Lotul 1 – Coș de fum, cazangeria nr. 1
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	Cod CPV: 45262610-0
	Lotul 2 – Coș de fum, cazangeria nr. 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	45262610-0
	Țeavă Ø 250-330 mm
	buc
	3
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Țeavă Ø 350-430 mm
	buc
	8
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Cot 90° Ø 250-330 mm
	buc
	2
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Teu 90° Ø 350-430 mm
	buc
	1
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Teu 45° Ø 350-430 mm
	buc
	1
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Colector de condens Ø 350 mm
	buc
	1
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Dop pentru izolație Ø 250-330 mm
	buc
	2
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Dop pentru izolație Ø 350-430 mm
	buc
	1
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Trecere pentru acoperiș Ø 430 mm
	buc
	1
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Colier conic Ø 430 mm
	buc
	1
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Terminație conică Ø 346-430 mm
	buc
	1
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Colier de perete (1 ureche) Ø 430 mm
	buc
	4
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Platformă de descărcare Ø 350-430 mm
	buc
	1
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Suport armat 800 mm
	buc
	4
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	45262610-0
	Suport bază perete
	buc
	1
	
	
	
	
	Livrare și instalare până la 30.09.2026, conform graficului stabilit cu administrația P-16 Pruncul
	

	
	Total Lotul 2 – Coș de fum, cazangeria nr. 2
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL GENERAL
	X
	X
	
	
	
	
	
	



Semnat: _______________  Numele, Prenumele: _____________________________  În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________  Adresa: ______________________________


Anexa nr. 23
la Documentația standard
Specificații tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]
Numărul procedurii de achiziție: ______________________________
Obiectul achiziției: Coșuri de fum pentru cazangeriile nr. 1 și nr. 2
	Denumirea bunurilor
	Denumirea modelului bunului
	Ţara de origine
	Producătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Lotul 1 – Coș de fum, cazangeria nr. 1
	
	
	
	
	
	

	Țeavă Ø 350-430 mm – 1 buc
	
	
	
	Tip: Țeavă pentru coș de fum dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm; Lungimea: 500 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un metru.
	
	

	Țeavă Ø 400-480 mm – 1 buc
	
	
	
	Tip: Țeavă pentru coș de fum dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 400 mm, exterior 480 mm; Lungimea: 500 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un metru.
	
	

	Țeavă Ø 450-530 mm – 1 buc
	
	
	
	Tip: Țeavă pentru coș de fum dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 450 mm, exterior 530 mm; Lungimea: 500 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un metru.
	
	

	Țeavă Ø 500-580 mm – 13 buc
	
	
	
	Tip: Țeavă pentru coș de fum dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 500 mm, exterior 580 mm; Lungimea: 1 m. Prețul propus trebuie să fie pentru un metru.
	
	

	Cot 90° Ø 500-580 mm – 1 buc
	
	
	
	Tip: Cot 90° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 500 mm, exterior 580 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	
	

	Cot 45° Ø 500-580 mm – 1 buc
	
	
	
	Tip: Cot 45° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 500 mm, exterior 580 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	
	

	Trecere sandwich Ø 350-430 / 400-480 mm – 1 buc
	
	
	
	Tip: Trecere sandwich; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: minim 300, maxim 500 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	
	

	Trecere sandwich Ø 400-480 / 450-530 mm – 1 buc
	
	
	
	Tip: Trecere sandwich; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: minim 300, maxim 500 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	
	

	Trecere sandwich Ø 450-530 / 500-580 mm – 1 buc
	
	
	
	Tip: Trecere sandwich; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: minim 300, maxim 500 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	
	

	Teu 90° Ø 350-430 mm – 1 buc
	
	
	
	Tip: Teu 90° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: 500 mm; Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	
	

	Teu 90° Ø 400-480 mm – 1 buc
	
	
	
	Tip: Teu 90° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: 500 mm; Diametru: interior 400 mm, exterior 480 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	
	

	Teu 90° Ø 450-530 mm – 1 buc
	
	
	
	Tip: Teu 90° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: 500 mm; Diametru: interior 450 mm, exterior 530 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	
	

	Teu 90° Ø 500-580 mm – 1 buc
	
	
	
	Tip: Teu 90° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: 500 mm; Diametru: interior 500 mm, exterior 580 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	
	

	Colector de condens Ø 500 mm – 1 buc
	
	
	
	Tip: Colector de condens inox; Material: Oțel inoxidabil AISI 304/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,5 mm. Diametru: 500 mm.
	
	

	Dop pentru izolație Ø 350-430 mm – 1 buc
	
	
	
	Tip: Dop pentru izolație; Material: Oțel inoxidabil AISI 304/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,5 mm. Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	
	

	Dop pentru izolație Ø 300-380 mm – 1 buc
	
	
	
	Tip: Dop pentru izolație; Material: Oțel inoxidabil AISI 304/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,5 mm. Diametru: interior 300 mm, exterior 380 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	
	

	Dop pentru izolație Ø 500-580 mm – 3 buc
	
	
	
	Tip: Dop pentru izolație; Material: Oțel inoxidabil AISI 304/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,5 mm. Diametru: interior 500 mm, exterior 580 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	
	

	Capac Ø 350 mm – 1 buc
	
	
	
	Tip: Capac coș de fum; Material: Oțel inoxidabil AISI 304/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,5 mm. Diametru: 350 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	
	

	Terminație conică Ø 500-580 mm – 1 buc
	
	
	
	Tip: Terminație conică; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Diametru: interior 500 mm, exterior 580 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	
	

	Platformă de descărcare Ø 500-580 mm – 6 buc
	
	
	
	Tip: Platformă de descărcare; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Diametru: interior 500 mm, exterior 580 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	
	

	Suport bază perete – 6 buc
	
	
	
	Tip: Suport bază perete; Material: Profil oțel inoxidabil 30x30 mm; Grosimea oțelului: minimum 1 mm; Lungimea: 1200 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	
	

	Colier de perete (3 urechi) Ø 580 mm – 1 buc
	
	
	
	Tip: Colier de perete (3 urechi); Material: Oțel inoxidabil; Grosimea oțelului: minimum 1 mm. Diametru: 580 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	
	

	Lotul 2 – Coș de fum, cazangeria nr. 2
	
	
	
	
	
	

	Țeavă Ø 250-330 mm – 3 buc
	
	
	
	Tip: Țeavă pentru coș de fum dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 250 mm, exterior 330 mm; Lungimea: 1000 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un metru.
	
	

	Țeavă Ø 350-430 mm – 8 buc
	
	
	
	Tip: Țeavă pentru coș de fum dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm; Lungimea: 1000 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un metru.
	
	

	Cot 90° Ø 250-330 mm – 2 buc
	
	
	
	Tip: Cot 90° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Diametru: interior 250 mm, exterior 330 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	
	

	Teu 90° Ø 350-430 mm – 1 buc
	
	
	
	Tip: Teu 90° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: 500 mm; Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	
	

	Teu 45° Ø 350-430 mm – 1 buc
	
	
	
	Tip: Teu 45° dublu perete; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Izolația: vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; Destinat a fi utilizat la cazane cu combustibil solid (cărbune). Lungimea: 500 mm; Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	
	

	Colector de condens Ø 350 mm – 1 buc
	
	
	
	Tip: Colector de condens inox; Material: Oțel inoxidabil AISI 304/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,5 mm. Diametru: 350 mm.
	
	

	Dop pentru izolație Ø 250-330 mm – 2 buc
	
	
	
	Tip: Dop pentru izolație; Material: Oțel inoxidabil AISI 304/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,5 mm. Diametru: interior 250 mm, exterior 330 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	
	

	Dop pentru izolație Ø 350-430 mm – 1 buc
	
	
	
	Tip: Dop pentru izolație; Material: Oțel inoxidabil AISI 304/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,5 mm. Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	
	

	Trecere pentru acoperiș Ø 430 mm – 1 buc
	
	
	
	Tip: Trecere pentru acoperiș; Material: Oțel inoxidabil AISI 304/AISI 430; Grosimea oțelului: minimum 0,5 mm. Diametru: 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	
	

	Colier conic Ø 430 mm – 1 buc
	
	
	
	Tip: Colier conic; Material: Oțel inoxidabil; Grosimea oțelului: minimum 1 mm. Diametru: 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	
	

	Terminație conică Ø 346-430 mm – 1 buc
	
	
	
	Tip: Terminație conică; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Diametru: interior 346 mm, exterior 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	
	

	Colier de perete (1 ureche) Ø 430 mm – 4 buc
	
	
	
	Tip: Colier de perete (1 ureche); Material: Oțel inoxidabil; Grosimea oțelului: minimum 1 mm. Diametru: 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	
	

	Platformă de descărcare Ø 350-430 mm – 1 buc
	
	
	
	Tip: Platformă de descărcare; Material: Oțel inoxidabil, interior AISI 304, exterior AISI 430; Grosimea oțelului: interior minimum 1 mm, exterior minimum 0,5 mm; Diametru: interior 350 mm, exterior 430 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	
	

	Suport armat 800 mm – 4 buc
	
	
	
	Tip: Suport armat; Material: Oțel inoxidabil; Grosimea oțelului: minimum 1 mm. Lungimea: 800 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	
	

	Suport bază perete – 1 buc
	
	
	
	Tip: Suport bază perete; Material: Profil oțel inoxidabil 30x30 mm; Grosimea oțelului: minimum 1 mm; Lungimea: 1000/1200 mm. Prețul propus trebuie să fie pentru un element.
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	



Cerințe generale obligatorii: bunurile vor fi noi, nefolosite; garanție minim 12 luni; livrarea și instalarea se efectuează din contul ofertantului; se prezintă certificat de calitate/conformitate care confirmă materialul AISI 304 (interior) / AISI 430 (exterior) și izolația din vată minerală bazaltică minim 40 mm/650°C; îmbinare tip mufă, sudură TIG.
Semnat: _______________  Numele, Prenumele: _____________________________  În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________  Adresa: ______________________________




